Техническая спецификация
Прочистка и дезинфекция систем вентиляции не менее 25 метров погонных.
1. Общие требования
         Услуга включает комплекс работ по обследованию, механической очистке, санитарной обработке и дезинфекции систем приточной, вытяжной и приточно-вытяжной вентиляции объекта Заказчика.
          Работы выполняются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями Республики Казахстан, требованиями охраны труда и техники безопасности.
           Исполнитель обязан иметь квалифицированный персонал, необходимое оборудование, инструменты, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан.
2. Состав работ
Исполнитель выполняет следующие работы:
1. Предварительное обследование вентиляционной системы.
2. Проверка технического состояния вентиляционных каналов, воздуховодов, вентиляционных решеток и вентиляционного оборудования.
3. Механическая очистка внутренних поверхностей воздуховодов от пыли, грязи, жировых и иных отложений.
4. Очистка вентиляционных камер, вентиляторов, фильтров, диффузоров, решеток и иных элементов системы вентиляции.
5. Сбор и удаление загрязнений, образовавшихся в процессе очистки.
6. Проведение дезинфекции внутренних поверхностей воздуховодов и элементов вентиляционной системы.
7. Проветривание и подготовка системы к дальнейшей эксплуатации.
8. Проверка работоспособности системы после завершения работ.
3. Требования к дезинфекции
Для проведения дезинфекции применяются сертифицированные дезинфицирующие средства, имеющие документы, подтверждающие возможность их применения на территории Республики Казахстан.
Используемые препараты должны:
· обладать бактерицидным, вирусоцидным и фунгицидным действием;
· быть безопасными для людей после завершения обработки и проветривания;
· не вызывать повреждений вентиляционного оборудования и воздуховодов.
Дезинфекция проводится после полной очистки вентиляционной системы.
4. Требования к Исполнителю
Исполнитель обязан:
· соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;
· обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
· использовать специализированное оборудование для очистки и дезинфекции вентиляционных систем;
· обеспечить сохранность имущества Заказчика;
· выполнять работы без нарушения функционирования объекта либо в согласованное с Заказчиком время.
5. Результат оказания услуги
По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
1. Акт выполненных работ.
2. Акт очистки и дезинфекции системы вентиляции.
3. Перечень использованных дезинфицирующих средств.
4. Фотоотчет (до и после выполнения работ) при наличии технической возможности.
Качественным результатом считается:
· полное удаление пылевых, жировых и иных загрязнений с доступных внутренних поверхностей системы вентиляции;
· проведение дезинфекции всех обработанных участков;
· отсутствие механических повреждений элементов системы;
работоспособность вентиляционной системы после завершения работ.
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25 метрден кем емес  желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау.
1. Жалпы талаптар
Қызмет Тапсырыс берушінің объектісінің сорып шығаратын және ағынды-сорып шығаратын желдету жүйесі, механикалық тазарту, санитарлық өңдеу және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстар кешенін қамтиды.
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитарлық-эпидемиологиялық талаптарына, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес орындалады.
Орындаушының Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген білікті персоналы, қажетті жабдықтары, құралдары, жеке қорғану құралдары және дезинфекциялау құралдары болуға міндетті.
2. Жұмыс құрамы
Орындаушы келесі жұмыстарды орындайды: 
1. Желдету жүйесін алдын-ала тексеру. 
2. Желдету арналарының, ауа өткізгіштердің, желдету торларының және желдету жабдықтарының техникалық жай-күйін тексеру. 
3. Құбырлардың ішкі беттерін шаңнан, кірден, майдан және басқа шөгінділерден механикалық тазарту. 
4. Желдету камераларын, желдеткіштерді, сүзгілерді, диффузорларды, торларды және желдету жүйесінің өзге де элементтерін тазалау. 
5. Тазалау процесінде пайда болған ластаушы заттарды жинау және жою. 
6. Ауа өткізгіштердің ішкі беттерін және желдету жүйесінің элементтерін дезинфекциялау. 7. Желдету және жүйені одан әрі пайдалануға дайындау.
 8. Жұмыс аяқталғаннан кейін жүйенің жұмысын тексеру.

3. Дезинфекцияға қойылатын талаптар
Дезинфекция жүргізу үшін оларды Қазақстан Республикасының аумағында қолдану мүмкіндігін растайтын құжаттары бар сертификатталған дезинфекциялау құралдары қолданылады.
Қолданылатын препараттар:
* бактерицидтік, вирусоцидтік және фунгицидтік әсерге ие болу; 
* өңдеу және желдету аяқталғаннан кейін адамдар үшін қауіпсіз болыңыз; 
* желдету жабдықтары мен құбырларға зақым келтірмеу. Дезинфекция желдету жүйесі толық тазаланғаннан кейін жүргізіледі.

4. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушы міндетті: 
* еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау; 
* қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету; 
* желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау үшін арнайы жабдықты қолданыңыз; 
* Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету; 
* объектінің жұмыс істеуін бұзбай немесе Тапсырыс берушімен келісілген уақытта жұмыстарды орындау.

5. Қызмет көрсету нәтижесі
Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынады: 
1. Орындалған жұмыстар актісі. 
2. Желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау актісі. 
3. Пайдаланылған дезинфекциялау құралдарының тізбесі.
 4. Техникалық мүмкіндік болған жағдайда фотоесеп (жұмыстарды орындағанға дейін және кейін). Сапалы нәтиже болып саналады: 
* желдету жүйесінің қол жетімді ішкі беттерінен шаң, май және басқа да ластаушы заттарды толық жою; 
* барлық өңделген учаскелерді дезинфекциялау; 
* жүйе элементтеріне механикалық зақым келтірмеу; жұмыс аяқталғаннан кейін желдету жүйесінің өнімділігі.

