ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жұмыстың атауы
[bookmark: _GoBack]Мектеп ғимаратының ескі терезе блогын бөлшектеу және заманауи, энергия үнемдегіш металлопластикалық (ПВХ) терезелерді жеткізу, монтаждау жұмыстары.

Жалпы талаптар

Қауіпсіздік пен сапа стандарттары: Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ талаптарына сәйкес болуы тиіс. Материалдар мен жабдықтарды сатып алу, түстерді, сапаны және басқа қасиеттерді таңдау Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

Балалар қауіпсіздігі: Оқу бөлмелеріндегі барлық ашылатын терезелерге балалардың өздігінен ашуына жол бермейтін арнайы қауіпсіздік құлыптары (детский замок) орнатылуы міндетті.

Жұмыс уақыты: Сабақ процесіне кедергі келтірмеуі тиіс. Жұмыс кестесі мектеп әкімшілігімен алдын ала келісіледі (демалыс күндері немесе каникул кезінде жүргізілгені абзал).




















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название работы
Демонтаж старого оконного блока здания школы и поставка современных, энергосберегающих металлопластиковых (ПВХ) окон, монтажные работы.

Общие требования

Стандарты безопасности и качества: Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, указанным в перечне нормативных документов, действующих на территории РК. Покупка материалов и оборудования, Выбор цвета, качества и других свойств должны быть согласованы с заказчиком.

Безопасность детей: на всех открывающихся окнах в учебных комнатах обязательно устанавливаются специальные замки безопасности (детский замок), предотвращающие самопроизвольное открывание детьми.

Время работы: не должно мешать процессу занятий. График работы предварительно согласовывается с администрацией школы (желательно в выходные дни или во время каникул).
