АҚАУ АКТІСІ

«Ақжар» жалпы білім беретін мектебінің электр трансформаторын жөндеу және қоршау жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы

Біз, төменде қол қоюшылар, «Ақжар» жалпы білім беретін мектебінің өкілдері, мектептің электр трансформаторының техникалық жағдайын қарап, электр жабдықтарындағы ақауларды жою, электрмен жабдықтаудың қауіпсіз әрі тұрақты жұмысын қамтамасыз ету және трансформатор орналасқан аумақты қоршау қажеттілігіне байланысты осы ақау актісін жасадық. Трансформатордың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету, электр қауіпсіздігі талаптарын сақтау және трансформатор орналасқан аумақты сыртқы әсерлерден қорғау мақсатында төмендегі материалдар мен жұмыстар қажет деп есептеледі.

1. Қажетті материалдар мен жұмыстардың тізбесі
	№
	Материалдар мен жабдықтардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Бірлік бағасы (теңге)
	Жалпы сомасы (теңге)

	1
	10 кВ кернеуге арналған РЛНД типті айырғыш (разъединитель)
	дана
	1
	150 000
	150 000

	2
	Айырғышты ауыстыруға арналған жұмыс (нақты атауы нақтыланады)
	дана
	1
	50 000
	50 000

	3
	250 А автоматты ажыратқыш
	дана
	2
	18 000
	36 000

	4
	100 А автоматты ажыратқыш
	дана
	2
	22 000
	44 000

	5
	Қимасы 50 мм² СИП сымы
	м
	40
	850
	34 000

	6
	Диаметрі 18 мм темір өзек, ұзындығы 10 м
	жиынтық
	1
	30 000
	30 000

	7
	Диаметрі 12 мм темір өзек, ұзындығы мен саны нақтыланады
	жиынтық
	1
	30 000
	30 000

	8
	Цемент
	қап
	15
	2 250
	33 750

	9
	Әк тасы
	қап
	5
	1 500
	7 500

	10
	Тақтай, өлшемі 16×4
	дана
	15
	7 200
	108 000

	11
	Рейка
	бума
	3
	5 500
	16 500

	12
	Шеге
	кг
	10
	550
	5 500

	13
	Профнастил (металл жабынды)
	дана
	10
	16 800
	168 000

	14
	Шлакоблок
	дана
	300
	1 450
	435 000

	15
	Трансформатор радиаторына арналған май
	л
	20
	2 000
	40 000

	16
	Атауы нақтыланбаған жұмыс немесе материал
	—
	—
	—
	380 000

	17
	Жұмыс ақысы
	қызмет
	1
	—
	1 568 250



2. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
2.1. Жұмыстар қолданыстағы электр қауіпсіздігі, құрылыс, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
2.2. Электр жабдықтарын монтаждау, ауыстыру және жөндеу жұмыстарын тиісті біліктілігі бар мамандар орындауы қажет.
2.3. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізу кезінде электр қауіпсіздігі талаптары сақталып, қажетті қорғаныс құралдары қолданылуы тиіс.
2.4. Трансформаторды жөндеу және электр жабдықтарын ауыстыру жұмыстары тиісті қауіпсіздік шаралары қабылданғаннан кейін орындалуы қажет.
2.5. Құрылыс және қоршау жұмыстарын жүргізу кезінде мектеп қызметкерлері мен білім алушылардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс.
2.6. Мердігер пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың сапасына, сондай-ақ орындалған жұмыстардың сенімділігі мен сапасына жауапты болады.

3. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
3.1. Электр трансформаторының ақаулары жойылып, электр жабдықтары жұмысқа жарамды күйге келтірілуі тиіс.
3.2. Орнатылған электр жабдықтары мен ауыстырылған бөлшектер электр желісінің техникалық параметрлеріне сәйкес болуы қажет.
3.3. Электрмен жабдықтау жүйесінің қауіпсіз әрі тұрақты жұмысы қамтамасыз етілуі тиіс.
3.4. Трансформатор орналасқан аумақтың қоршауы берік әрі тұрақты болып, бөгде адамдардың кіруін шектейтіндей етіп орындалуы қажет.
3.5. Жұмыстарды орындау кезінде ақауларға және қауіпсіздік талаптарының бұзылуына жол берілмеуі тиіс.
3.6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер орындалған жұмыстарды тексеру және қабылдау үшін тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.

4. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
4.1. Орындалған жұмыстар тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп тексерілгеннен кейін қабылданады.
4.2. Жұмыстардың көлемі мен сапасы осы техникалық ерекшелік пен ақау актісінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.
4.3. Жұмыстарды қабылдау кезінде анықталған кемшіліктер мердігер тарапынан өз қаражаты есебінен жойылуы тиіс.
4.4. Электр жабдықтарының жұмысқа жарамдылығы тексеріліп, белгіленген қауіпсіздік талаптарының сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.
4.5. Жұмыстар толық аяқталып, белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау актісі рәсімделеді.

5. Мердігердің міндеттері
5.1. Мердігер жұмыстарды орындауға қажетті материалдармен, жабдықтармен, құрал-саймандармен және еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуге міндетті.
5.2. Жұмыстарды орындау кезінде электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары сақталуы тиіс.
5.3. Мектептің мүлкіне және инженерлік желілеріне зиян келтірмеу үшін қажетті шаралар қабылдануы тиіс.
5.4. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орны тазартылып, құрылыс қалдықтары жиналып, тиісті орынға шығарылуы тиіс.
5.5. Мердігер орындалған жұмыстардың сапасына және олардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігіне жауапты болады.

6. Қорытынды талаптар
6.1. Жұмыстар осы техникалық ерекшелікте және мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.
6.2. Жұмыстардың толық орындалуы, электр жабдықтарының жұмысқа жарамдылығы және қоршаудың беріктігі тапсырыс беруші тарапынан тексеріледі.
6.3. Жұмыстар белгіленген талаптарға толық сәйкес келген жағдайда тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдайды.


































ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

О необходимости проведения ремонтных работ электрического трансформатора и устройства ограждения территории общеобразовательной школы «Акжар»

Мы, нижеподписавшиеся представители общеобразовательной школы «Акжар», провели осмотр технического состояния электрического трансформатора и составили настоящий дефектный акт в связи с необходимостью устранения неисправностей электрооборудования, обеспечения безопасной и стабильной работы электроснабжения, а также устройства ограждения территории, на которой расположен трансформатор. В целях обеспечения нормальной работы трансформатора, соблюдения требований электробезопасности и защиты территории трансформаторной установки от внешних воздействий считаем необходимым приобретение следующих материалов и выполнение соответствующих работ.

1. Перечень необходимых материалов и работ
	№
	Наименование материалов и оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу (тенге)
	Общая сумма (тенге)

	1
	Разъединитель типа РЛНД на напряжение 10 кВ
	шт.
	1
	150 000
	150 000

	2
	Работы по замене разъединителя (точное наименование подлежит уточнению)
	шт.
	1
	50 000
	50 000

	3
	Автоматический выключатель на 250 А
	шт.
	2
	18 000
	36 000

	4
	Автоматический выключатель на 100 А
	шт.
	2
	22 000
	44 000

	5
	Самонесущий изолированный провод СИП сечением 50 мм²
	м
	40
	850
	34 000

	6
	Металлический стержень диаметром 18 мм, длиной 10 м
	комплект
	1
	30 000
	30 000

	7
	Металлический стержень диаметром 12 мм (длина и количество подлежат уточнению)
	комплект
	1
	30 000
	30 000

	8
	Цемент
	мешок
	15
	2 250
	33 750

	9
	Известняк
	мешок
	5
	1 500
	7 500

	10
	Доска размером 16×4
	шт.
	15
	7 200
	108 000

	11
	Рейка
	упаковка
	3
	5 500
	16 500

	12
	Гвозди
	кг
	10
	550
	5 500

	13
	Профнастил (металлическое покрытие)
	шт.
	10
	16 800
	168 000

	14
	Шлакоблок
	шт.
	300
	1 450
	435 000

	15
	Масло для радиатора трансформатора
	л
	20
	2 000
	40 000

	16
	Материал или работа, наименование подлежит уточнению
	—
	—
	—
	380 000

	17
	Оплата труда за выполнение работ
	услуга
	1
	—
	1 568 250
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2. Требования к выполнению работ
2.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими требованиями электробезопасности, строительными и противопожарными нормами, а также требованиями охраны труда.
2.2. Монтаж, замену и ремонт электрооборудования должны выполнять специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.
2.3. При проведении работ на электроустановках необходимо соблюдать требования электробезопасности и обеспечить применение необходимых средств защиты.
2.4. Ремонт трансформатора и замену электрооборудования следует выполнять после принятия необходимых мер безопасности.
2.5. При выполнении строительных работ и устройстве ограждения должна быть обеспечена безопасность работников школы и обучающихся.
2.6. Подрядчик несёт ответственность за качество используемых материалов и оборудования, а также за надёжность и качество выполненных работ.

3. Требования к результатам работ
3.1. Неисправности электрического трансформатора должны быть устранены, а электрооборудование приведено в исправное рабочее состояние.
3.2. Установленное электрооборудование и заменённые детали должны соответствовать техническим параметрам электрической сети.
3.3. Должна быть обеспечена безопасная и стабильная работа системы электроснабжения трансформатора.
3.4. Ограждение территории, на которой расположен трансформатор, должно быть прочным, устойчивым и ограничивать доступ посторонних лиц.
3.5. При выполнении работ не допускаются дефекты и нарушения требований безопасности.
3.6. После завершения работ подрядчик обязан представить результаты заказчику для проверки и приёмки.

4. Порядок приёмки работ
4.1. Выполненные работы принимаются после совместной проверки с представителем заказчика.
4.2. Объём и качество работ должны соответствовать требованиям настоящего технического задания и дефектного акта.
4.3. Недостатки, выявленные при приёмке работ, должны быть устранены подрядчиком за счёт собственных средств.
4.4. Необходимо проверить работоспособность электрооборудования и соблюдение установленных требований безопасности.
4.5. После полного завершения работ и подтверждения их соответствия установленным требованиям оформляется акт приёмки выполненных работ.

5. Обязанности подрядчика
5.1. Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимых материалов, оборудования, инструментов и трудовых ресурсов для выполнения работ.
5.2. При выполнении работ должны соблюдаться требования электробезопасности, пожарной безопасности и охраны труда.
5.3. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению повреждения имущества школы и инженерных сетей.
5.4. После завершения работ рабочее место должно быть очищено, а строительные отходы собраны и удалены.
5.5. Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям технического задания.
6. Заключительные требования
6.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего технического задания и договора о государственных закупках.
6.2. Полнота выполнения работ, исправность электрооборудования и надёжность ограждения подлежат проверке со стороны заказчика.
6.3. При полном соответствии выполненных работ установленным требованиям заказчик осуществляет их приёмку.

