

Мемлекеттік рәміздер туралы стенд сипаттамаcы
Стендтің ұзындығы 3,2 м, биіктігі 2,7 м
Стенд 1,5 см ПВХ-дан (плотность 0,60) жасалуы керек. Жарықтандырылған  мемлекеттік  рәміздердің көлемді стендінің құрылымы алты бөліктен тұрады:
1. Орталық бөлігі-Қазақстан Республикасының МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫ . Мұнда көлемді Елтаңба орналастырылған (диаметрі 500 мм, сертификаттың болуы). Елтаңбаның астында мемлекеттік сипатталған жүкқұжат негізі. Елтаңба сипаты мөлдір, қалыңдығы 5 мм акрил материалға алтын түстермен жазылып, қашықтан ұстағыштармен орнатылған болуы керек. Сондай – ақ, ҚР Конституциясының ою-өрнегі мен мәтіні жазылған кітап түрінде, ҚР көлемді елтаңбасы бар, орган әйнектен жасалған тірек-панельде орындалған макеті.

2. Сол жақ бөлігі-Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ТУЫ. Мұнда облыс орталықтарының атаулары жазылған мөлдір материалдан жасалған Қазақстан картасының көлемді макеті орналастырылған (қашықтан ұстағыштарда) мұнда ҚР Туы (Тудың көлемі 2*1 м. Жиегі шашақталған, екі қабатты, габардин матасы, трансфлок аппликациясы), кабинеттік ту тұғырына (түсі алтын), металл тұғырға, туға арналған юбкамен және ұшымен (Трезубец) орналастырылған.

3. Оң жақ бөлігі-Қазақстан Республикасының МЕМЛЕКЕТТІК Гимні. Мұнда авторлар көрсетілген Гимннің мәтіні орналастырылған. ҚР Гимні алтын әріптермен ойылып, 5 мм қалыңдықтағы мөлдір акрил материалға орналастырылады. Акрил стендке қашықтан ұстағыштармен бекітіледі. 

4. Жоғарғы бөлігінде Қазақстан РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ стендінің атауы алтын түсті 5 мм қалыңдықтағы акрил материалмен жазылған

5. Стендтің сол және оң жағында және ортасындағы екі бағандағы ою-өрнектер 5 мм қалыңдықтағы акрил материалмен кесіліп орналасқан;
6. Төменгі бөлігі (подиум), сол жағында ҚР Туы орналасқан, ұшы бар металл тұғырға (алтын түсті жиналмалы, созылмалы (3 метрге дейін) флагштокқа орнатылады); 
Стендтің төменгі бөлігі алтын түсті акрилден кесілген ою-өрнектермен және жарықтандырумен безендірілген. Жарықтандыру әрбір бағанға 2 данадан, яғни барлығы 6 жарықтандыру шамы (спот) жоғарғы жағына қойылады. 

ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ КЕЛІСІМІ БОЙЫНША ЭСКИЗ, ТҮС СХЕМАСЫ ЖӘНЕ БАРЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР!!!

Жеткізуші есебінен жеткізу және орнату.
























Описание стенда государственных символов
Длина стенда 3,2 м, высота  2,7 м
Стенд должен быть изготовлен из ПВХ 1,5 см (плотность 0,60). Конструкция объемного стенда с подсвеченными государственными символами состоит из шести частей:
1. Центральная часть - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ Республики Казахстан. Здесь расположен объемный Герб (диаметр 500 мм, наличие сертификата). Основа сопроводительной документации, описывающей государство, под Гербом. Герб должен быть нанесен на прозрачный, толщиной 5 мм акриловый материал золотыми цветами и установлен на дистанционных держателях. Также выполнен макет в виде книги с орнаментом и текстом Конституции РК, с объемным гербом РК, на подставке из оргстекла.
2. Левая часть - Государственный ФЛАГ Республики Казахстан. Здесь расположена объемная карта Казахстана из прозрачного материала с названиями областных центров (на дистанционных держателях), здесь же расположен Флаг РК (размер флага 2*1 м. Края бахромчатые, двухслойные, ткань габардин, аппликация трансфлок), на подставке из оргстекла с гербом РК, с книгой, на которой написан орнамент и текст Конституции РК, с подставкой для кабинетного флага (цвет золотой), на металлической подставке, с юбкой для флага и наконечником (Трезубец) .
3. Правая часть - Государственный Гимн Республики Казахстан. Здесь расположен текст Гимна с указанием авторов. Гимн РК будет выгравирован золотыми буквами на прозрачном акриловом материале толщиной 5 мм. Акрил крепится к стенду на дистанционных держателях.
4. Верхняя часть - название стенда «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ Казахстан» написано на акриловом материале толщиной 5 мм золотого цвета
5. Орнаменты в двух колоннах слева и справа и в центре стенда вырезаны из акрилового материала толщиной 5 мм и расположены;
6. Нижняя часть (подиум), слева расположен флаг РК, устанавливается на металлическую подставку с наконечником (сборно-разборная золотого цвета, на флагштоке (растягивающемся до 3 метров));
[bookmark: _GoBack]Нижняя часть стенда украшена орнаментами, вырезанными из золотого акрила, и подсветкой. Подсветка устанавливается сверху по 2 шт. на каждую колонну, всего 6 светильников (спотов).
ЭСКИЗ, ЦВЕТОВАЯ СХЕМА И ВСЕ ДАННЫЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ!!!
Доставка и установка за счет поставщика.






