ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Вывеска  в размере 80х60 см. Количество-6 шт  (на русском 3 и на казахском языках 3).  Горизонтальное размещение. 
Согласно утвержденным Правилам изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях
Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 114. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2023 года № 33759, к вывескам предъявляются следующие требования:
· вывеска должна быть выполнена размером не менее 60×80 сантиметров. При необходимости возможно увеличение размеров вывески, при этом должны соблюдаться пропорции ¾;
· вывеска может быть расположена как горизонтально, так и вертикально;
· Вывеска располагается на подложке, толщиной от 1 сантиметра до 4 сантиметров, на подложке располагается вывеска с графической надписью названия государственного органа.

· Под Государственным Гербом Республики Казахстан в нижней 2/3 части вывески располагается название государственного органа. Высота букв текста вывески составляет не менее 3 сантиметров. В государственных учреждениях, вывеска с наименованием государственного органа располагается по центру над Государственным Гербом Республики Казахстан. Размер букв надписи составляет не менее 2 сантиметров
· Шрифт букв "Book Antiqua".
·  Фон полотна синего цвета, а букв золотого цвета.
·   По краям вывеска обрамляется рамкой золотого цвета шириной не менее 3 сантиметров.
·  Недопустимо использование в тексте иностранных слов, в том числе выполненных латинскими буквами, сокращений названий и аббревиатур.
Основа ПВХ10, оклейка основы оракалом синего цвета (3007), оклейка букв из золотистого оракала (9281), обрамление золотистым профилем 1,5 см, с объемным гербом. Паспорт 2 шт. (на казахском и русском языках). 
Перед поставкой согласовать с заказчиком цвет, размер, вид, дизайн.
Содержание вывески: Согласовывается с Заказчиком.
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                                    ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Өлшемі 80×60 см көлемді Елтаңбасы бар маңдайша. Саны – 2 дана (орыс 3 және қазақ 3 тілдерінде). Көлденең орналастыру
Әкімшілік ғимараттарда мемлекеттік органдардың атауы жазылған маңдайшаларды дайындау және орналастырудың бекітілген қағидаларына сәйкес
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының 2023 жылғы 6 желтоқсандағы №114 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 11 желтоқсанда №33759 болып тіркелген. Маңдайшаларға қойылатын талаптар:
· маңдайша кемінде 60×80 сантиметр өлшемінде орындалуы тиіс. Қажет болған жағдайда маңдайшаның өлшемін ұлғайтуға болады, бұл ретте 3/4 пропорциясы сақталуы тиіс;
· маңдайша көлденең де, тігінен де орналастырылуы мүмкін;
· маңдайша қалыңдығы 1 сантиметрден 4 сантиметрге дейінгі негізге орналастырылады, негізде мемлекеттік орган атауының графикалық жазбасы орналасады;
· Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының астында маңдайшаның төменгі 2/3 бөлігінде мемлекеттік органның атауы орналасады. Маңдайшадағы мәтін әріптерінің биіктігі кемінде 3 сантиметр болуы тиіс. Мемлекеттік мекемелерде мемлекеттік органның атауы жазылған маңдайша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының үстіне, ортасына орналастырылады. Жазу әріптерінің өлшемі кемінде 2 сантиметр болуы тиіс;
· әріптердің қаріп түрі – «Book Antiqua»;
· маңдайша негізінің түсі – көк, әріптердің түсі – алтын түсті;
· маңдайша шеттері ені кемінде 3 сантиметр болатын алтын түсті жиекпен қоршалады;
· мәтінде шет тілдеріндегі сөздерді, оның ішінде латын әріптерімен жазылған сөздерді, атаулардың қысқартылған нұсқалары мен аббревиатураларды пайдалануға жол берілмейді.
Материалдары: ПВХ 10 негізі, негізін көк түсті (3007) оракалмен қаптау, әріптерін алтын түсті оракалмен (9281) қаптау, ені 1,5 см алтын түсті профильмен жиектеу, көлемді Елтаңбамен.
Паспорты: 2 дана (қазақ және орыс тілдерінде).
Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен маңдайшаның түсін, өлшемін, түрін және дизайнын келісу қажет.
Маңдайшаның мазмұны: Тапсырыс берушімен келісіледі.
Тасымалдау: Жеткізушінің қаражаты есебінен.

