🛠️           ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по ремонту   электроприборов
· Наименование работ: Ремонт, дефектовка и техническое обслуживание электроприборов и электрооборудования.
· Цель работ: Восстановление полной работоспособности, обеспечение эксплуатационной надежности и безопасной работы приборов.
· Место выполнения работ:  ЗКО ,Бурлинский район,с.Жарсуат .ул.Наурыз1Д здание Детского сада
· Сроки выполнения: С «» ________ 202 г. по «» ________ 202 г.
2. Перечень оборудования  
1. электроплита  
2. духовой шкаф
3. Технические требования к выполнению работ
· Диагностика: Перед началом ремонта Исполнитель проводит обязательную дефектовку с составлением акта технического состояния.
· Запасные части: Все устанавливаемые детали и узлы должны быть новыми, оригинальными (или полностью совместимыми аналогами высокого качества), не бывшими в употреблении.
· Объем типовых работ:
· Разборка, очистка от пыли, нагара и загрязнений.
· Замена неисправных элементов (плат управления, нагревательных элементов, кабелей питания, термостатов, подшипников и т.д.).
· Проверка целостности изоляции и заземления.
· Сборка, регулировка и финальное тестирование на всех режимах работы.
4. Требования к качеству и безопасности
· Стандарты: Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими ГОСТами, ПУЭ (Правилами устройства электроустановок) и ПТЭЭП (Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей).
· Квалификация персонала: Персонал Исполнителя должен иметь профильное образование и действующую группу по электробезопасности (не ниже III группы до 1000 В).
· Безопасность: Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ.
5. Требования к сдаче-приемке работ
· После завершения ремонта проводятся контрольные испытания приборов в присутствии представителя Заказчика.
· Приемка оформляется Актом выполненных работ (оказанных услуг).
· Исполнитель передает Заказчику замененные неисправные детали и паспорта/инструкции на новые установленные узлы (если применимо).
6. Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приемки.
· Гарантийный срок на установленные запасные части — согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 6 месяцев.
· В случае выявления скрытых дефектов в течение гарантийного срока Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 3 рабочих дней.

