Техническая характеристика

	Наименование
	характеристика

	Дверь металлическая входная с проемом (лаз), для вольеров с установкой и ведением в эксплуатации  
8 шт. 
	Размер дверь:650мм*2000мм, размер проем (лаз) от 30*40см до 50*60см,  дверь металлическая с проемом (сталь)  открывание: левое, правое (L/R), конструкция и защита: толщина не менее 2 мм, обязательно наличие ребер жесткости, с замком и антикоррозийного покрытия. Теплоизоляция: защита от промерзания (прослойку из материалов с низкой теплопроводностью). Утепление: минеральная вата, пенополиуретан.  
Доставка за счет поставщица по адресу г.Караганда ул. Гапеева 4а тел. 8700-498-2514
 



		Техникалық сипаттамасы

	Атауы
	Мінездемесі

	Орнату және пайдалануға енгізу жұмстарымен бірге вольерлерге арналған ойығы (лазы) бар кіребес металл есік 8 дана
	Есік өлшемі 650*2000мм, ойық (лазы) өлшемі 30*40см – ден 50*60см-ге дейін, ойығы бал металл есік (болат) ашылуы бағыты:сол/оң (L/R), құрылымы және қорғанысы : қалындығы кемінде 2 мм, міндетті түрде қаттылық қабырғалары болуы керек. Құлыппен және коррозияға қарсы жабынмен.
Жылу оқшаулауы: мұздаудан қорғау (жылу өткізгіштігі төмен материалдардан жасалған аралық қабат) Жылыту материалы мақта, пенополиуретан.
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