2 қосымша

Сатыпалынатын  қызметтердің  техникалық ерекшеліктері

	№ 
	Қызметтіңатауы
	Қызметкөрсетуорны
	Қызметтіңтехникалықерекшеліктері
	Қызметтіңкепілдікмерзімі

	1
	Найзағайға қарсы кедергіні өлшеу және сынақтан өткізу жұмыстары
	Кызылорда облысы, Қазалы аудан, Әйтеке би кенті, Шакен ауылы, Шакен 9б үй, "Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің " №134 орта мектебі" КММ
	Арнайы өлшеу аспабының көмегімен кедергісін өлшеу жүргізілуі тиіс. Тексеру қорытындылары бойынша хаттама ресімделеді және ол жерге топырақ түрлері, найзағайға қарсы кедергінінің  қашықтығы  сипаттайды. Міндетті түрде аккредиттеу электр техникалық зертханамен  шарты болуы тиіс.
	Берілетін хаттаманың жарамдылық мерзімі 1 жыл болуы тиіс.


Приложение 2 
Технические характеристики приобретаемых услуг
	№
	Название услуги
	Место обслуживания
	Технические характеристики услуги
	Гарантийный срок службы

	
	Измерение и испытание молниезащиты
	Кызылординская область, Казалинский район, с.Шакен, Шакен 9 б
КГУ "Средняя школа №134  отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области"

	Измерение сопротивления следует проводить с помощью специального измерительного прибора. По результатам проверки протокол оформляется и описывает типы почвы, расстояние молниезащиты. Обязательная аккредитация должна быть условием электрической технической лаборатории.
	Срок действия протокола должен составлять 1 год.


