Оқшаулау, найзағайдан қорғау және жерге қосу құрылғылары кедергісін  техникалық өлшеу және сынау қызметіне арналған 

техникалық сипаттама
Жұмысты орындау мерзімі: шартқа күшіне енген күннен бастап 
21 күнтізбелік күн ішінде.

Жұмысты орындау орны: Қызылорда обл. Қазалы ауданы, Ақсуат ауылы, Аманкелді батыр көшесі №21А  №9  «Балауса» бөбекжай -балабақшасы КМҚК
Саны: 1 қызмет.

Кепілдік мерзім:12 ай.

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы:
Өнім беруші Тапсырыс берушінің балабақша ғимаратындағы  стационарлық жабдықтың жағдайын, апаттық және жұмысқа керек жарықтың электр сымдарын тексеруді, сондай-ақ сымдар, кабельдер және жерге қосу құрылғылары кедергісін сынауды және өлшеуді қамтитын, оқшаулау, найзағайдан қорғау және жерге қосу құрылғылары кедергісін  техникалық өлшеу және сынау қызметін жүргізуге міндеттенеді.  
Қызмет сынау және өлшеу жүргізу үшін электр қондырғыларын пайдалануға рұқсат беру тәртібі жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүргізілуі тиіс.
Сынау және өлшеу жұмыстары барлық қағидаларды - «ҚР Электр қондырғыларын орнату қағидаларын», «ҚР Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын»,  «ҚР Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидаларын», ҚР ТЖ министрінің «өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы»
2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығың сақтай отырып, жүргізілуі тиіс. 
Электр жабдығына электртехникалық сынау жүргізу, оқшаулау кедергісін өлшеу жұмыстары аккредиттелген электрлік зертханада жүргізілуі тиіс.
Сынау және өлшеу нәтижелері бойынша өнім беруші электр қондырғыларының сәйкестігі туралы техникалық есептерді (хаттама) және қорытындыларды, ал жарамсыздық анықталған жағдайда - бекітілген нысандағы ақаулар тізімдемесін ұсынады. 
Осы техникалық сипаттамада көрсетілген, жұмысты жүргізу үшін қажетті барлық материалдар және қажет жағдайда басқа да қажетті материалдар жұмыстың құнына қосылған және өнім берушінің есебінен ұсынылады. 
Техническая спецификация
Услуги по проведению технических замеров и испытаний сопротивления изоляции, молниезащиты и заземляющих устройств
Срок оказания работы: в течение 21 календарных дней со дня вступление в силу  договор.

Место оказания работы: Кызылординская обл. Казалинский район, село Аксуат, ул.Аманкелди батыр №21А  КГКП Ясли –детский сад №3 «Балауса» 
Количество: 1 услуга.
      Гарантийный срок: 12 месяцев.

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:

Поставщик обязуется провести услуги по проведению технических замеров и испытаний сопротивления изоляции, молнезащиты и заземляющих устройств включающие в себя проверки состояния стационарного оборудования, электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств в  здании детсада Заказчика.

Услуга должна проводится согласно методическим рекомендациям о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений.

Работы по испытаниям, измерениям должны проводиться с соблюдением всех правил «Правила устройств электроустановок РК», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок РК», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РК», 

Приказ Министра по ЧС РК от 21.02.2022 г, №55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» и др.

Работы по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивления изоляции должны проводится в аккредитованной электролаборатории.

По результатам испытаний и измерений поставщик представляет технические отчеты (протокол) и заключения о соответствии электроустановок, а в случае обнаружения неисправностей - дефектную ведомость, в утвержденной форме.
Все материалы необходимые для проведения работ указанные в настоящей технической спецификации и при необходимости другие необходимые материалы включены в стоимость работ и предоставляются за счет поставщика.     
