	ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
«Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданының ауылдарындағы су алу ұңғымаларына арналған санитариялық қорғау аймақтары» жобасын жасау және өзірлеу

	1. Тапсырыс беруші 

	«БҚО. Теректі ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

	2. Нормативтік құжаттама 

	1. ҚР Экологиялық кодексі 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI; 

2. Қазақстан Республикасының Су кодексі 9.07.2003 ж. № 481-II жыл); 
3."Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және су объектілерінің мәдени-тұрмыстық су пайдалану және қауіпсіздік орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" СҚ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы; 

4. Жобаны әзірлеу кезінде қолданыстағы Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, әдістемелік ұсынымдарын және санитариялық қағидаларын қолдануға жол беріледі. 

	3. Қызметтердің атауы
	  «Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданының ауылдарындағы су алу ұңғымаларына арналған санитариялық қорғау аймақтары» жобасын жасау және әзірлеу. Тізім  бойынша  10- елді   мекендерге.


	4. Жұмыстардың мазмұны 


	1. Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтау көздерінің СҚА шекаралары мен режимдерін белгілей отырып, су алу ұңғымасы үшін санитарлық қорғау аймақтарының (бұдан әрі - СҚА) жобасын жасау және әзірлеу; 

2. Санитарлық ережелерге сәйкес СҚА жобасының графикалық және мәтіндік материалдарын дайындау; 

3. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелерінде келісу кезінде жобаны сүйемелдеу; 

4. 1,2,3 санитарлық қорғау аймағын орнату және СЭС департаментінен қорытындысын алу. 



	5. Жұмыстардың құрамы 


	        СҚО жобасының мәтіндік бөлігі мыналарды қамтуы тиіс: 

1) сумен жабдықтау көздерінің санитариялық жай-күйінің сипаттамасы, қолданыстағы санитариялық қағидаларға сәйкес су сапасын талдау нәтижелері; 

2) сумен жабдықтау көзі орналасқан аумақтың жалпы гидрогеологиялық сипаттамасы, таңдап алынған су көкжиегінің типі (артезиандық-арынды, топырақтық-арыны жоқ) бойынша деректер, оның жабынының жату тереңдігі (абсолюттік белгі), қуаттылығы, сусыйымдылықты жыныс, сулы көкжиектің қоректену және босатылу жағдайлары мен орны, көкжиекте судың молдығы (пайдалану қоры), сумен жабдықтау үшін көкжиекті қолданыстағы және перспективті және басқа мақсатта пайдалану;
 3) ауданның (кен орнының) гидрогеологиялық жағдайлары туралы жалпы мәліметтер, сумен жабдықтау үшін пайдалануға ұсынылатын сулы қабаттың қоректену жағдайлары, сужинағыш учаскесінің топографиялық, топырақтық және санитариялық сипаттамасы, пайдалану жоспарланған сулы көкжиектің сипаттамасы (литологиялық құрамы, қуаты, бөгеу сипаттамасы, су алуды есептеу кезінде судың динамикалық деңгейі);
  4) қабаттардың, бөгелетін қабаттардың өткізгіштік дәрежесі, қоректену аймағының судың сапасына әсер ету мүмкіндігі туралы деректер;
  5) сужинағышқа тікелей іргелес жердің санитариялық сипаттамасы, сужинағыштан ықтимал ластану көздері: қараусыз ұңғымалар, сіңіргіш шұңқырлар, ойылған жерлер, құдықтар, қараусыз тау-кен орындары, жинақтағыштарға дейінгі орналасу және арақашықтық.

6) тиісті негіздемемен СҚА бірінші, екінші және үшінші белдеулерінің шекараларын айқындау және қаржыландыру көздерін айқындай отырып, орындау мерзімдері мен жауапты орындаушылар көрсетілген іс-шаралар тізбесі; 

7) Барлық белдеулердің СҚА-на кіретін аумақтарды шаруашылық пайдалану ережесі мен режимі. 

       Жобаның картографиялық материалы мынадай көлемде ұсынылады: 

1) СҚА-ның екінші және үшінші белдеулері жобаланған және су жинау орындары мен су құбыры құрылыстарының алаңдары, сумен жабдықтау көзі мен оның қоректену бассейні түсірілген ахуалдық жоспар;
2) жерасты сумен жабдықтау көзі кезінде су тартудың қоректену саласы шегіндегі өзіне тән бағыттар бойынша гидрологиялық бейіндер; 

3) 1:500-1:1000 масштабтағы СҚА бірінші белдеуінің жоспары; 

4) осы аумақта орналасқан барлық объектілерді жаза отырып, жер асты су көзінің 1:10000-1:25000 масштабында орындалған СҚА екінші және үшінші белдеулерінің жоспары.

	6. Орындау мерзімі


	Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны келісу және алу кезеңін қоса алғанда, шартқа қол қойылған сәттен бастап  2026 жылдың  желтоқсан айының   31-і  күнін қоса алғанда  орындау. 



	7. Жұмысқа қойылатын талаптар 


	1. Құжаттама қолданыстағы ҚР заңнамасына және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін әзірленуге тиіс. 

2. Су жинау ұңғымаларына алынған санитарлық қорғау аймақтарының санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы жоба жұмыстарының орындалу нәтижесі болып табылады.



	8. Құжаттаманы ұсыну нысаны
	Баспа түрінде, қолы мен мөрі бар түпнұсқаның 2 данасы.




	№
	атауы

	1
	Теректі ауылы

	2
	Покатиловка  ауылы

	3
	Магистральный ауылы

	4
	Шоптыкөл ауылы


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на составление и разработку проекта
 «Зоны санитарной охраны водозаборных скважин в селах Теректинского района ЗКО»

	1. Заказчик 
	ГУ «Отдел Жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО»

	2. Нормативная документация
	1. Экологический Кодекс от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9.07.2003 г. № 481-II года);

3. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;

4. При составлении и разработки проекта допускается применение иных действующих нормативных правовых актов, методических рекомендаций и санитарных правил Республики Казахстан, действующих на момент выполнения работ.


	3. Наименование услуг
	1. Составить и разработать проект «Зоны санитарной охраны водозаборных скважин в селах Теректинского района ЗКО, согласно списка в 10-населенных пунктов.


	4. Содержание работ  
	1. Составление и разработка проекта «Зоны санитарной охраны (далее ЗСО) для водозаборных скважин с установлением границ и режимов ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2. Подготовка графических и текстовых материалов проекта ЗСО в соответствии с санитарными правилами;

3. Сопровождение проекта при согласовании в территориальных подразделениях государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

4. Установление 1,2,3 пояса ЗСО на все объекты заказчика и получение санитарно-эпидемиологического заключение департамента СЭС


	5. Состав работ
	       Текстовая часть проекта ЗСО должна содержать:

1) характеристику санитарного состояния источников водоснабжения, результаты анализов качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными правилами;

 2) общая гидрогеологическая характеристика территории расположения источника водоснабжения, данные по типу выбранного водоносного горизонта (артезианский-напорный, грунтовый-безнапорный), глубине (абсолютная отметка) залегания его кровли, мощности, водовмещающей породы, условия и места питания и разгрузки водоносного горизонта, водообильность горизонта (эксплуатационный запас), о существующем и перспективном использовании горизонта для водоснабжения и других целей;
  3) общие сведения о гидрогеологических условиях района (месторождения), условия питания водоносных слоев, предлагаемых к использованию для водоснабжения, топографическая, почвенная и санитарная характеристика участка водозабора, характеристика водоносного горизонта, намечаемого к эксплуатации (литологический состав, мощность, характер перекрытия, динамический уровень воды при расчете водоотбора);
  4) данные о степени проницаемости слоев, перекрывающих пластов, о возможности влияния зоны питания на качество воды;
  5) санитарная характеристика местности, непосредственно прилегающей к водозабору, расположение и расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения: брошенных скважинах, поглощающих воронках, провалах, колодцах, заброшенных горных выработках, накопителях.
6) определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных исполнителей с определением источников финансирования;

7) правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в ЗСО всех поясов.

       Картографический материал проекта представляется в следующем объеме:

1) ситуационный план с проектированием второго и третьего поясов ЗСО и нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и бассейна его питания;
2) гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания водозабора при подземном источнике водоснабжения;

3) план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500-1:1000;

4) план второго и третьего поясов ЗСО, выполненный в масштабе 1:10000-1:25000 при подземном  водоисточнике и в масштабе 1:25000 и 1:50000 при поверхностном водоисточнике, с нанесением всех расположенных на данной территории объектов.

	6. Срок выполнения 
	По 31 декабря 2026 года с момента подписания договора, включая этап согласования и получения санитарно-эпидемиологического заключения.

	7. Требования к работе
	1. Документация должна быть разработана в соответствии с действующим законодательством РК и другими нормативными документами, действующими до момента окончания срока действия договора.

2. Результатом выполнения работ является согласованный проект зон санитарной охраны водозаборных скважин с полученным санитарно-эпидемиологическим заключением. 

	8. Форма предоставления документации
	В печатном виде — 2 экземпляр оригинала, с подписью и печатью.




	№
	Наименование

	1
	Село Теректі

	2
	Село Покатиловка

	3
	Село Магистральный

	4
	Село Шоптыкөл


