



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуги по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха

1. Наименование услуги:
Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, включая обследование, механическую очистку вентиляционных каналов и воздуховодов, дезинфекцию, замену фильтров при необходимости и лабораторную оценку эффективности проведенных работ.

2. Место оказания услуги:
КГКП «Ясли-сад «Пчёлка» отдела образования по Глубоковскому району управления образования ВКО.

3. Срок оказания услуги:
До 31 декабря 2026 года включительно.

4. Объем и состав работ:

Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе:

* обследование систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
* обследование состояния вентиляционной камеры, воздуховодов, вентиляционных решеток, фильтров, приточно-вытяжных установок и иных доступных элементов системы;
* определение степени загрязнения и технического состояния вентиляционных каналов;
* проведение предварительного отбора проб на БГКП до проведения очистки и дезинфекции;
* разработка плана и тактики проведения очистки и дезинфекции;
* механическая очистка вентиляционных каналов и воздуховодов от пыли, загрязнений, вредных веществ, биологических загрязнений и иных отложений;
* очистка с применением промышленного пылесоса повышенной мощности, щеточного оборудования и/или другого специализированного оборудования;
* при необходимости — продувка воздуховодов сжатым воздухом с обеспечением удаления загрязнений;
* очистка вентиляционных камер, фильтров, решеток и других доступных элементов вентиляционной системы;
* дезинфекция вентиляционных каналов, воздуховодов и доступных элементов системы с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих средств;
* замена фильтров в приточно-вытяжных установках при необходимости;
* обеспечение всеми необходимыми расходными материалами, дезинфицирующими средствами, фильтрами и оборудованием за счет Исполнителя в пределах согласованного объема работ;
* проведение оценки эффективности выполненных работ;
* повторный отбор проб на БГКП после проведения очистки и дезинфекции;
* предоставление результатов лабораторных исследований;
* оформление акта выполненных работ.



5. Минимальный объем работ:

* очистка и дезинфекция вентиляционных магистралей
* приточно-вытяжная вентиляция — 1 комплекс;
* системы кондиционирования воздуха — очистка и дезинфекция доступных элементов системы;
* замена фильтров в приточно-вытяжных машинах — по результатам обследования и при необходимости.

Фактический объем работ определяется по результатам обследования объекта, но не может быть меньше указанного минимального объема.

6. Требования к дезинфицирующим средствам:

Дезинфицирующие средства должны быть разрешены к применению на территории Республики Казахстан и соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Исполнитель предоставляет:

* наименование использованного дезинфицирующего средства;
* документы, подтверждающие качество и безопасность средства;
* сертификат/декларацию или иной документ, подтверждающий соответствие средства требованиям законодательства РК, если такой документ предусмотрен для соответствующего средства;
* инструкцию по применению дезинфицирующего средства.

Дезинфицирующее средство должно применяться в соответствии с инструкцией производителя, с соблюдением концентрации, времени экспозиции и требований безопасности.

8. Требования к оборудованию и материалам:

Все оборудование, инструменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и дезинфицирующие средства, необходимые для выполнения работ, предоставляются Исполнителем за свой счет.

Очистка должна осуществляться с применением специализированного оборудования, обеспечивающего эффективное удаление загрязнений из вентиляционных каналов и воздуховодов.

9. Требования по пожарной безопасности:

Работы должны выполняться с соблюдением требований пожарной безопасности, в том числе требований к очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих пылей, отходов производства и жировых отложений в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

При выполнении работ Исполнитель обязан обеспечить безопасность работников Заказчика, воспитанников и иных лиц, находящихся на территории объекта.


10. Периодичность выполнения работ:

Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполняются с учетом периодичности и требований, установленных действующими санитарными правилами Республики Казахстан, регулирующими требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции.

11. Документы, предоставляемые Исполнителем по окончании работ:

По завершении полного комплекса работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

1. Акт выполненных работ.
2. Отчет о проведенных работах с указанием выполненных мероприятий и фактического объема.
3. Акт/протокол обследования системы вентиляции.
4. Документ о проведении первичного отбора проб на БГКП.
5. Результаты повторных лабораторных исследований на БГКП после проведения очистки и дезинфекции.
6. Документы на примененное дезинфицирующее средство, подтверждающие его качество и разрешение к применению.
7. Информацию о замененных фильтрах (при наличии замены).
8. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации и периодичности очистки системы вентиляции.
9. Фотофиксацию проведенных работ — до и после очистки, при возможности.

12. Ответственность Исполнителя:

В случае выхода из строя элементов вентиляционной системы в результате виновных действий или ненадлежащего выполнения работ Исполнителем, все расходы, связанные с восстановлением, ремонтом либо приобретением необходимых элементов, несет Исполнитель.

Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, оборудования и элементов вентиляционной системы в период выполнения работ.

При выполнении работ не допускается повреждение вентиляционного оборудования, воздуховодов, электропроводки, отделки помещений и другого имущества Заказчика.

13. Требования к качеству:

Услуга должна быть оказана качественно, в полном объеме и в установленный срок.

После выполнения работ вентиляционные каналы и доступные элементы системы должны быть очищены от видимых загрязнений и обработаны соответствующим дезинфицирующим средством.

Результаты лабораторных исследований после проведения работ должны подтверждать эффективность проведенной очистки и дезинфекции в соответствии с требованиями действующих санитарных правил.



14. Нормативная база:

При оказании услуги Исполнитель руководствуется действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе:

* Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан;
* санитарными правилами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции;
* иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими выполнение соответствующих работ.

Работы должны выполняться с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан на дату оказания услуги.


































ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

желдету және ауаны баптау жүйесін тазарту және дезинфекциялау бойынша қызмет көрсетуге

1. Қызмет атауы:
Тексеру, желдету арналары мен ауа өткізгіштерді механикалық тазалау, дезинфекциялау, қажет болған жағдайда сүзгілерді ауыстыру және жүргізілген жұмыстардың тиімділігін зертханалық бағалауды қоса алғанда, желдету және ауа баптау жүйелерін тазалау және дезинфекциялау.

2. Қызмет көрсету орны:
ШҚО білім басқармасының Глубокое ауданы бойынша білім бөлімінің "Пчелка" бөбекжайы " КМҚК.

3. Қызмет көрсету мерзімі:
[bookmark: _GoBack]2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.
4. Жұмыс көлемі мен құрамы:

Орындаушы желдету және ауаны баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті, оның ішінде:

* желдету және ауаны баптау жүйелерін тексеру, 
* желдету камерасының, ауа өткізгіштердің, желдету торларының, сүзгілердің, сору-сору қондырғыларының және жүйенің өзге де қолжетімді элементтерінің жай-күйін тексеру;
* желдету арналарының ластану дәрежесін және техникалық жай-күйін анықтау;
* тазалау және дезинфекциялау жүргізілгенге дейін БГКП-да сынамаларды алдын ала іріктеуді жүргізу;
* тазалау және дезинфекциялау жоспары мен тактикасын әзірлеу;
* желдету арналары мен ауа өткізгіштерін шаңнан, ластанудан, зиянды заттардан, биологиялық ластанудан және өзге де шөгінділерден механикалық тазарту;
* жоғары қуатты өнеркәсіптік шаңсорғышты, щетка жабдығын және/немесе басқа мамандандырылған жабдықты қолдана отырып тазалау;
* қажет болған жағдайда — ластануды жоюды қамтамасыз ете отырып, ауа өткізгіштерді сығылған ауамен үрлеу;
* желдету камераларын, сүзгілерді, торларды және басқа да қол жетімді желдету жүйесінің элементтерін тазалау;
* қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып, желдету арналарын, ауа өткізгіштерді және жүйенің қолжетімді элементтерін дезинфекциялау;
* қажет болған жағдайда жеткізу-шығару қондырғыларындағы сүзгілерді ауыстыру;
* келісілген жұмыс көлемі шегінде Орындаушының есебінен барлық қажетті шығын материалдарымен, дезинфекциялық құралдармен, сүзгілермен және жабдықтармен қамтамасыз ету;
* орындалған жұмыстардың тиімділігіне бағалау жүргізу;
* тазалау және дезинфекциялау жүргізілгеннен кейін БГКП-ға сынамаларды қайта іріктеу;
* зертханалық зерттеулердің нәтижелерін ұсыну;
* орындалған жұмыстар актісін ресімдеу.



5. Жұмыстың ең аз көлемі:

* желдету желілерін тазалау және дезинфекциялау
* жеткізу-сору желдету-1 кешені;
* ауа баптау жүйелері-жүйенің қол жетімді элементтерін тазарту және дезинфекциялау;
* жеткізу-шығару машиналарындағы сүзгілерді ауыстыру-тексеру нәтижелері бойынша және қажет болған жағдайда.

Жұмыстың нақты көлемі Объектіні тексеру нәтижелері бойынша анықталады, бірақ көрсетілген ең төменгі көлемнен кем болмауы тиіс.

6. Дезинфекциялау құралдарына қойылатын талаптар:

Дезинфекциялау құралдарын Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілуі және белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Орындаушы ұсынады:

* пайдаланылған дезинфекциялау құралының атауы;
* өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар;
* сертификат / декларация немесе егер мұндай құжат тиісті құрал үшін көзделсе, қаражаттың ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын өзге құжат;
* дезинфекциялау құралын қолдану жөніндегі Нұсқаулық.

Дезинфекциялау құралы концентрацияны, экспозиция уақытын және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, өндірушінің нұсқауларына сәйкес қолданылуы керек.

8. Жабдықтар мен материалдарға қойылатын талаптар:

Жұмысты орындау үшін қажетті барлық жабдықтарды, құралдарды, жеке қорғаныс құралдарын, шығын материалдары мен дезинфекциялау құралдарын Орындаушы өз есебінен береді.

Тазалау желдету арналары мен ауа өткізгіштерден ластануды тиімді жоюды қамтамасыз ететін мамандандырылған жабдықты қолдану арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

9. Өрт қауіпсіздігі бойынша талаптар:

Жұмыстар өрт қауіпсіздігі талаптарын, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда желдеткіш камераларды, циклондарды, сүзгілер мен ауа өткізгіштерді жанғыш шаңдардан, өндіріс қалдықтарынан және май шөгінділерінен тазартуға қойылатын талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс.

Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы Тапсырыс беруші қызметкерлерінің, тәрбиеленушілердің және объект аумағындағы өзге де адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті.


10. Жұмыстарды орындау кезеңділігі:

Желдету және ауаны баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау Қазақстан Республикасының желдету және ауаны баптау жүйелеріне, оларды тазарту мен дезинфекциялау жүйелеріне қойылатын талаптарды реттейтін қолданыстағы санитариялық қағидаларда белгіленген кезеңділік пен талаптар ескеріле отырып орындалады.

11. Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы ұсынатын құжаттар:

Жұмыстардың толық кешені аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынады:

1. Орындалған жұмыстар актісі.
2. Орындалған іс-шаралар мен нақты көлемді көрсете отырып, жүргізілген жұмыстар туралы есеп.
3. Желдету жүйесін тексеру актісі / ХАТТАМАСЫ.
4. БГКП-да алғашқы сынама алу туралы құжат.
5. Тазалау және дезинфекциялау жүргізілгеннен кейін БГКП-да қайталама зертханалық зерттеулердің нәтижелері.
6. Қолданылған дезинфекциялау құралына оның сапасын және қолдануға рұқсатын растайтын құжаттар.
7. Ауыстырылған сүзгілер туралы ақпарат (ауыстыру болған жағдайда).
8. Желдету жүйесін одан әрі пайдалану және тазалау жиілігі бойынша ұсыныстар.
9. Жүргізілген жұмыстарды фотофиксациялау — тазалауға дейін және кейін, мүмкін болса.

12. Орындаушының Жауапкершілігі:

Орындаушының кінәлі әрекеттері немесе жұмыстарды тиісінше орындамауы нәтижесінде желдету жүйесінің элементтері істен шыққан жағдайда, қажетті элементтерді қалпына келтіруге, жөндеуге не сатып алуға байланысты барлық шығыстарды Орындаушы көтереді.

Орындаушы жұмыстарды орындау кезеңінде Тапсырыс берушінің мүлкінің, желдету жүйесінің жабдықтары мен элементтерінің сақталуына жауапты болады.

Жұмыстарды орындау кезінде желдеткіш жабдықтың, ауа өткізгіштердің, электр сымдарының, үй-жайларды әрлеудің және Тапсырыс берушінің басқа да мүлкінің зақымдалуына жол берілмейді.

13. Сапаға қойылатын талаптар:

Қызмет сапалы, толық көлемде және белгіленген мерзімде көрсетілуі тиіс.

Жұмыстарды орындағаннан кейін желдету арналары мен жүйенің қол жетімді элементтері көрінетін ластанудан тазартылып, тиісті дезинфекциялау құралымен өңделуі керек.

Зертханалық зерттеулердің нәтижелері жұмыс жүргізілгеннен кейін қолданыстағы санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес жүргізілген тазалау және дезинфекциялау тиімділігін растауға тиіс.



14. Нормативтік база:

Қызмет көрсету кезінде Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады, оның ішінде:

* Қазақстан Республикасындағы Өрт қауіпсіздігі ережелерімен;
* желдету және ауаны баптау жүйелеріне, оларды тазарту мен дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейтін Санитариялық қағидалармен;
* тиісті жұмыстардың орындалуын реттейтін Қазақстан Республикасының өзге де қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерімен.

Жұмыстар қызмет көрсету күніне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс






















