ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование: Услуги по шиномонтажу служебных автомобилей
Оказание услуг по сезонной замене автомобильных шин служебного автотранспорта заказчика: автомобиль «Соболь» — 4 колеса, автомобиль «Газель» — 6 колёс. Общее количество обслуживаемых колёс — 10 штук.
В состав услуг входят снятие колёс с автомобилей, демонтаж установленных шин с колёсных дисков, монтаж зимних шин на диски, проверка состояния шин, дисков и вентилей, проверка давления воздуха, накачка шин до рекомендуемого производителем автомобиля давления, балансировка всех колёс с применением специального оборудования и необходимых балансировочных грузов, а также установка колёс на автомобили с надёжным креплением.
Исполнитель обязан обеспечить качественное выполнение шиномонтажных работ с использованием профессионального оборудования и инструментов, исключающих повреждение шин, дисков и элементов крепления колёс. Все необходимые расходные материалы, включая балансировочные грузы, входят в стоимость оказываемых услуг.
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований техники безопасности и рекомендаций заводов-изготовителей транспортных средств.
В случае выявления недостатков выполненных работ исполнитель обязан устранить их за собственный счёт. Ответственность за повреждение шин, дисков и других элементов автомобиля по вине исполнителя несёт исполнитель.
Услуги оказываются на территории шиномонтажной мастерской исполнителя по предварительному согласованию с заказчиком. Срок оказания услуг — в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявки заказчика.
Приёмка услуг осуществляется после проверки качества выполненных работ и подписания соответствующего акта оказанных услуг.
Общий объём услуг: шиномонтаж 10 колёс на двух автомобилях.










ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Атауы: Қызметтік автокөліктерге шиномонтаж қызметтерін көрсету
Тапсырыс берушінің қызметтік автокөліктерінің шиналарын маусымдық ауыстыру бойынша қызметтер көрсету: «Соболь» автокөлігі – 4 дөңгелек, «Газель» автокөлігі – 6 дөңгелек. Қызмет көрсетілетін дөңгелектердің жалпы саны – 10 дана.
Қызметтердің құрамына автокөліктерден дөңгелектерді шешу, орнатылған шиналарды дөңгелек дискілерінен алу, қысқы шиналарды дискілерге орнату, шиналардың, дискілердің және вентильдердің жай-күйін тексеру, ауа қысымын тексеру, шиналарға автокөлік өндірушісі ұсынған қысымға дейін ауа үрлеу, арнайы жабдықты және қажетті теңгеру жүктерін пайдалана отырып барлық дөңгелектерді теңгерімдеу, сондай-ақ дөңгелектерді автокөліктерге сенімді бекітіп орнату кіреді.
Орындаушы шиналарға, дискілерге және дөңгелектерді бекіту элементтеріне зақым келтірмейтін кәсіби жабдықтар мен құралдарды пайдалана отырып, шиномонтаж жұмыстарын сапалы орындауды қамтамасыз етуге міндетті. Барлық қажетті шығыс материалдары, оның ішінде теңгеру жүктері көрсетілетін қызметтердің құнына кіреді.
Жұмыстарды білікті мамандар қауіпсіздік техникасы талаптарын және көлік құралдарын өндіруші зауыттардың ұсынымдарын сақтай отырып орындауы тиіс.
Орындалған жұмыстарда кемшіліктер анықталған жағдайда орындаушы оларды өз есебінен жоюға міндетті. Орындаушының кінәсінен шиналарға, дискілерге және автокөліктің басқа да бөлшектеріне келтірілген зақым үшін жауапкершілік орындаушыға жүктеледі.
Қызметтер тапсырыс берушімен алдын ала келісу бойынша орындаушының шиномонтаж шеберханасында көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі – тапсырыс берушіден өтінім түскен сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде.
Қызметтерді қабылдау орындалған жұмыстардың сапасын тексергеннен және тиісті көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін жүзеге асырылады.
Қызметтердің жалпы көлемі: екі автокөліктің 10 дөңгелегіне шиномонтаж қызметін көрсету.

