
Услуги по очистке и дезинфекции вентиляционных шахт 
1	Чистка вентиляционных шахт	
2	Анализ воздухопроводимости вентиляционных шахт (протокол обследования)	
3	Дезинфекция вентиляционных шахт	
4	Вывоз мусора с помещения	

Требования к Поставщику:
Выполнение технического обслуживания, санитарной очистки и дезинфекции указанного количества вентиляционных систем и установок осуществлять в соответствии с требованием Санитарных правил «Санитарно— эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистки и дезинфекции», утверждённых приказом Министра национальной экономики PK №758 от 09.12.2015r., дезинфицирующее средство должно быть зарегистрировано в реестре разрешенных дезинфицирующих средств в Республики Казахстан, иметь разрешительные документы на использование в школьных учреждениях на территории PK;
Перечень мероприятий, входящих в оказываемую услугу:
1.	Поставщик услуг должен разработать регламент по проведению работ по очистке и дезинфекции воздуховодов с указанием специфики работ каждой системы, способов чистки в зависимости от свойств перемещаемой среды и времени работы системы согласованный с Заказчиком;
2.	В регламенте должны быть изложены следующие пункты:
-	порядок и последовательность очистки и дезинфекции воздуховодов и вентиляционного оборудования;
-	определение	периодичности	и	составления	графиков	чистки	и дезинфекции; 
-  график чистки и дезинфекции согласовывается с Заказчиком с учетом текущего технического состояния вентиляционной сети.
3.	Поставщик несёт полную ответственность за наличие у производственного персонала, занятого обслуживанием оборудования, всех соответствующих допусков по технике безопасности с прохождением всех необходимых инструктажей по охране труда и технике безопасности;
4.	Очистку распределителей воздуха следует проводить одновременно с чисткой воздуховодов ;
5.	Схемы, планы вентиляционных систем предоставляются Заказчиком.
6.	После проведений всех выше указанных работ Поставщик обязуется произвести замену воздушных фильтров на всех системах где производились работы (материал за счет Поставщика).
7.	Срок выполнения работ не менее 30 календарных дней с момента вступления договора в законную силу
 8.     Все материалы, дезинфицирующие вещества и тд за счет Поставщика.
9.	Все работы проводить вне рабочее время.
10.	По окончанию работ предоставить Заказчику акт выполненных работ, протокол обследования, подтверждающие документы Поставщика на очистку и дезинфекцию вентиляционных шахт, сертификаты соответствия на дезинфицирующие вещества
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Желдету шахталарын тазалау және дезинфекциялау жөніндегі қызметтер 
1 желдету шахталарын тазалау	
2 желдету шахталарының ауа өткізгіштігін талдау (тексеру хаттамасы)	
3 желдету шахталарын дезинфекциялау	
4 үй жайдан қоқысты шығару	

Жеткізушіге қойылатын талаптар:
Желдету жүйелері мен қондырғыларының көрсетілген санына техникалық қызмет көрсетуді, санитарлық тазалауды және дезинфекциялауды орындау Ұлттық экономика министрінің 09.12.2015 R. №758 бұйрығымен бекітілген "желдету және ауаны баптау, оларды тазарту және дезинфекциялау жүйелеріне қойылатын санитариялық— эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылсын. Қазақстан Республикасында дезинфекциялау құралдарын пайдалануға рұқсат беру құжаттарының болуы;
Көрсетілетін қызметке кіретін іс-шаралар тізбесі:
1.	Қызмет көрсетуші әрбір жүйе жұмысының ерекшелігін, өткізілетін ортаның қасиеттеріне және жүйенің жұмыс уақытына байланысты тазалау тәсілдерін көрсете отырып, ауа өткізгіштерді тазалау және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу жөніндегі регламентті әзірлеуге тиіс;
2.	Регламентте мынадай тармақтар жазылуы тиіс:
- ауа өткізгіштер мен желдету жабдықтарын тазарту және дезинфекциялау тәртібі мен реттілігі;
- тазалау және дезинфекциялау мерзімділігін анықтау және кестелерін жасау; 
- тазалау және дезинфекциялау кестесі желдеткіш желісінің ағымдағы техникалық жай-күйін ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісіледі.
3.	Жабдықтаушы жабдыққа қызмет көрсетумен айналысатын өндірістік персоналда еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша барлық қажетті нұсқаулықтардан өте отырып, қауіпсіздік техникасы бойынша барлық тиісті рұқсаттардың болуына толық жауапты болады;
4.	Ауа дистрибьюторларын тазарту құбырларды тазалаумен бір уақытта жүргізілуі керек ;
5.	Желдету жүйелерінің схемаларын, жоспарларын Тапсырыс беруші ұсынады.
6.	Жоғарыда аталған жұмыстардың барлығын жүргізгеннен кейін Өнім беруші жұмыстар жүргізілген барлық жүйелердегі ауа сүзгілерін ауыстыруға міндеттенеді (материал өнім берушінің есебінен).
7.	Жұмыстарды орындау мерзімі шарт заңды күшіне енген сәттен бастап кемінде күнтізбелік 30 күн
 8.     Жеткізушінің есебінен Барлық материалдар, дезинфекциялық заттар және т.б.
9.	Барлық жұмыстарды жұмыс уақытынан тыс уақытта жүргізу.
10.	Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін, тексеру хаттамасын, өнім берушінің желдету шахталарын тазалауға және дезинфекциялауға арналған құжаттарын, дезинфекциялау заттарына сәйкестік сертификаттарын ұсыну



