Приложение 2
Техническая спецификация закупаемых работ по текущему ремонту служебного автомобиля ВАЗ 21070

1. Работы  по текущему ремонту автомобиля должны быть оказаны на СТО, находящейся на территории г.Мамлютка.
2.Текущий ремонт автомобиля должен выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документаций на конкретный вид техники.
3. Если у Заказчика возникают проблемы транспортировки автотранспорта, то Поставщик доставляет его на эвакуаторе до место назначения за свой счет.
4. Предоставляемые работы  должны обеспечить безопасную работоспособность автотранспорта, устранение неисправностей. В результате текущего ремонта  автотранспорт должен выполнять все функции, указанные в технической документации или руководстве по эксплуатации.
5. Ремонт с заменой отдельных узлов, деталей, механизмов должен выполняться после проведения соответствующей диагностики.
Перечень работ по текущему ремонту автомобиля оказываемых Поставщиком
	№
	Наименование работ  (Включены все расходы на запасные части)

	1
	Ремонт КПП

	2
	Замена комплекта сцепления в сборе

	3
	Замена кардана в сборе

	4
	Замена амортизаторов задних

	5
	Замена проставок под амортизаторы

	6
	Замена шаровых опор (4 шт)

	7
	Замена передних рычагов верхних в сборе 2 шт.

	8
	Замена прокдадки ГБЦ

	9
	Замена натяжителя 

	10
	Замена башмака

	11
	Замена успокоителя



Стоимость запасных частей входит в сумму договора.













2- Қосымша
ВАЗ 21070 қызметтік көлігіне ағымдағы жөндеу қызметтерін сатып алуға арналған техникалық сипаттама
1. Көлік құралдарын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар Мамлютка қаласының аумағында орналасқан техникалық қызмет көрсету станциясында қамтамасыз етілуге ​​тиіс.
2. Көлік құралдарына күнделікті техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары көлік құралының нақты түріне арналған техникалық және пайдалану құжаттамасында белгіленген талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс.
3. Егер Тапсырыс беруші көлік құралын тасымалдауда қиындықтарға тап болса, Жеткізуші оны жеткізушінің өз есебінен эвакуатор арқылы межелі жерге жеткізуді ұйымдастырады.
4. Көрсетілетін қызметтер көлік құралының қауіпсіз, функционалды жұмысын және кез келген ақаулықтарды жоюды қамтамасыз етуі тиіс. Күнделікті жөндеуден кейін көлік құралы техникалық құжаттамада немесе пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген барлық функцияларды орындай алуы керек.
5. Белгілі бір жинақтарды, бөлшектерді немесе механизмдерді ауыстыруды қамтитын жөндеу жұмыстары тиісті диагностика жүргізілгеннен кейін ғана жүргізілуі тиіс.
Жеткізуші ұсынған автомобильді ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың тізімі
	№
	Жұмыстар сипаттамасы (қосалқы бөлшектерге барлық шығындар кіреді)

	1
	Беріліс қорабын жөндеу

	2
	ілінісу торабын толық ауыстыру

	3
	Жетек білігі торабын толық ауыстыру

	4
	Артқы амортизаторларды ауыстыру

	5
	Амортизатор төсемелерін ауыстыру

	6
	Шарлы буындарды (4 дана) ауыстыру

	7
	Алдыңғы жоғарғы аспа тұтқалары жинақтарын ауыстыру (2 дана)

	8
	Цилиндр басының төсемесін ауыстыру

	9
	Кергішті ауыстыру

	10
	Кергішті ауыстыру

	11
	[bookmark: _GoBack]Шынжыр бағыттағышын ауыстыру



Қосалқы бөлшектердің құны келісімшарт сомасына кіреді.
