Техническая спецификация
на прочистку водосточных сливов на крыше — 7 шт.
	№
	Наименование работ
	Описание и требования

	1
	Осмотр
	Осмотр 7 кровельных водоприёмных воронок, определение степени загрязнения и мест засоров.

	2
	Очистка воронок
	Удаление мусора, листвы, грязи и других отложений из водоприёмных воронок. Очистка защитных решёток при их наличии.

	3
	Прочистка водостоков
	Устранение засоров в отводящих трубах механическим или гидродинамическим способом с учётом материала и состояния системы.

	4
	Очистка прилегающих участков
	Удаление мусора вокруг воронок для обеспечения беспрепятственного поступления дождевых и талых вод.

	5
	Проверка водоотведения
	Контрольный пролив водой каждой из 7 воронок, проверка свободного отвода воды и отсутствия протечек на доступных для осмотра участках.


Требования к оказанию услуг:
1. Количество обслуживаемых кровельных сливов — 7 шт.
2. Исполнитель обеспечивает устранение засоров и восстановление свободного отвода дождевых и талых вод.
3. Работы выполняются без повреждения кровельного покрытия, гидроизоляции, водоприёмных воронок и трубопроводов.
4. Стоимость услуг включает выезд специалистов, работы, оборудование, инструменты, расходные материалы, сбор и вывоз извлечённого мусора.
5. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований безопасности при выполнении работ на высоте, применяет необходимые средства защиты и ограждает опасные зоны.
6. При выявлении повреждений кровли или водосточной системы исполнитель уведомляет заказчика. Ремонт повреждённых элементов согласовывается отдельно.
7. По завершении предоставляется акт выполненных работ с указанием результатов проверки всех 7 сливов.
Место оказания услуг: ГКП на ПХВ «Школа-гимназия № 86 имени Мухтара Ауэзова», г. Астана, ул. Болекпаева, 20.
Срок оказания услуг: по согласованию с заказчиком.





	Техникалық ерекшелік
шатырдағы су ағызғыштарды тазалауға - 7 дана.
	
	№
	Жұмыстардың атауы
	Сипаттама және талаптар

	1
	қарап шығу
	7 шатырлы су қабылдағыш шұңқырларды тексеру, ластану дәрежесін және қоқыс орындарын анықтау.

	2
	Шұңқырларды тазалау
	Су қабылдағыш шұңқырлардан қоқыстарды, жапырақтарды, кірді және басқа да шөгінділерді жою. Қорғаныш торлары болған жағдайда оларды тазалау.

	3
	Суағарларды тазалау
	Бұру құбырларындағы тығындарды механикалық немесе гидродинамикалық тәсілмен жою.

	4
	Іргелес учаскелерді тазалау
	Жауын және еріген сулардың кедергісіз келуін қамтамасыз ету үшін шұңқырлардың айналасындағы қоқыстарды шығару.

	5
	Су бұруды тексеру
	7 шұңқырдың әрқайсысына суды бақылау арқылы төгу, судың еркін ағуын және тексеруге қолжетімді учаскелерде ағудың болмауын тексеру.




Қызметтерді көрсетуге қойылатын талаптар:

1.Қызмет көрсетілетін шатырлық ағызу саны - 7 дана.
2. Орындаушы жауын және еріген сулардың бос ағуын қалпына келтіруді қамтамасыз етеді.
3. Жұмыстар шатыр жабыны, гидрооқшаулау, су қабылдау шұңқырлары мен құбырлары зақымдалмай орындалады.
4. Қызметтердің құны мамандардың шығуын, жұмыстарды, жабдықтарды, құралдарды, шығыс материалдарын, шығарылған қалдықтарды жинауды және шығаруды қамтиды.
5. Орындаушы биіктікте жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді, қажетті қорғаныс құралдарын қолданады және қауіпті аймақтарды қоршайды.
6. Шатырдың немесе су ағызу жүйесінің зақымдануы анықталған кезде орындаушы тапсырыс берушіні хабардар етеді. Зақымдалған элементтерді жөндеу жеке келісіледі.
7. Аяқталғаннан кейін барлық 7 ағызуды тексеру нәтижелері көрсетілген орындалған жұмыстар актісі ұсынылады.
Қызмет көрсету орны: «Мұхтар Әуезов атындағы № 86 мектеп-гимназиясы» ШЖҚ МКК, Астана қаласы, Бөлекпаев көшесі, 20.
Қызмет көрсету мерзімі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша.
