[bookmark: _GoBack]2018 жылы шыққан Skoda  Kodiaq VIN: ХWWLD6NSХJD400038 қызметтік автокөлікті жөндеуге техникалық ерекшелік

	Техникалық қызмет көрсету Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде (Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылында) жүргізілуі керек.
	Жұмысты аяқтау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде.
Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді әлеуетті жеткізушілерге қойылатын міндетті талаптар. 
Тапсырыс берушінің автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді жеткізуге ниет білдірген әлеуетті өнім берушіде мыналар болуы тиіс:  
1.  Райымбек ауданы, Нарынқол ауылында техникалық қызмет көрсету станциялары. 
2.  Өкілдік сыныптағы автомобильдерге, жол талғамайтын көлікке және жеңіл автомашиналарға қызмет көрсету бойынша жұмыс тәжірибесі. 
3. Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету бойынша сапалы жұмысты қамтамасыз ететін білікті инженерлік-техникалық жұмыскерлердің болуы: механика, мотористер, электриктер, геометристер. 
4. Тораптар мен агрегаттарды жөндеу ТҚС Тапсырыс берушінің ұсынған өтінімдеріне сәйкес жүргізіледі. Жөнделген тораптар мен агрегаттарға кепілдік мерзімі кемінде 12 айды құрауы тиіс. 
4.1. Барлық орнатылатын қосалқы бөлшектер/ шығыс материалдар негізгі көлік құралдарының  сәйкестігі; 
4.2. Пайдалануға кепілдік: Өнім беруші көрсетілген қызметтердің кепілдік мерзімі уақытында туындаған кез-келген сыну кезінде (жөнделген тораптар мен агрегаттар) Тапсырыс берушінің тарапынан ешбір шығынсыз сынықтар мен ақауларды жоюға кепілдік етеді.  
	Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: 
1. Техникалық қызмет көрсету Райымбек ауданы, Нарынқол ауылында жүргізілуі тиіс. 
2. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу: 
-   Тораптар мен агрегарттарды диагностикалауды; 
-   Жөндеу жұмыстарын қамтиды. 
2.1 Тораптар мен агрегаттарды диагностикалау – тораптар мен агрегаттардың ақаулықтарын іздеу мақсатында көлік құрамын қарау, сондай-ақ операциялар орындауға нақты қажеттілікті және параметрлердің нақты мәндерін шектес мәндерімен салыстыру арқылы ақаулы жағдай туындайтын сәтті болжауды айқындау. 
2.2  Автокөлікке техникалық қызмет көрсету  - пайдалану шарттарына жасалған түзетулерді ескерте отырып дайындаушы зауыт белгілеген тізбе мен мерзімге сәйкес жоспарлы тәртіпте мәжбүрлі жүргізілетін профилактикалық іс-шаралар кешені. 
2.3 Жөндеу жұмыстары – ақауларды қалпына келтіру және оларды толыққа жақындау жағдайға келтіру  (кемінде 90%) бойынша жұмыстар, ресурсты қалпына келтіру. 
	Бөлінген сома барлық қызметтерді, сондай-ақ барлық шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қамтиды. Яғни, Қызмет көрсетуші келесі жұмыстарды жөндеу үшін барлық қажетті қосалқы бөлшектерді (барлық қосалқы бөлшектер жаңа болуы керек) өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді, сонымен қатар келесі қызметтердің барлығын орындайды.
	Орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі орындалған жұмыс актісіне қол қойылғаннан кейін шартқа сәйкес 1 жыл.
	Техникалық қызмет көрсету станциясына әлеуетті жеткізушіде келесі жабдық болуы керек:
- 3 тонналық көтерме.
- саптамаларды жууға арналған жабдық.
- Май ауыстыратын жабдық.
- Домкрат 2 тонна.
- Қозғалтқышты күрделі жөндеуге арналған құралдар жиынтығы
- қозғалтқыш ақауларын анықтау үшін портативті диагностикалық жабдық

                                                                                                               Қосымша 
	№
	Қызмет тізімі, оның ішінде косалкы бөлшектер, майлар,
техникалык суйықтықтар және т.б
	Саны
	Ескертпе

	1
	Иінді біліктің шкивін ауыстыру
	1
	

	2
	Иінді 6іліктің шкивінің бұрандаларын ауыстыру
	1
	

	3
	Головка блок цилиндрлерін ауыстыру
	1
	

	4
	Головка блок цилиндрлерінің қақпағын ауыстыру
	1
	

	5
	Распределитель валының шестернясын ауыстыру
	1
	

	6
	Иінді біліктің уплотнитель сақинасын ауыстыру
	1
	

	7
	Балансирлі білікті ауыстыру жиынтыгы
	1
	

	8
	Головка блок цилиндр қақпағын ұстаткыштарын, бұрандаларын,
шайбаларын ауыстыру
	12
	

	9
	Радиатор потрубкаларын ауыстыру
	2
	

	10
	Мотор майын ауыстыру
	5 литр
	

	11
	Жанар жагар май фильтрін ауыстыру
	1
	

	12
	Зажигания свечаларын ауыстыру
	4
	

	13
	Термостат прокладкасын ауыстуру
	1
	

	14
	Стопрлы сақинаны ауыстыру
	2
	

	15
	Фазорегулятор ұстатқыш бұрандаларын ауыстыру
	2
	

	16
	Поршень ауыстыру
	4
	

	17
	Шатун ауыстыру
	4
	

	18
	Мб бұранда резьба шагі 0,75/5,2 ауыстыру
	8
	

	19
	Поршень палецтерін ауыстыру
	4
	

	20
	Май сақиналарының жиынтығын ауыстыру
	4
	

	21
	Иінді валдың кыңыр шайбасын ауыстыру
	1
	

	22
	М8,М10 бұранда резьба шагі 1/7, 1,25/8,7 ауыстыру
	14
	

	23
	Стартерді ауыстыру
	1
	

	24
	Генераторды ауыстыру
	1
	

	25
	Системадагы салқындатқыш сұйыктыгын алмастыру
	10 л
	

	26
	Термостат ауыстыру
	1
	

	27
	Ремень ауыстыру приводной
	1
	

	28
	Қозғалтқыш подушкаларын ауыстыру
	4
	

	29
	Гидрокомпенсатор ауыстыру
	16
	

	30
	Распределитель трубопроводаны ауыстыру
	1
	

	31
	Бензинсорғыны ауыстыру
	1
	



Техническая спецификация на ремонт служебного автомобиля Skoda  Kodiaq 2018 года выпуска VIN: ХWWLD6NSХJD400038
Техническое обслуживание должно проводиться по месту нахождения Заказчика (село Нарынкол Райымбекский район Алматинской области). 
Срок выполнения работ : в течение 15 дней с момента подписания договора. 
Требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам товаров, работ и услуг: 
Потенциальный Поставщик, изъявивший желание на поставку-оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств Заказчика, должен иметь:   
1.  Станции технического обслуживания в Райымбекском районе, с.Нарынкол. 
2. Опыт работы по обслуживанию автомобилей представительского класса, внедорожников и легковых автомашин.
3. Инженерно-технических работников, обеспечивающих качественную работу по техническому обслуживанию автотранспортных средств; механика,  мотористы, электрики, геометристы.
4. Ремонт узлов и агрегатов производится согласно предоставленным заявкам Заказчика на СТО поставщика. 
Срок гарантий на отремонтированные узлы и агрегаты должен составлять не менее 12 месяцев.
4.1. Все устанавливаемые запасные части/расходные материалы должны быть от производителя основного транспортного средства.
4.2. Гарантия на эксплуатацию: Поставщик гарантирует что при любой поломке возникшей за время гарантийного срока оказанных услуг (отремонтированные узлы и агрегаты) устранить поломки и дефекты без каких либо затрат со стороны Заказчика.
Техническое обслуживание автотранспортных средств, включает в себя следующее:
1. Техническое обслуживание должно проводиться в Райымбекском районе, с.Нарынкол.
2. Техническое облуживание и ремонт автотранспорта включает:
-   Диагностика узлов и агрегатов
-    Ремонтные работы
2.1. Диагностика узлов и агрегатов - осмотр транспортного средства с целью поиска неисправностей узлов и агрегатов а так же определение действительной потребности в выполнений операций и прогнозирования момента возникновения неисправного состояния путем сопоставления фактических значений параметров с предельными.
2.2.  Техническое обслуживание автотранспорта - комплекс профилактических мероприятии, проводимых принудительно в плановом порядке с соответствии с перечнем и срокам, установленным заводом-изготовителем с учетом корректировок условий эксплуатации.
2.3. Ремонтные работы - работы по восстановлению неисправностей и приведения их состояния близкому к полному (не менее 90%) восстановление ресурса
Выделенная сумма включает в себя все услуги, а так же все расходные материалы и запасные части. То есть Поставщик услуг за свой счет предоставляет все необходимые запасные части (все запасные части должны быть новыми) для ремонта нижееуказанных работ, а также делает все нижеперечисленные услуги.
Гарантийный срок на выполненные работы 1-год согласно договора после подписание акта выполненных работ.
У потенциального поставщика на СТО должны быть нижеуказанные оборудование:
- Подъёмник 3 тн.
-Оборудование для промывки форсунок.
- Оборудование для замены масла.
- Домкрат 2 тн.
- Набор инструментов для капитального
ремонта двигателя.
- портативное диагностическое оборудование
для выявление неисправности двигателя.
                                                                                                                           
Приложение
	№
	Наименование работ, в том числе запасные части, масла, тех.жидкости и т.п
	Кол-во
	Примечание

	1
	Замена шкива коленчатого вала
	1
	

	2
	Замена болт шкива коленчатого вала
	1
	

	3
	Замена головка блока цилиндров
	1
	

	4
	Замена крышка головки блока цилиндров (ГВЦ)
	1
	

	5
	Замена шестерни распределительного вала
	1
	

	6
	Замена уплотнительное кольцо коленчатого вала
	1
	

	7
	Замена вал балансирный в сборе
	1
	

	8
	Замена шайба болта крепление крышки головки блока цилиндров
ГВЦ
	12
	

	9
	Замена патрубки радиатора
	2
	

	10
	Замена моторного масла 
	5 литр
	

	11
	Замена топливного фильтра
	1
	

	12
	Замена свечи зажигания
	4
	

	13
	Замена прокладка термостата
	1
	

	14
	Замена кольца стопорные
	2
	

	15
	Замена болт крепление фазорегулятора
	2
	

	16
	Замена поршень
	4
	

	17
	Замена шатуна
	4
	

	18
	Замена Болт М 6 шаг резьбы 0,75/5,2
	8
	

	19
	Замена палец поршневой
	4
	

	20
	Замена кольца масляные комплект
	4
	

	21
	Замена упорной шайбы коленвала
	1
	

	22
	Замена болт М8,М10, шаг резьбы 1/7, 1,25/8,7
	14
	

	23
	Замена стартера
	1
	

	24
	Замена генератора
	1
	

	25
	Замена охлаждающей жидкости в системе
	10 л
	

	26
	Замена термоста
	1
	

	27
	Замена ремень приводной
	1
	

	28
	Замена подушки двигателя
	4
	

	29
	Замена гидрокомпенсатора
	16
	

	30
	Замена распределительного трубопровода
	1
	

	31
	Замена бензонасоса
	1
	








