Техникалық сипаттама / Техническая спецификация

1. Флюорографиялық, рентгенологиялық және маммографиялық зерттеулер кезінде пациенттерге кіріс дозасын өлшеу және тиімді дозаларды өлшеу.

Измерение входной дозы и расчет эффективных доз на пациентов при проведении флюорографических, рентгенологических, маммографических исследований.
2. Флюорографиялық, рентгендік, маммографиялық аппаратураның жұмыс көрсеткіштерін бақылау – 4 дана.

Контроль эксплуатационных параметров флюорографического, рентгеновского, маммографического аппарата – 4 штуки.
3. Флюорографиялық және маммографиялық кабинеттерде, іргелес бөлмелерде және іргелес аумақтарда рентгендік маммографиялық сәулеленуді дозиметриялық өлшеуді жүргізу – 9 бөлме. 

Проведение дозиметрических измерений рентгеновского маммографического излучения в кабинетах флюорографий, маммографий, смежных помещениях и на прилегающих территориях  - 9 помещений.
4. Радиациялық қорғау құралдарының қорғаныш тиімділігін және басқа да пайдалану параметрлерін бақылау (рентгендік киім), саны – 7 кем емес. 

Контроль защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты (рентгеновская одежда), количество не менее 7 наименований

Жоғарыда көрсетілген қызметтер 2022 жылғы 25 тамыздағы № ҚР ДСМ-90 «Радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
Выше указанные услуги проводятся в соответствии Санитарными правилами «Санитарно- эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90. 

Ұйымның (Өнім берушінің) Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесінің мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы болуы тиіс:
- «Аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау»;

- «Операциялық параметрлердің мониторингі» кіші қызметімен «Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтерді көрсету»;

Организация (Поставщик) должна иметь действующую лицензию от Государственного учреждения "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля" Министерство энергетики Республики Казахстан на следующие виды деятельности: 
- «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средства»;
- «Предоставление услуг в области использования атомной энергии» с подвидом деятельности: «Контроль эксплуатационных параметров»;
Ұйымда (Жеткізушіде) Аккредитация болуы керек!
Организация (Поставщик) должна иметь Аккредитацию!

Қызметтер аяқталғаннан кейін әрбір қызмет түрі үшін жеке хаттамаларды қоса алғанда, орындалған жұмыстар туралы егжей-тегжейлі есеп беріңіз.

Санитарлық-эпидемиологиялық анықтама алу үшін хаттама қажет.
После проведения услуг предоставить детализированный отчет о проведенной работе с предоставлением протоколов на каждый вид услуг отдельно.
Протокол необходим для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Қызмет көрсету орындары / Места проведения услуг:
Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, ул. Е.Өмірзақов, 2
