Техникалық сипаттама

Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету - жұмыстар-мыналарды қамтиды:
1) газ жабдығы қондырғысының және газ құбырларын төсеудің газбен жабдықтау жобасына және абоненттің карточкасына сәйкестігін тексеру (көзбен шолып) ;
2) газ құбырлары мен газ жабдығына еркін қол жеткізудің бар-жоғын тексеру (көзбен шолып) ;
3) газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің жай-күйін, ғимараттардың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырларын төсеу орындарында корпустардың болуы мен тұтастығын тексеруді;
4) газ құбырлары мен бекіткіш арматура қосылыстарының, тұрмыстық газ жабдығының аспаптық әдіспен немесе сабынды эмульсиямен герметикалығын тексеру;
5) газ жабдығының тұтастығын және жинақталуын тексеру;
6) газ құбырларында орнатылған крандардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру және майлау;
7)тексеруді тартым түтін және желдету арналарында жай-күйі жалғастырушы құбырларын, газ жабдықтарын дымовым арнасы болуы, ауаның жану үшін;
8) тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау;
9) тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілеттілігін тексеру, оны баптау және реттеу;
10) жанарғыларды ластанудан тазарту, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газды жағу процесін реттеу;
11) газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттігін анықтау;
12) газ қыздырғыштарында, жану өнімдерін түтін мұржасына бұрып жіберетін аспаптарда жабдықты тұтатқанға дейін және одан кейін тартудың болуын міндетті тексеру туралы ескертетін арнайы тақтайшалардың болуын тексеру;
13) тұтынушыларға тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары бойынша нұсқама беру;
14) шкафтық реттеу пункттеріне, газ құбырларын коррозиядан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған кезде).

Келесі мекенжайлардағы екі нысанға қызмет көрсету талабы: Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Дарбай Бөгенбай көш. 1А ,  Айтей ауылы, Наурыз көшесі, 8.



Техническая спецификация

[bookmark: z193]Техническое обслуживание газопотребляющих систем – Работы - включают в себя:
[bookmark: z194]1) проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточки абонента;
[bookmark: z195]2)проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;
[bookmark: z196]3)проверку состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
4)проверку герметичности соединений газопроводов и запорной арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;
[bookmark: z197]5)проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;
[bookmark: z198]6)проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;
[bookmark: z199]7)проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;
[bookmark: z200]8)разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;
[bookmark: z201]9)проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;
[bookmark: z202]10)очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;
[bookmark: z203]11)выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;
[bookmark: z204]12)проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;
[bookmark: z205]13)инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту;
[bookmark: z206]14) обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии).

 Необходимость обслуживания 2 обьектов по адресам: Карасайский район город Каскелен ул. Дарбай богенбай 1А,  поселок Айтей, Наурыз 8.




