ТЕХНИЧЕСКАЯСПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по поверке топливораздаточных колонок (ТРК) «Топаз 511-14-2000/00»
1. Наименование закупаемых услуг
Услуги по периодической поверке топливораздаточных колонок (ТРК) модели «Топаз 511-14-2000/00», эксплуатируемых на автозаправочной станции АО «Автобусный парк №1».
2. Количество услуг 1.
Количество: 6 единиц ТРК.
3. Технические требования к оказываемым услугам
Исполнитель обязан провести поверку топливораздаточных колонок «Топаз 511-14-
2000/00» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений, утверждённой методикой поверки и эксплуатационной
документацией изготовителя.
В рамках оказания услуг необходимо выполнить:
1. Проверку идентификационных данных, комплектности и технического состояния
ТРК.
2. Проверкуработоспособностиизмерительнойсистемытопливораздаточнойколонки.
3. Проверку метрологических характеристик ТРК и определение погрешности
измерений при отпуске нефтепродуктов.
4. Проверку точности дозирования топлива с использованием соответствующих
эталонных средств измерений.
5. Проверку соответствия результатов измерений установленным метрологическим
требованиям.
6. Оформление результатов поверки в установленном законодательством порядке
4. Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию на проведение поверки
соответствующих средств измерений в пределах области аккредитации, а также
необходимые эталоны, оборудование и квалифицированный персонал.
5. Результат оказания услуг
По результатам поверки Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие
результаты поверки каждой ТРК, в установленной форме. Сведения о результатах поверки
должны быть внесены в соответствующий государственный реестр или информационную
систему, если это предусмотрено действующими требованиями. В случае отрицательного результата поверки предоставляется документ о непригодности
средства измерений к применению в установленном порядке.
6. Место оказания услуг АЗС АО «Автобусный парк №1», Республика Казахстан, г. Астана.
7. Срок оказания услуг В течение срока действия договора государственных закупок, по заявке Заказчика и в согласованные сторонами сроки.
8. Требования к качеству и безопасности Услуги должны быть оказаны в полном объёме с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области метрологии, правил промышленной и пожарной безопасности, а также требований безопасного выполнения работ на территории АЗС. Стоимость услуг должна включать все расходы Исполнителя, связанные с проведением поверки, использованием необходимого оборудования и оформлением результатов поверки.
9. Срок поставки: 
В течение 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. 




ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«Топаз 511-14-2000/00» отын тарату колонкаларын (ТРК) тексеру бойынша қызметтер
көрсетуге
1, Сатып алынатын қызметтердің атауы
«№1 автобус паркі» АҚ автожанармай құю станциясында пайдаланылатын «Топаз 511-14-
2000/00» үлгісіндегі отын тарату колонкаларын (ТРК) мерзімді тексеру бойынша
қызметтер.
2. қызметтер саны 1.
Саны: 6 бірлік ТРК.
3, Көрсетілетін қызметтерге қойылатын техникалық талаптар
Орындаушы «Топаз 511-14-2000/00» отын тарату колонкаларын салыстырып тексеруді
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасының
талаптарына, салыстырып тексеру әдістемесіне және дайындаушының пайдалану
құжаттамасына сәйкес жүргізуге міндетті.
Қызметтер көрсету шеңберінде:
1, Сәйкестендіру деректерін, ТРК жинақтылығын және техникалық жай-күйін тексеру.
2, Отын тарату колонкасының өлшеу жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексеру.
3, ТРК метрологиялық сипаттамаларын тексеру және мұнай өнімдерін жіберу кезінде
өлшеу қателігін анықтау.
4, Тиісті эталондық өлшеу құралдарын пайдалана отырып, отынды мөлшерлеу дәлдігін
тексеру.
5, Өлшеу нәтижелерінің белгіленген метрологиялық талаптарға сәйкестігін тексеру.
6, Тексеру нәтижелерін заңнамада белгіленген тәртіппен ресімдеу.
4, Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушының аккредиттеу саласы шегінде тиісті өлшем құралдарына тексеру жүргізуге
қолданыстағы аккредиттеуі, сондай-ақ қажетті эталондары, жабдықтары және білікті
персоналы болуы тиіс.
5, Қызмет көрсету нәтижесі
Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша Орындаушы әрбір ТРК-ны салыстырып тексеру нәтижелерін растайтын құжаттарды белгіленген нысанда ұсынады. Егер бұл қолданыстағы талаптардакөзделсе, салыстырыптексерунәтижелерітуралымәліметтертиістімемлекеттік
тізілімге немесе ақпараттық жүйеге енгізілуге тиіс. Салыстырып тексеру нәтижесі теріс болған жағдайда белгіленген тәртіппен өлшем құралдарының қолдануға жарамсыздығы туралы құжат ұсынылады.
6, Қызмет көрсету орны
ЖҚС «№ 1 автобус паркі» АҚ, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы.
7, Қызмет көрсету мерзімі
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша және тараптармен келісілген мерзімде мемлекеттік
сатып алу шартының қолданылу мерзімі ішінде.
8, Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар
Қызметтер Қазақстан Республикасының метрология саласындағы заңнамасының
талаптарын, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі ережелерін, сондай-ақ АЖҚС аумағында
жұмыстарды қауіпсіз орындау талаптарын сақтай отырып, толық көлемде көрсетілуі тиіс.
Көрсетілетін қызметтердің құны Орындаушының тексеру жүргізуге, қажетті жабдықты
пайдалануға және тексеру нәтижелерін ресімдеуге байланысты барлық шығыстарын
қамтуы тиіс.
9. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінім түскеннен кейін қажеттілігіне қарай 15 күнтізбелік күн ішінде, 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.








