 Техническое обслуживание газопотребляющих систем включает в себя:

1) проверку соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;
2) проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;

3) проверку состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;

4) проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;

5) проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;

6) проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;

7) проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;

8) разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;

9) проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;

10) выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;

11) ежегодный инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту с предоставлением памятки с указанием даты следующего технического обслуживания и контактных данных исполнителя;

12) обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии);

13) очистку газопотребляющих систем от водяных ледяных закупорок при необходимости.
Газды тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:

1) газ жабдығын орнатудың және газ құбырларын тартудың газбен жабдықтау жобасына және абоненттік картаға сәйкестігін тексеру;
2) газ құбырларына және газ жабдығына еркін кіруді тексеру;

3) ғимараттардың сыртқы және ішкі құрылымдары арқылы газ құбырлары жүргізілетін жерлерде газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің жай-күйін, қаптамалардың болуын және тұтастығын тексеру;

4) аспаптық әдіспен немесе сабын эмульсиясымен газ құбырларының қосылыстары мен арматураларының, тұрмыстық газ жабдықтарының герметикалығын тексеру;
5) газ жабдығының бүтіндігі мен толықтығын тексеру;
6) газ құбырларында орнатылған арматуралардың функционалдығын және майлануын тексеру;

7) түтін және желдету арналарында сызбаның болуын, газ жабдығының түтін құбырымен байланыстырушы құбырларының жай-күйін, жану үшін ауа ағынының болуын тексеру;

8) тұрмыстық газ жабдықтарының шүмектерін бөлшектеу және майлау;

9) тұрмыстық газ жабдықтарының автоматты қауіпсіздік жүйелерінің функционалдығын тексеру, оны реттеу және реттеу;

10) газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау;

11) кезекті техникалық қызмет көрсету күнін және мердігердің байланыс деректерін көрсете отырып, жыл сайын тұтынушыларды үй жағдайында газды қауіпсіз пайдалану ережелеріне оқыту;

12) басқару шкафтарына, газ құбырларының коррозиядан қорғау жүйелеріне (бар болса) қызмет көрсету;

13) қажет болған жағдайда газды тұтынатын жүйелерді су мен мұздың бітелуінен тазалау.

