ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги: Техническое обслуживание и поддержание работоспособности турникета системы контроля и управления доступом (СКУД) в колледже и общежитии.
Место оказания услуг: г. Павлодар, ул. Ломова,188(колледж) 188/1 (общежитие)
Содержание услуг:
· проведение планового технического осмотра турникета;
· проверка механических узлов и элементов крепления;
· проверка электропитания и соединительных кабелей;
· проверка работы электромеханического механизма турникета;
· проверка считывателя карт/идентификаторов;
· проверка кнопки аварийного выхода и разблокировки;
· проверка взаимодействия турникета с системой контроля и управления доступа;
· проверка корректности прохода пользователей в обоих направлениях;
· диагностика неисправностей и их устранение;
· очистка оборудования от пыли и загрязнений;
· регулировка и настройка механизмов при необходимости;
· мелкий ремонт и замена неисправных расходных материалов — по согласованию с Заказчиком;
· восстановление работоспособности оборудования после выявления неисправностей.
· монтаж считывателя в количестве 8 шт. Поставка за счет исполнителя.
· добавление карт в систему контроля и управления доступом в количестве 500 шт. Поставка за счет исполнителя.
Требования к качеству:
После проведения технического обслуживания турникет должен работать исправно, обеспечивать контролируемый проход пользователей, корректно реагировать на разрешающие и запрещающие сигналы системы СКУД, а также обеспечивать аварийную разблокировку. 
Периодичность:
согласно графику технического обслуживания, в течение срока действия договора.
Результат оказания услуг:
исправное и работоспособное состояние турникета и системы контроля доступа.
Гарантия: 
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и устранение выявленных в результате обслуживания неисправностей в рамках условий договора.







Турникетке техникалық қызмет көрсету және қол жеткізуді басқару жүйесі (ҚКҚЖБЖ).
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Қызмет көрсету орны: Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 188 (колледж) 188/1. жатақхана

Қызмет мазмұны:
· турникетті жоспарлы техникалық байқаудан өткізу;
· механикалық тораптар мен бекіту элементтерін тексеру;
· электр қуатын және қосылатын кабельдерді тексеру;
· турникеттің электромеханикалық механизмінің жұмысын тексеру;
· картаны/идентификаторды оқу құралын тексеру;
· төтенше жағдайдан шығу және құлыптан босату түймелерін тексеру;
· турникеттің кіруді басқару және басқару жүйесімен өзара әрекеттесуін тексеру;
· екі бағытта да пайдаланушылардың өтуінің дұрыстығын тексеру;
· ақаулықтарды диагностикалау және оларды жою;
· жабдықты шаң мен ластанудан тазарту;
· қажет болған жағдайда механизмдерді реттеу және реттеу;
· ақаулы шығын материалдарын ұсақ жөндеу және ауыстыру-Тапсырыс берушімен келісім бойынша;
· ақаулар анықталғаннан кейін жабдықтың жұмысын қалпына келтіру.
· оқырманды 8 дана көлемінде орнату. Орындаушының есебінен жеткізу.
· 500 дана қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесіне карталарды қосу. Орындаушының есебінен жеткізу.
Сапаға қойылатын талаптар:
Техникалық қызмет көрсетуден кейін турникет дұрыс жұмыс істеуі, пайдаланушылардың бақыланатын өтуін қамтамасыз етуі, ҚКҚЖБЖ жүйесінің рұқсат беретін және тыйым салатын сигналдарына дұрыс жауап беруі, сондай-ақ апаттық құлпын ашуды қамтамасыз етуі тиіс. 
Жиілігі:
техникалық қызмет көрсету кестесіне сәйкес шарттың қолданылу мерзімі ішінде.
Қызмет көрсету нәтижесі:
турникеттің және кіруді бақылау жүйесінің жарамды және жұмыс істейтін жағдайы.
Кепілдік: 
Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасына және шарт талаптары шеңберінде қызмет көрсету нәтижесінде анықталған ақауларды жоюға кепілдік береді.
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