Орама перделерді дайындау жəне монтаждау қызметтерін сатып алуына
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
1. Жалпы мәліметтер және қызметтер көлемі
Қызметтер атауы: Орама перделерді дайындау, жеткізу, құрастыру және монтаждау.
Қызметтерді көрсету орны: «Қостанай қаласы білім бөлімінің балалар шығармашылығы мектебі» КММ, Алтынсарин к-сі, 109-үй, 1-қабат, 6 терезе 
 
	Кабинет
	Терезелер саны
	Биiктiгi, м
	Енi, м

	Гардеробтарында
	2
	2,6
	1,9

	111
	2
	2,85
	1,85

	112
	2
	2
	1,6



Қызметтерді көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 
2. Құрылым мен материалдарға қойылатын техникалық талаптар
Жеткізуші бұйымдарды келесі параметрлерге сәйкес сапалы, фабрикалық жиынтықтауыштардан дайындауға міндеттенеді:
	Параметрі / Элементі
	Техникалық талаптары мен сипаттамалары

	Жүйе түрі
	Кассеталық типті, қорабы және бүйірлік бағыттаушы планкалары бар. Жақтауларды желдетуге ашқан кезде бұйымдар салбырамауы немесе теңселмеуі тиіс.

	Материалы мен түсі
	100% полиэстер, арнайы шаң өткізбейтін, антистатикалық және ылғалға төзімді сіңірмесі бар, жанғыштық класы (сәйкестік сертификаттары). Мата күнге оңбауы тиіс.
Түс гаммасы мен текстурасы Тапсырыс берушімен келісім бойынша анықталады. Фурнитура түсі – ақ.

	Жарық өткізгіштік
	
 Димаут (Divout) «күн-түн».


	
	

	3.Жұмыс сапасына талаптар
	

	
	


Өлшеу және
жобалау талаптары     Нақты өлшемдер жүргізу үшін Жеткізуші маманының объектіге міндетті түрде баруы.  
Монтаждау талаптары Монтаждауды Жеткізуші терезе профильдерін, беткейлер мен 
                                         қабырғаларды зақымдамай, кәсіби құралдарды қолдана отырып және 
                                         қаптама материалын жинау/шығарумен ұқыпты жүргізеді.
Кепілдік мерзімі            Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 3 ай.
[bookmark: _GoBack]
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закупку услуг по изготовлению и монтажу рулонных штор (ролл-штор)
1. Общие сведения и объем услуг
Наименование услуг: Изготовление, доставка, сборка и монтаж рулонных штор.
Место оказания услуг: КГУ «Школа детского творчества отдела образования города Костаная», ул.Алтынсарина, дом109, 1 этаж, 6 окон 
	Кабинет
	Кол-во окон
	Высота, м
	Ширина, м

	Гардероб
	2
	2,6
	1,9

	111
	2
	2,85
	1,85

	112
	2
	2
	1,6



Срок оказания услуг: В течение 15 календарных дней с момента подписания договора. 

2. Технические требования к конструкции и материалам
Поставщик обязуется изготовить изделия из качественных, фабричных комплектующих в соответствии со следующими параметрами:
	Параметр / Элемент
	Технические требования и характеристики

	Тип системы
	Кассетного типа с коробом и боковыми направляющими планками Изделия не должны провисать или болтаться при открытии створок на проветривание.

	Материал и цвет
	100% полиэстер со специальной пылеотталкивающей, антистатической и влагостойкой пропиткой, класс горючести (сертификаты соответствия). Ткань не должна выгорать на солнце.
Цветовая гамма и текстура согласно согласованию с Заказчиком. Цвет фурнитуры – белый.

	Светопроницаемость
	
 Димаут (Divout) «день-ночь».


	
	

	3.Требования к качеству  работ
	

	
	


Требование к замеру и
Проектированию           Обязательный выезд специалиста Поставщика на объект для               проведения точных замеров.  
Требования к монтажу Монтаж проводится Поставщиком аккуратно, без повреждения оконных профилей, откосов и стен с использованием профессиональных инструментов и уборкой/выносом упаковочного материала.
Гарантийный срок        Не менее 3 месяца с момента подписания Акта приёма-передачи выполненных работ.

