АҚАУ АКТІСІ
Біз, Ы. Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін мектеп директорының міндетін уақытша атқарушы А. Сартбаев, мектеп кәсіподақ комитетінің төрайымы А. Жаманбаева және мектеп директорының шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары Н. Бейсендер, жатақхана ғимаратында санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау, білім алушылар мен қызметкерлер үшін қауіпсіз әрі қолайлы жағдай жасау, санитариялық-гигиеналық нормаларды қамтамасыз ету мақсатында қажетті жұмыстар мен материалдардың көлемін анықтап, осы ақау актісін жасадық.
1. Қоқыс жинау алаңшасын орнату жұмыстары
	№
	Материалдардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Мөлшері
	Бірлік бағасы (теңге)
	Жалпы сомасы (теңге)

	1
	Цемент
	кг
	550
	1 000
	55 000

	2
	Құм
	м³
	7
	10 000
	70 000

	3
	Қиыршық тас (щебень)
	м³
	7
	10 000
	70 000

	4
	Шлакоблок
	дана
	300
	150
	45 000

	5
	Қақпағы тығыз жабылатын қоқыс контейнері
	дана
	2
	170 000
	340 000

	6
	Санитариялық торапқа арналған қақпағы бар қоқыс салғыш
	дана
	60
	1 000
	60 000

	7
	Тірекке арналған 10×10 см, қалыңдығы 2 мм темір
	м
	30
	3 500
	105 000

	8
	Қалыңдығы 0,5 мм профнастил
	дана
	3
	13 500
	40 500

	9
	Стропила, 14×0,5×6
	дана
	7
	3 800
	26 600

	10
	Рейка, 0,6×0,5×6
	м
	40
	250
	10 000

	11
	Шеге, шуруп, сым
	жиынтық
	1
	5 000
	5 000

	12
	Жұмыс ақысы
	қызмет
	1
	120 000
	120 000



2. Трансформаторды қоршау жұмыстары

	№
	Материалдардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Мөлшері
	Бірлік бағасы (теңге)
	Жалпы сомасы (теңге)

	1
	Торға арналған профильді құбыр, қалыңдығы 2 мм
	м
	220
	800
	176 000

	2
	Диаметрі 90 мм, қалыңдығы 2 мм тірек құбыры
	м
	15
	3 000
	45 000

	3
	Бояу және еріткіш
	кг
	8
	2 000
	16 000

	4
	Есік ілмегі
	дана
	3
	1 500
	4 500

	5
	Цемент
	кг
	100
	550
	55 000

	6
	Электродтар, кесу дискілері және басқа да шығыс материалдары
	жиынтық
	1
	8 000
	8 000

	7
	Жұмыс ақысы
	қызмет
	1
	195 000
	195 000



Осы ақау актісінде көрсетілген жұмыстарды орындау және қажетті материалдарды сатып алу қажеттілігі расталады.
Жалпы есептік сома: 1 446 600 (бір миллион төрт жүз қырық алты мың алты жүз) теңге.

3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

3.1. Жұмыстар қолданыстағы құрылыс, санитариялық-эпидемиологиялық, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
3.2. Трансформаторды қоршау жұмыстары кезінде электр қондырғыларының қауіпсіздігі қамтамасыз етіліп, жұмыстар электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес ұйымдастырылуы қажет.
3.3. Электр қондырғыларына жақын жерде орындалатын жұмыстар тиісті қауіпсіздік шаралары сақталып, қажет болған жағдайда жауапты мамандардың қатысуымен жүргізілуі тиіс.
3.4. Жұмыстар барысында мектептің қалыпты қызметіне кедергі келтірмеу және білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары қабылдануы тиіс.
3.5. Жұмыс барысында пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың сапасына, сондай-ақ орындалған жұмыстардың беріктігі мен сенімділігіне мердігер жауапты болады.

4. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар

4.1. Қоқыс жинау алаңшасы толық орнатылып, пайдалануға дайын күйде тапсырылуы тиіс.
4.2. Қоқыс контейнерлері мен қақпағы бар қоқыс салғыштар тиісті орындарға орналастырылып, пайдалануға жарамды болуы қажет.
4.3. Трансформатордың қоршауы берік әрі тұрақты болуы және бөгде адамдардың қоршалған аумаққа еркін кіруіне жол бермеуі тиіс.
4.4. Орындалған жұмыстарда ақаулар, конструкциялардың тұрақсыздығы және қауіпсіздік талаптарының бұзылуы болмауы қажет.
4.5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер орындалған жұмыстарды тапсырыс берушіге тексеру және қабылдау үшін ұсынуы тиіс.

5. Жұмыстарды қабылдау тәртібі

5.1. Жұмыстар тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп тексерілгеннен кейін қабылданады.
5.2. Жұмыстардың көлемі мен сапасы осы техникалық ерекшелікке және ақау актісінде көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
5.3. Жұмыстарды қабылдау кезінде анықталған кемшіліктер мердігер тарапынан өз қаражаты есебінен жойылуы тиіс.
5.4. Жұмыстар толық аяқталып, белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау актісі рәсімделеді.
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Мы, исполняющий обязанности директора общеобразовательной школы имени Ы. Алтынсарина А. Сартбаев, председатель профсоюзного комитета школы А. Жаманбаева и заместитель директора по хозяйственной работе Н. Бейсендер, составили настоящий дефектный акт с целью определения необходимого объема работ и материалов для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в здании общежития, создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и работников, а также обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм.
1. Работы по устройству площадки для сбора мусора

	№
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу (тенге)
	Общая сумма (тенге)

	1
	Цемент
	кг
	550
	1 000
	55 000

	2
	Песок
	м³
	7
	10 000
	70 000

	3
	Щебень
	м³
	7
	10 000
	70 000

	4
	Шлакоблок
	шт.
	300
	150
	45 000

	5
	Контейнер для мусора с плотно закрывающейся крышкой
	шт.
	2
	170 000
	340 000

	6
	Мусорное ведро с крышкой для санитарных узлов
	шт.
	60
	1 000
	60 000

	7
	Металлический элемент для опор размером 10×10 см, толщиной 2 мм
	м
	30
	3 500
	105 000

	8
	Профнастил толщиной 0,5 мм
	шт.
	3
	13 500
	40 500

	9
	Стропила размером 14×0,5×6
	шт.
	7
	3 800
	26 600

	10
	Рейка размером 0,6×0,5×6
	м
	40
	250
	10 000

	11
	Гвозди, шурупы, проволока
	комплект
	1
	5 000
	5 000

	12
	Оплата труда
	услуга
	1
	120 000
	120 000



2. Работы по устройству ограждения трансформатора

	№
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу (тенге)
	Общая сумма (тенге)

	1
	Профильная труба для изготовления решетки, толщиной 2 мм
	м
	220
	800
	176 000

	2
	Опорная труба диаметром 90 мм, толщиной стенки 2 мм
	м
	15
	3 000
	45 000

	3
	Краска и растворитель
	кг
	8
	2 000
	16 000

	4
	Дверные петли
	шт.
	3
	1 500
	4 500

	5
	Цемент
	кг
	100
	550
	55 000

	6
	Электроды, отрезные диски и прочие расходные материалы
	комплект
	1
	8 000
	8 000

	7
	Оплата труда
	услуга
	1
	195 000
	195 000



Настоящим дефектным актом подтверждается необходимость выполнения указанных работ и приобретения необходимых материалов.
Общая расчетная сумма: 1 446 600 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот) тенге.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности и охраны труда.
3.2. При выполнении работ по устройству ограждения трансформатора должна быть обеспечена безопасность электроустановок, а работы должны организовываться с соблюдением требований электробезопасности.
3.3. Работы, выполняемые вблизи электроустановок, должны проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности и, при необходимости, с участием ответственных специалистов.
3.4. В процессе выполнения работ должны приниматься меры, исключающие создание препятствий для нормального функционирования школы и обеспечивающие безопасность обучающихся.
3.5. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и оборудования, а также за прочность и надежность выполненных работ.

4. Требования к результатам работ

4.1. Площадка для сбора мусора должна быть полностью обустроена и сдана в состоянии, готовом к эксплуатации.
4.2. Контейнеры для мусора и мусорные ведра с крышками должны быть размещены в соответствующих местах и находиться в пригодном для эксплуатации состоянии.
4.3. Ограждение трансформатора должно быть прочным, устойчивым и обеспечивать ограничение свободного доступа посторонних лиц на огражденную территорию.
4.4. В выполненных работах не должно быть дефектов, неустойчивых конструкций и нарушений требований безопасности.
4.5. После завершения работ подрядчик обязан представить выполненные работы заказчику для проверки и приемки.

5. Порядок приемки работ

5.1. Работы принимаются после совместной проверки с представителем заказчика.
5.2. Объем и качество выполненных работ должны соответствовать настоящей технической спецификации и требованиям, указанным в дефектном акте.
5.3. Недостатки, выявленные при приемке работ, подлежат устранению подрядчиком за счет собственных средств.
5.4. После полного завершения работ и подтверждения их соответствия установленным требованиям оформляется акт выполненных работ.

