ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
құрылыс-техникалық және құрылыс-экономикалық зерттеулер жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге
нысан бойынша:"Жетісу облысы Текелі қаласындағы Сейфуллин көшесі, 31 мекенжайы бойынша 5 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй құрылысы"
1. Жалпы ережелер
Осы Техникалық ерекшелік "Жетісу облысы Текелі қаласындағы Сейфуллин көшесі 31 мекенжайы бойынша 5 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үйдің құрылысы"объектісі бойынша орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлеміне, мазмұнына және тәуелсіз құрылыс-техникалық және құрылыс-экономикалық зерттеу нәтижелеріне қойылатын талаптарды айқындайды.
Қызметтің мақсаты-орындалған жұмыстардың нақты көлемі, сапасы мен құны, қолданылған материалдардың, конструкциялардың және жобалық, атқарушы және нормативтік-техникалық құжаттаманың техникалық шешімдерінің сәйкестігі туралы құжаттамалық негізделген қорытынды алу, сондай-ақ мүмкін болатын ақауларды, ауытқуларды, орындалмаған немесе жұмыстарға ақы төлеуге негізсіз ұсынылғандарды анықтау.
2. Объектінің атауы және орны
	Объектінің атауы
	Жетісу облысы Текелі қаласындағы Сейфуллин көшесі 31 мекенжайы бойынша 5 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй салу

	Қызметтерді орындау орны
	Объектінің орналасқан жері бойынша және ұсынылған құжаттаманы зерделеу орны бойынша


3. Зерттеудің негізгі міндеттері
* жылу желілерінің, камералардың, тораптардың, құбырлардың, арматураның, тіректердің, компенсаторлардың, оқшаулаудың және объектінің өзге де элементтерінің қолжетімді учаскелеріне көзбен шолып және аспаптық тексеру жүргізу;
* құрылыс-монтаждау жұмыстарының нақты орындалған көлемін айқындау және оларды жобалық, атқарушылық және сметалық құжаттамамен, орындалған жұмыстардың актілерімен және өзге де ұсынылған құжаттармен салыстыру;
* орындалған жұмыстардың жобалық шешімдерге, жұмыс сызбаларына, техникалық талаптарға және қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкестігін белгілеу;
* нақты қолданылған материалдар мен жабдықтардың жобаға және растайтын құжаттарға (сертификаттар, паспорттар, декларациялар, сапа туралы құжаттар)сәйкестігін тексеру;
* ақауларды, зақымдарды, жобадан және жұмыс технологиясынан ауытқуларды анықтау, сондай-ақ олардың сипатын және объектінің сенімділігі мен қауіпсіз жұмысына ықтимал әсерін анықтау;
* жасырын конструкциялар мен жұмыстардың нақты параметрлерін бұзбайтын әдістермен анықтаудың техникалық мүмкіндігі болған кезде; жергілікті ашу қажеттілігі Тапсырыс берушімен келісіледі;
* расталған көлемдердің және ұсынылған сметалық-шарттық құжаттаманың негізінде нақты орындалған жұмыстар мен материалдардың құнын құрылыс-экономикалық зерттеуді орындау;
* орындалмаған, толық көлемде орындалмаған не жобаға сәйкес келмейтін жұмыстардың құнын анықтау (олар анықталған кезде);
* қорытындылармен, есептеулермен, фотофиксациямен, анықталған сәйкессіздіктер ведомосімен және зерттелген құжаттарға сілтемелермен қорытынды қорытынды дайындау.
4. Тапсырыс беруші ұсынған құжаттар мен бастапқы деректер
* егер қажет болса, тиісті келісуден/сараптамадан өткен жобалау-сметалық және жұмыс құжаттамасы;
* шарттар, қосымша келісімдер, техникалық ерекшеліктер және күнтізбелік / өндірістік кестелер;
* орындалған жұмыстар актілері, құны туралы анықтамалар, қабылдау актілері, атқару схемалары;
* жасырын жұмыстар мен жауапты конструкцияларды куәландыру актілері;
* жұмыстарды жүргізу, авторлық және техникалық қадағалау журналдары;
* құбырларға, пішінделген бұйымдарға, бекіту арматурасына, жылу оқшаулауға және жабдыққа паспорттар, сертификаттар және өзге де құжаттар;
* сынау, жуу, гидравликалық сынау және өзге де бақылау іс-шараларының нәтижелері;
* геодезиялық атқарушылық құжаттама;
* жұмыстың сапасына, көлеміне және құнына қатысты хат-хабарлар мен нұсқамалар;
* зерттеу үшін маңызы бар өзге де құжаттар.
5. Құрылыс-техникалық зерттеу жүргізуге қойылатын талаптар
* тексеру объектіге барып орындалуы тиіс;
* зерттелетін учаскелерді сәйкестендіруді және оларды жобалық және атқарушылық құжаттамамен салыстыруды жүргізу;
* сызықтық өлшемдерді, диаметрлерді, қол жетімді қалыңдықтарды және түйреуіштер үшін маңызы бар басқа параметрлерді қажетті өлшеуді орындаңыз;
* дәнекерленген қосылыстардың, оқшаулаудың, тірек конструкцияларының, компенсаторлардың, камералардың, дренаждық құрылғылар мен арматураның жай-күйін қол жетімділік және қойылған мәселелер шегінде тексеру;
* тексерілген учаскелердің фотофиксациясын және орынға байланған анықталған ақауларды орындау;
• қолданылатын өлшеу аспаптарында (novotest ультрадыбыстық Дефектоскопы не техникалық жағынан баламалы аспап; novotest ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіші не техникалық жағынан баламалы аспап; GPS/GNSS қабылдағышы; s-pod контроллері не техникалық жағынан баламалы контроллер) заңнама мен әдістемелердің талаптарында көзделген жағдайларда тексеру/калибрлеу туралы қолданыстағы құжаттар болуы тиіс;
* зерттеу әдістері Тапсырыс берушімен жеке келісілген бақылау мәйіттерін немесе өзге де қажетті әрекеттерді қоспағанда, объектіге зақым келтірмеуі тиіс.
6. Құрылыс-экономикалық зерттеуге қойылатын талаптар
* төлеуге ұсынылған жұмыстардың көлемі мен құнын нақты белгіленген көлемдермен салыстыру;
* ұсынылған сметалық құжаттама және қойылған мәселелер шегінде бағаларды, ресурстарды, коэффициенттерді және өзге де бастапқы деректерді қолданудың дұрыстығын тексеру;
* жұмыстың толық көлемінде орындалмаған немесе орындалмаған анықталған сәйкессіздіктердің құнын есептеу;
* материалдарды немесе жабдықты ауыстыруды анықтаған кезде, жеткілікті бастапқы деректер болған кезде мұндай ауыстырудың экономикалық әсерін анықтаңыз;
* барлық есептеулер ашық, тексерілетін және қорытынды қосымшаларында көрсетілуі керек.
7. Қорытындыда шешілуге жататын мәселелер
1. Нақты орындалған құрылыс-монтаж жұмыстары жобалық және атқарушылық құжаттама объектісі бойынша сәйкес келе ме?
2. Зерттелген учаскелер бойынша негізгі құрылыс-монтаждау жұмыстарының нақты көлемі қандай?
3. Қолданылған материалдар, бұйымдар мен жабдықтар тексеру үшін қолжетімді сипаттамалар бойынша жобада көзделген талаптарға сәйкес келе ме?
4. Ақаулар, жобалық шешімдерден ауытқулар және жұмысты орындау технологиясының бұзылуы бар ма? Егер бар болса-олар нені білдіреді?
5. Орындалған жұмыстардың актілерінде көрсетілген, бірақ іс жүзінде орындалмаған немесе аз көлемде орындалған жұмыстар бар ма?
6. Ұсынылған құжаттама шегінде расталған көлемдер бойынша нақты орындалған жұмыстардың құны қандай?
7. Есептеу үшін жеткілікті деректер болған кезде анықталған орындалмаған, асыра бағаланған не жобалық шешімдерге сәйкес келмейтін жұмыстардың құны қандай?
8. Зерттеу аясында анықталған ақаулар мен сәйкессіздіктерді анықтау үшін қандай шаралар қажет?
8. Орындаушыға қойылатын талаптар
* Мұндай құқық немесе арнайы біліктілік Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін жағдайларда Орындаушының қажетті біліктілігі, тәжірибесі және зерттеудің тиісті түрін орындау құқығы болуға тиіс;
* зерттеуді тікелей орындайтын мамандардың бейіндік білімі және тиісті бағыттар бойынша расталған құзыреттілігі болуы тиіс;
* Орындаушы зерттелген материалдар мен нақты зерттелген объект шегінде есептеулердің негізділігіне, өлшеулер мен қорытындылар нәтижелерінің дұрыстығына жауапты болады;
* зертхананы немесе мамандандырылған ұйымды тарту қажет болған жағдайда Орындаушы тартылған мамандардың/ұйымдардың құзыреттілігін құжаттамалық растауды қамтамасыз етеді.
Орындаушыға қойылатын қосымша талаптар
• Орындаушы шарт жасалғанға дейін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мамандану бойынша сот-құрылыс сарапшысының лицензиясының болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті 11.1. және 11.2.
* Аспаптық тексеруді орындау үшін Орындаушының осы техникалық ерекшелікте көзделген зерттеулерді орындауға мүмкіндік беретін сенім білдірілген өкілдің/калибрленген жабдықтар мен аспаптардың жеке не өзге заңды негізде тұрған жиынтығы болуы тиіс. Жабдықтың болуы шарттармен, шот-фактуралармен, жүкқұжаттармен, паспорттармен немесе өзге де растайтын құжаттармен расталады.
* Құрылыс-техникалық және құрылыс-Экономикалық зерттеулерді тікелей орындайтын маманның(лардың) бейінді жоғары білімі болуы тиіс. Зерттеудің техникалық және экономикалық бөліктерін орындау үшін Орындаушы құрылыс бейіні бойынша жоғары техникалық білімі және жоғары экономикалық білімі бар мамандардың болуын растауы не тиісті мамандарды тартуы тиіс.
9. Қызмет көрсету нәтижесі
Қызмет көрсету нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге тігілген/қол қойылған түрде не ЭЦҚ пайдалана отырып ресімделген орыс тілінде (қажет болған жағдайда — қосымшалармен) қорытынды қорытындыны, сондай-ақ PDF форматындағы электрондық нұсқасын ұсынады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша есеп айырысу кестелері редакцияланатын форматта да ұсынылады.
Қорытындыда:
* Зерттеудің негізі, мақсаты, объектісі және көлемі;
* қолданылатын құжаттаманың тізбесі;
* қолданылған өлшеу әдістері мен құралдарының сипаттамасы;
* заттай зерттеу нәтижелерінің сипаттамасы;
* фотофиксация;
* "құжаттар бойынша / іс жүзінде"салыстырмалы ведомостары;
* анықталған сәйкессіздіктердің құнын есептеу;
* қойылған сұрақтарға негізделген жауаптар;
* нәтижелерді тексеру үшін қажетті нәтижелер мен қосымшалар.
10. Қызметтерді қабылдау тәртібі
Қызмет Тапсырыс берушіге зерттеу нәтижелерінің толық жиынтығын бергеннен және техникалық ерекшелікті орындаудың толықтығына қатысты Тапсырыс берушінің негізделген ескертулерін жойғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі. Арифметикалық қателер, ішкі қайшылықтар немесе осы ерекшелікте көзделген материалдар болмаған кезде Орындаушы қосымша төлемсіз тиісті түзетулер енгізуге міндетті.
11. Қызмет көрсету мерзімі
Қызмет көрсету мерзімі Мемлекеттік сатып алу туралы шартта/қызмет көрсетуге арналған шартта айқындалады. Мерзімнің есебі Орындаушыға қажетті бастапқы деректерді ұсынғаннан және объектіге қол жеткізуді қамтамасыз еткеннен кейін шарттың талаптарына сәйкес жүргізіледі.
12. Ерекше шарттар
* Орындаушы объектіде болған кезде еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауға міндетті; 
* барлық тұжырымдар нақты зерттелген материалдарға, зерттеу нәтижелеріне, өлшеулер мен есептеулерге негізделуі керек;
* егер құжаттардың болмауына, жасырын конструкциялардың қолжетімсіздігіне немесе бастапқы деректердің жеткіліксіздігіне байланысты жеке сұраққа жауап беру мүмкін болмаса, бұл себептердің негіздемесімен қорытындыда тікелей көрсетілуі тиіс;
* Орындаушының жеткілікті объективті негіздер болмаған кезде бастапқы деректерді өзгертуге немесе категориялық қорытынды жасауға құқығы жоқ;
* тапсырыс берушіден алынған материалдар мен мәліметтер тек осы қызметті орындау үшін пайдаланылады.
13. Ескерту
Зерттелетін учаскелердің, құжаттардың, бақылау өлшемдерінің және қажет болған жағдайда жергілікті ашулардың нақты тізбесі осы техникалық ерекшелікте көзделген зерттеу көлемі мен мақсатын төмендетпей, Объектінің нақты жай-күйі мен қолда бар құжаттаманың құрамын негізге ала отырып, Тапсырыс берушімен бірлесіп нақтыланады.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по проведению строительно-технического и строительно-экономического исследования
по объекту: «Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетiсу»
1. Общие положения
Настоящая техническая спецификация определяет требования к объему, содержанию и результатам независимого строительно-технического и строительно-экономического исследования выполненных строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетiсу».
Цель услуги — получение документально обоснованного заключения о фактическом объеме, качестве и стоимости выполненных работ, соответствии примененных материалов, конструкций и технических решений проектной, исполнительной и нормативно-технической документации, а также выявление возможных дефектов, отклонений, невыполненных либо необоснованно предъявленных к оплате работ.
2. Наименование и место объекта
	Наименование объекта
	Строительство 5-ти этажного 60 квартирного арендного жилого дома по ул.Сейфуллина 31 в г.Текели области Жетiсу

	Место выполнения услуг
	По месту расположения объекта и по месту изучения представленной документации


3. Основные задачи исследования
провести визуальное и инструментальное обследование доступных участков тепловых сетей, камер, узлов, трубопроводов, арматуры, опор, компенсаторов, изоляции и иных элементов объекта;
определить фактически выполненные объемы строительно-монтажных работ и сопоставить их с проектной, исполнительной и сметной документацией, актами выполненных работ и иными представленными документами;
установить соответствие выполненных работ проектным решениям, рабочим чертежам, техническим требованиям и применимым нормативным документам;
проверить соответствие фактически примененных материалов и оборудования проекту и подтверждающим документам (сертификаты, паспорта, декларации, документы о качестве);
выявить дефекты, повреждения, отступления от проекта и технологии производства работ, а также определить их характер и возможное влияние на надежность и безопасную эксплуатацию объекта;
при наличии технической возможности определить фактические параметры скрытых конструкций и работ неразрушающими методами; необходимость локальных вскрытий согласовывается с Заказчиком;
выполнить строительно-экономическое исследование стоимости фактически выполненных работ и материалов на основании подтвержденных объемов и представленной сметно-договорной документации;
определить стоимость невыполненных, выполненных не в полном объеме либо не соответствующих проекту работ (при их выявлении);
подготовить итоговое заключение с выводами, расчетами, фотофиксацией, ведомостью выявленных несоответствий и ссылками на исследованные документы.
4. Документы и исходные данные, предоставляемые Заказчиком при наличии
проектно-сметная и рабочая документация, прошедшая соответствующие согласования/экспертизу, если это требовалось;
договоры, дополнительные соглашения, техническая спецификация и календарные/производственные графики;
акты выполненных работ, справки о стоимости, акты приемки, исполнительные схемы;
акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;
журналы производства работ, авторского и технического надзора;
паспорта, сертификаты и иные документы на трубы, фасонные изделия, запорную арматуру, теплоизоляцию и оборудование;
результаты испытаний, промывок, гидравлических испытаний и иных контрольных мероприятий;
геодезическая исполнительная документация;
переписка и предписания, относящиеся к качеству, объемам и стоимости работ;
иные документы, имеющие значение для исследования.
5. Требования к проведению строительно-технического исследования
обследование должно выполняться с выездом на объект;
провести идентификацию обследуемых участков и сопоставление их с проектной и исполнительной документацией;
выполнить необходимые обмеры линейных размеров, диаметров, доступных толщин и иных параметров, имеющих значение для выводов;
проверить состояние сварных соединений, изоляции, опорных конструкций, компенсаторов, камер, дренажных устройств и арматуры в пределах доступности и поставленных вопросов;
выполнить фотофиксацию обследованных участков и выявленных дефектов с привязкой к месту;
применяемые измерительные приборы (ультразвуковой дефектоскоп Novotest либо технически эквивалентный прибор; ультразвуковой толщиномер Novotest либо технически эквивалентный прибор; приемник GPS/GNSS; контроллер S-POD либо технически эквивалентный контроллер) должны иметь действующие документы о поверке/калибровке в случаях, когда это предусмотрено требованиями законодательства и методик;
методы исследования не должны приводить к повреждению объекта, за исключением отдельно согласованных Заказчиком контрольных вскрытий или иных необходимых действий.
6. Требования к строительно-экономическому исследованию
сопоставить объемы и стоимость работ, предъявленных к оплате, с фактически установленными объемами;
проверить корректность применения расценок, ресурсов, коэффициентов и иных исходных данных в пределах представленной сметной документации и поставленных вопросов;
рассчитать стоимость выявленных расхождений, невыполненных или выполненных не в полном объеме работ;
при выявлении замены материалов или оборудования определить экономическое влияние такой замены при наличии достаточных исходных данных;
все расчеты должны быть прозрачными, проверяемыми и приведены в приложениях к заключению.
7. Вопросы, подлежащие разрешению в заключении
1. Соответствуют ли фактически выполненные строительно-монтажные работы по объекту проектной и исполнительной документации?
2. Какие фактические объемы основных строительно-монтажных работ не выполнены и выполнены по обследованным участкам?
3. Соответствуют ли примененные материалы, изделия и оборудование предусмотренным проектом требованиям по доступным для проверки характеристикам?
4. Имеются ли дефекты, отступления от проектных решений и нарушения технологии выполнения работ? Если имеются — в чем они выражаются?
5. Имеются ли работы, указанные в актах выполненных работ, но фактически не выполненные либо выполненные в меньшем объеме?
6. Какова стоимость фактически выполненных работ по подтвержденным объемам в пределах представленной документации?
7. Какова стоимость выявленных невыполненных, завышенных либо не соответствующих проектным решениям работ при наличии достаточных данных для расчета?
8. Какие мероприятия необходимы для устранения выявленных дефектов и несоответствий, если их определение возможно в рамках исследования?
8. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен обладать необходимой квалификацией, опытом и правом выполнять соответствующий вид исследования в случаях, когда такое право или специальная квалификация требуются законодательством Республики Казахстан;
специалисты, непосредственно выполняющие исследование, должны иметь профильное образование и подтвержденную компетентность по соответствующим направлениям;
Исполнитель несет ответственность за обоснованность расчетов, достоверность результатов измерений и выводов в пределах исследованных материалов и фактически обследованного объекта;
при необходимости привлечения лаборатории или специализированной организации Исполнитель обеспечивает документальное подтверждение компетентности привлеченных специалистов/организаций.
Дополнительные требования к Исполнителю
• Исполнитель до заключения договора обязан предоставить документы, подтверждающие наличие предусмотренных законодательством Республики Казахстан иметь лицензию судебно-строительного эксперта по специализации 11.1. и 11.2.
• Для выполнения инструментального обследования Исполнитель должен располагать собственным либо находящимся у него на ином законном основании комплектом поверенного/калиброванного оборудования и приборов, позволяющих выполнить предусмотренные настоящей технической спецификацией исследования. Наличие оборудования подтверждается договорами, счетами-фактурами, накладными, паспортами либо иными подтверждающими документами.
• Специалист(ы), непосредственно выполняющий(ие) строительно-техническое и строительно-экономическое исследование, должен(ны) иметь профильное высшее образование. Для выполнения технической и экономической частей исследования Исполнитель должен подтвердить наличие специалистов с высшим техническим образованием по строительному профилю и высшим экономическим образованием либо привлечь соответствующих специалистов.
9. Результат оказания услуг
По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику итоговое заключение на русском языке (при необходимости — с приложениями), оформленное в прошитом/подписанном виде либо с использованием ЭЦП, а также электронную версию в формате PDF. Расчетные таблицы по требованию Заказчика предоставляются также в редактируемом формате.
Заключение должно содержать:
основание, цель, объект и объем исследования;
перечень применяемой документации;
описание примененных методов и средств измерений;
описание результатов натурного обследования;
фотофиксацию;
сопоставительные ведомости «по документам / фактически»;
расчеты стоимости выявленных расхождений;
обоснованные ответы на поставленные вопросы;
выводы и приложения, необходимые для проверки результатов.
10. Порядок приемки услуг
Услуга считается оказанной после передачи Заказчику полного комплекта результатов исследования и устранения обоснованных замечаний Заказчика, относящихся к полноте выполнения технической спецификации. При выявлении арифметических ошибок, внутренних противоречий либо отсутствия предусмотренных настоящей спецификацией материалов Исполнитель обязан внести соответствующие исправления без дополнительной оплаты.
11. Срок оказания услуг
Срок оказания услуг определяется договором о государственных закупках/договором на оказание услуг. Отсчет срока производится в соответствии с условиями договора после предоставления Исполнителю необходимых исходных данных и обеспечения доступа к объекту.
12. Особые условия
Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при нахождении на объекте; 
все выводы должны основываться на фактически исследованных материалах, результатах обследования, измерений и расчетов;
если ответ на отдельный вопрос невозможен из-за отсутствия документов, недоступности скрытых конструкций либо недостаточности исходных данных, это должно быть прямо указано в заключении с обоснованием причин;
Исполнитель не вправе изменять исходные данные или делать категоричные выводы при отсутствии достаточных объективных оснований;
материалы и сведения, полученные от Заказчика, используются исключительно для выполнения настоящей услуги.
13. Примечание
Конкретный перечень исследуемых участков, документов, контрольных измерений и при необходимости локальных вскрытий уточняется совместно с Заказчиком исходя из фактического состояния объекта и состава имеющейся документации, без уменьшения предусмотренного настоящей технической спецификацией объема и цели исследования.
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