Техникалықсипаттама
баннер жасаубойыншақызметтерге


Қызметкөрсетумерзімі2026жылішінде

Жалпықажетті квадратура 3 шт
Баннерлердіңөлшемдері: 1500*2000барлықтармақтардыміндеттітүрдеорындау:
1.Эскиздерді әзірлеу.
2. Дайындау монтаж демонтаж светін косу 
3. Шетінөңдеу
4. Шетінжелімдеу
5. Қажетболғанжағдайда, бізтапсырысберушініңөтінішібойынша (тапсырысберушіменкелісімбойынша) жекебаннерлергекөзілдіріктержасайаламыз.
6. Өндіру және орнату орнына жеткізу мерзімі — тапсырыс беруші бекіткен сәттен бастап 5 жұмыс күні.
7. Сапасызөндірісжағдайындасәйкессіздік пен некені 3 күнішіндежоюқажет.
8. Баннердіңтығыздығыбіршаршыметргекемінде 440 грамм.
9. Тапсырысберушіменкелісімбойыншаәрбаннердіңдизайнынәзірлеу, түрлі-түстісуретте. Баннерлердідайындаутапсырысберушініңкелісімібойыншакөрсетілгенмерзімішіндежүргізіледі. 
10. Баннер парағыныңқұрамы полиэфир мен полиэфир торларыменнығайтылған винил қоспасынанегізделгенқажеттіпараметрлергесәйкескелуі керек, мұндақұрамдас Материал полипропилен мен винилдіқажететеді.
11. Жеткізушібастапқыматериалдардыұсынуға, сондай-ақдизайндыкелесіформаттардакелісугеміндеттенеді:
•	tiff (Tagged Image File Format);
•	psd (Photoshop Document);
•	pdf (Portable Document Format);
•	ai (Adobe Illustrator Artwork);
•	eps (Encapsulated PostScript);
•	crd (CorelDRAW).

12. Баннерлердібасыпшығаруғақойылатынжалпыталаптар:
* Орналасудатехникалықбелгілерболмауы керек. Дизайнғақатыстынәрсегеғанарұқсатетіледі. Әйтпесе, дайынбаннердеқосымшаэлементтерпайдаболады.
* Орналасуішіндегісуреттердеөрістер мен жәрдемақыларболмауы керек.
* Көзілдірігі бар баннер файлдарындамаңыздыфрагменттер мен мәтіндішетінен 5 сантиметргежылжыту керек. Бұлаймақтакескінкесіледі.
* Басыпшығарубаннеріқандайформаттажәнеажыратымдылықтасақталғанынақарамастан, негізгіереженісақтау керек: бір файл — бірорналасу.
* Қарау файлы орналасуғақосаберіледі. Ілеспе хатта баннердіңқажеттімөлшері, таралымы, материалы жәнебасыпшығаруданкейінгіөңдеуәдістерікөрсетілген.

13. Жеткізушіөнімніңсапасынажауапбередіжәне кем дегендебірайғакепілдікбереді.







Техническая спецификация
на услуги по изготовлению баннеров


 Срок предоставления услуг в течении 2026 года 

Общая необходимая квадратура 3 шт
Размеры баннеров на основе: 1500*2000
Обязательное выполнение всех пунктов:
1.Разработка эскизов.
2. Изготовление монтаж демонтаж подключить свет
3. Обработка края
4. Проклейка края
5. При необходимости по заказу заказчика изготовление люверсов на отдельных баннерах (по согласованию с заказчиком).
6. С момента согласования с заказчиком срок изготовления и доставка на место размещения 5 рабочих дней.
7. В случае некачественного изготовления необходимо устранить несоответствие и брак в течение 3 суток.
8. Плотность баннера не менее 440 грамм на кв.м.
9. Разработка дизайна каждого баннера по согласованию с Заказчикомв цветном изображении. Изготовление баннеров производится по согласованию с заказчиком в течение указанного срока.
10. Состав баннерного полотна должен соответствовать необходимым параметрам на основе виниловой смеси, армированной сетками из полиэфира и полиэстера, где составляющим материалом, требуется полипропилен и винил.
11. Поставщик обязуется предоставить исходные материалы, а также для согласования дизайна в следующих форматах:
· tiff (Tagged Image File Format);
· psd (Photoshop Document);
· pdf (Portable Document Format);
· ai (Adobe IllustratorArtwork);
· eps (EncapsulatedPostScript);
· crd (CorelDRAW).
12. Общие требования для печати баннеров:
· В макете не должно быть технических меток. Допускается только то, что имеет отношение к дизайну. В противном случае на готовом баннере появятся лишние элементы.
· У изображений внутри макета не должно быть полей и припусков.
· В файлах для баннеров с люверсами важные фрагменты и текст следует отодвинуть от края на 5 сантиметров. В этой зоне изображение обрежется.
· Вне зависимости от того, в каком формате и разрешении сохранен баннер для печати, следует соблюдать главное правило: один файл — один макет.
· К макету прикладывается просмотровый файл. В сопроводительном письме указывается нужный размер баннера, тираж, материал и способы постпечатной обработки.
13. Поставщик отвечает за качество продукции и предоставляет гарантию не менее месяца.
