Техническая спецификация закупаемых работ по текущему ремонту 
стен актового зала.

    Наименование заказчика: Государственное учреждение «Управление специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области»

Наименование работ: Текущий ремонт стен актового зала 
Очистка стен от старой краски и штукатурки, грунтовка глубокого проникновения, работы по демонтажу и монтажу, облицовка стен бамбуковыми панелями, замена электропроводов, розеток и выключателей
Место выполнения работ: ЗКО, г. Уральск, ул. М. Маметовой, 34/1
Срок выполнения работ: С момента заключения договора в течении 16 календарных дней.
Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
Приобретение применяемых материалов для осуществления работ и их доставка осуществляется за счет Исполнителя (входит в стоимость договора.)
Для работы по текущему ремонту необходимо:
-произвести демонтаж и монтаж розеток и выключателей
- подготовить основание стен для облицовки стен бамбуковыми панелями
- облицовка стен декоративными панелями на основе натурального бамбука под дерево, матовая поверхность, толщина не менее 8 мм. - 15 кв.м., 
- декоративные панели на основе натурального бамбука серого цвета матовая поверхность, толщина не менее 8 мм. - 100 кв.м.,
- металлические соединители и заглушки, матовые, монтаж по диагонали, согласно утвержденной схемы;
- установка плинтусов с комплектующими, длина 41 м. (высота не менее 100 мм.)
- монтаж короба для отопительных радиаторов;
- заштукатурить поверхность расположения отопительных труб-10кв.м.
- установка сэндвич-панели (ПВХ) на четыре оконных проемов.

Все виды материалов и их цвета Исполнитель обязан предварительно согласовать с заказчиком. 
















Акт залдың қабырғаларын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың  
                                 техникалық ерекшелігі 

Тапсырыс берушінің атауы: "Батыс Қазақстан облысының мамандандырылған күзет қызметі басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Жұмыс атауы: акт залының қабырғаларын ағымдағы жөндеу 
Қабырғаларды ескі бояудан және сылақтан тазарту, терең ену праймері, бөлшектеу және монтаждау жұмыстары, Қабырғаларды бамбук панельдерімен қаптау, электр сымдарын, розеткалар мен ажыратқыштарды ауыстыру
Жұмыстарды орындау орны: БҚО, Орал қ., М. Мәметова к-сі, 34/1
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Кепілдік мерзімі (айларда) Тараптар орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актіге қол қойған күннен бастап 12 ай.
Жұмыстарды жүзеге асыру үшін қолданылатын материалдарды сатып алу және оларды жеткізу Орындаушының есебінен жүзеге асырылады (Шарттың құнына кіреді.)
Ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін сізге:
- розеткалар мен ажыратқыштарды бөлшектеу және монтаждау
- қабырғалардың негізін бамбук панельдерімен қаптауға дайындаңыз
- ағаштан жасалған табиғи бамбук негізіндегі сәндік панельдермен Қабырғаларды қаптау, күңгірт беті, қалыңдығы кемінде 8 мм . - 15 ш. м., 
- сұр түсті табиғи бамбук негізіндегі сәндік панельдер күңгірт беті, қалыңдығы кемінде 8 мм . - 100 ш. м.,
- бекітілген схемаға сәйкес металл қосқыштар мен штепсельдер, күңгірт, диагональ бойынша монтаждау;
- ұзындығы 41 м (биіктігі кемінде 100 мм.)
- жылыту радиаторларына арналған қорапты монтаждау;
- жылыту құбырларының орналасу бетін сылау-10кВ.м.
-төрт терезе саңылауларына сэндвич панелін (ПВХ) орнату.

Орындаушы материалдардың барлық түрлерін және олардың түстерін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндетті.
