ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
     Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысының білім беру басқармасының «№5 арнайы мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде моншаға арналған қазанды дайындау және орнату жұмыстары.
Мекенжайы: Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Жылыбұлақ ауылдық округі, Хмельницкое ауылы, Мира көшесі, 18.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Тапсырыс берушінің атауы: Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысының білім беру басқармасының «№5 арнайы мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
2. Жұмыстың атауы: Моншаға арналған қазанды дайындау және орнату жұмыстары.
3. Саны: 1 жұмыс.
4. Жұмыстарды орындау орны: Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Жылыбұлақ ауылдық округі, Хмельницкое ауылы, Мира көшесі, 18.
5. Шарттың қолданылу мерзімі: 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
6. Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының сипаттамасы:
Моншаға арналған қазанды дайындау жұмыстары.
Моншаға арналған пеш (вакуумдық қазан), сыйымдылығы – 200 литр.
Тот баспайтын бактар. Бакқа арналған қалтқы – 1 дана. Ыстыққа төзімді болаттан жасалған берік корпустар. Болаттың қалыңдығы – кемінде 8 мм; Отын түрі – қатты отын. Жалпы биіктігі – 1700 мм; Жалпы ені – 680 мм. Қазанның от жағу бөлігінің және бактың нақты сызықтық өлшемдері мен пішіні ҚАЗАНДЫ ДАЙЫНДАУҒА ДЕЙІН нысанға барып, өлшеу жұмыстарын жүргізу арқылы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.  Суды тиімді жылыту және жылдам жылыту. Құрастыру жұмыстары дәнекерлеу әдісімен орындалуы тиіс. Тексеру люктерінің, су беру крандарының және оттықтың болуы. Құны жаңа қазандықты орнатуды және ескі қазандықты бөлшектеуді, сондай-ақ жеткізушінің материалдары арқылы жаңа қазандықты қосу мен байлауды қамтиды. Құбырлармен байланыстыру схемасы мен қолданылатын материалдар Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Қазанмен бірге сынақ параметрлері көрсетілген қазанның гидравликалық сынақтан өткізілгені туралы акт ұсынылуы тиіс.





Техническая спецификация
     Работы по изготовлению и установки котла для бани, в КГУ «Специальная школа – интернат №5» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. 
Адрес: Павлодарская область, Щербактинский район, Жылыбулакский с.о., c. Хмельницкое, ул. Мира 18

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование заказчика: КГУ «Специальная школа – интернат №5» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
2. Наименование работы: Работы по изготовлению и установки котла для бани.
3. Количество: 1 работа 
4. Место оказания работы: Павлодарская область, Щербактинский район, Жылыбулакский с.о., c. Хмельницкое, ул. Мира 18
5. Срок действия договора: по 31 декабря 2026г.
6. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:  Работы по изготовлению котла для бани. Печь (котел вакуумный)  для бани 200л. Нержавеющие баки. Поплавок для бака 1шт. Прочные корпуса из жаростойкой стали. Сталь толщиной не менее 8мм; вид топлива: твердое. Высота общая: 1700мм; Ширина общая: 680мм. Точные линейные размеры топочной части и бака, а также их форму необходимо предварительно согласовать с Заказчиком ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОТЛА С ВЫЕЗДОМ НА ЗАМЕРЫ.  Эффективный обогрев и быстрый прогрев воды. Сборка сварочным способом. Наличие ревизионных люков, кранов подачи воды  и топки. Стоимость включает монтаж нового котла и демонтаж старого котла, а также присоединение и обвязку нового  котла посредством материалов Поставщика. Схема обвязки и материалы согласуются с Заказчиком. К котлу прилагается акт гидравлического испытания котла с указанием параметров испытания.
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