ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по изготовлению планов эвакуации при пожаре в количестве 26 штук

Заказчик: КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

1. Общие положения

1. Исполнитель обязан выполнить работы по разработке, изготовлению и подготовке к размещению планов эвакуации людей при пожаре на объектах Заказчика.

2. Общее количество планов эвакуации — 26 (двадцать шесть) штук.

3. Планы предназначены для обеспечения безопасной и организованной эвакуации пациентов, медицинского персонала, посетителей и иных лиц при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации.

4. Работы должны выполняться с учётом фактической планировки помещений, расположения эвакуационных выходов, путей движения, лестниц, коридоров, средств пожарной защиты и первичных средств пожаротушения.

5. Каждый план должен соответствовать конкретному этажу, помещению или участку здания, для которого он изготавливается.

6. Изготовление планов исключительно по типовым шаблонам без учёта фактической планировки объекта не допускается.

7. До начала изготовления Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком места размещения планов, их количество по зданиям и этажам, а также исходные данные, необходимые для выполнения работ.

2. Состав и объём выполняемых работ

Исполнитель должен выполнить следующий комплекс работ:

1. Получить от Заказчика имеющиеся поэтажные планы, схемы помещений и сведения об эвакуационных выходах.

2. При необходимости провести обследование помещений и сверку предоставленных планов с фактической планировкой объекта.

3. Определить расположение основных и запасных эвакуационных выходов, коридоров, лестничных клеток и направлений движения людей.

4. Указать на схемах расположение средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей, телефонов связи и других элементов пожарной безопасности при наличии и в соответствии с фактическим оснащением объекта.

5. Разработать графическую часть каждого плана эвакуации.

6. Нанести условные обозначения, указатель «Вы находитесь здесь», направления движения и необходимые пояснения.

7. Подготовить планы в едином графическом стиле с обеспечением читаемости и визуального различия основных элементов.

8. Изготовить 26 планов эвакуации в согласованном с Заказчиком формате.

9. Проверить правильность указанных маршрутов, расположения выходов и условных обозначений.

10. Передать готовые планы Заказчику и предоставить электронные версии в распространённом формате, например PDF.

3. Технические требования к планам эвакуации

	№
	Характеристика
	Обязательные требования

	1
	Количество
	26 штук

	2
	Тип продукции
	Настенные планы эвакуации при пожаре

	3
	Состав плана
	Графическая и текстовая части

	4
	Основа схемы
	Фактическая поэтажная или посекторная планировка объекта

	5
	Основные маршруты
	Сплошные линии зелёного цвета со стрелками в направлении эвакуационных выходов

	6
	Запасные маршруты
	Пунктирные линии зелёного цвета

	7
	Обозначение местонахождения
	Указатель «Вы находитесь здесь»

	8
	Условные обозначения
	Эвакуационные выходы, лестничные клетки, пожарные краны, огнетушители, ручные пожарные извещатели и телефоны — по фактическому наличию

	9
	Текстовая часть
	Порядок действий при пожаре, вызова противопожарной службы, оповещения и эвакуации людей

	10
	Читаемость
	Все надписи, маршруты и символы должны быть различимы при обычном освещении

	11
	Материал
	Износостойкая основа, пригодная для настенного размещения внутри помещений

	12
	Защитное покрытие
	Прозрачная защитная плёнка либо иной способ защиты от загрязнения и истирания

	13
	Размер
	Определяется с учётом площади схемы, сложности планировки и читаемости; согласовывается с Заказчиком

	14
	Цветовое оформление
	Контрастное, с соблюдением предусмотренных нормативными требованиями цветов условных обозначений

	15
	Качество изготовления
	Без смазывания печати, размытых линий, дефектов, повреждений и ошибок в обозначениях


Графическая и текстовая части, а также оформление маршрутов должны соответствовать форме, установленной приложением 2 к Правилам пожарной безопасности Республики Казахстан. 

4. Особые требования для медицинской организации
При разработке планов Исполнитель должен учитывать специфику больницы, в том числе:

· наличие палат, лечебных и процедурных кабинетов, коридоров, лестничных клеток и вспомогательных помещений;

· возможность нахождения в здании пациентов с ограниченной мобильностью;

· необходимость организации помощи пациентам, которые не могут самостоятельно покинуть помещение;

· расположение постов медицинского персонала и помещений круглосуточного дежурства;

· необходимость свободного доступа к эвакуационным выходам и недопустимость направления маршрутов через помещения, не предназначенные для эвакуации;

· возможность использования запасных эвакуационных маршрутов при блокировании основного пути.

Маршруты должны разрабатываться с учётом фактической планировки и не должны противоречить утверждённым проектным решениям здания.

5. Согласование и проверка планов

1. До запуска в изготовление Исполнитель предоставляет Заказчику электронные макеты всех 26 планов для проверки.

2. Заказчик проверяет правильность расположения помещений, выходов и средств пожарной защиты.

3. Исполнитель обязан устранить ошибки, выявленные при согласовании, до окончательного изготовления.

4. Изготовление выполняется после согласования макетов уполномоченным представителем Заказчика.

5. Если фактическая планировка отличается от предоставленных исходных данных, Исполнитель обязан согласовать необходимые изменения с Заказчиком.

6. Исполнитель не вправе самостоятельно изменять фактическое расположение выходов, коридоров, лестниц и средств пожарной защиты на схемах.

6. Требования к размещению и передаче

1. Готовые планы передаются Заказчику в количестве 26 штук.

2. Места размещения определяются Заказчиком с учётом требований пожарной безопасности.

3. Планы должны быть подготовлены к настенному размещению и не требовать дополнительной печати или доработки.

4. По согласованию с Заказчиком Исполнитель может выполнить монтаж планов на стенах в местах их последующего использования.

5. При включении монтажа в объём закупки Исполнитель обязан использовать крепления, обеспечивающие надёжную фиксацию и сохранность отделки помещений.

Согласно пункту 12 Правил пожарной безопасности, планы эвакуации размещаются на каждом этаже здания у эвакуационных выходов с этажа с интервалом не более 20 метров по длине коридора. Количество 26 штук должно быть распределено с учётом фактической планировки и требований к размещению. 

7. Документы, предоставляемые Заказчику

По завершении работ Исполнитель предоставляет:

1. Акт выполненных работ.

2. Перечень изготовленных планов с указанием здания, этажа или помещения.

3. Электронные версии согласованных планов в формате PDF.

4. При необходимости — исходные макеты в распространённом графическом формате.

5. Подтверждение передачи Заказчику 26 изготовленных планов.

8. Требования к приёмке

Заказчик принимает выполненные работы после проверки:

· соответствия количества — 26 штук;

· соответствия схем фактической планировке;

· правильности эвакуационных маршрутов и обозначения выходов;

· наличия графической и текстовой частей;

· читаемости текста и условных обозначений;

· качества печати, материала и защитного покрытия;

· наличия электронных версий и акта выполненных работ.

Планы с ошибками в маршрутах, неверным расположением выходов, отсутствующими обозначениями или нечитаемыми надписями подлежат исправлению Исполнителем за свой счёт.

9. Сроки и место выполнения работ

Место выполнения работ: объекты КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» в Северо-Казахстанской области.

Срок выполнения: в соответствии с договором о государственных закупках.

Объём: изготовление 26 планов эвакуации.

Нормативная база: Правила пожарной безопасности Республики Казахстан, утверждённые приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, с действующими изменениями и дополнениями. 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Өрт кезінде эвакуациялау жоспарларын дайындау бойынша жұмыстарды орындауға 26 дана

Тапсырыс беруші: "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның аудандық ауруханасы"ШЖҚ КМК.

1. Жалпы ережелер

1.
Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде өрт кезінде адамдарды эвакуациялау жоспарларын әзірлеу, дайындау және орналастыруға дайындау жөніндегі жұмыстарды орындауға міндетті.

2.
Эвакуациялау жоспарларының жалпы саны - 26 (жиырма алты) дана.

3.
Жоспарлар өрт немесе басқа да төтенше жағдай туындаған кезде пациенттерді, медициналық персоналды, келушілерді және өзге де адамдарды қауіпсіз және ұйымдасқан эвакуациялауды қамтамасыз етуге арналған.

4.
Жұмыстар үй-жайлардың нақты орналасуын, эвакуациялық шығу жолдарының, қозғалыс жолдарының, баспалдақтардың, дәліздердің, өрт қорғау құралдарының және алғашқы өрт сөндіру құралдарының орналасуын ескере отырып орындалуы тиіс.

5.
Әрбір жоспар ол жасалған ғимараттың белгілі бір қабатына, үй-жайына немесе учаскесіне сәйкес келуі керек.

6.
Нысанның нақты орналасуын есепке алмағанда, жоспарларды тек үлгілік шаблондар бойынша дайындауға жол берілмейді.

7.
Дайындау басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушімен жоспарлардың орналасу орындарын, олардың ғимараттар мен қабаттар бойынша санын, сондай-ақ жұмыстарды орындау үшін қажетті бастапқы деректерді келісуге міндетті.

2. Орындалатын жұмыстардың құрамы мен көлемі

Орындаушы келесі жұмыстар кешенін орындауы керек:

1.
Тапсырыс берушіден қолда бар еден жоспарларын, үй-жайлардың сызбаларын және эвакуациялық шығу жолдары туралы мәліметтерді алу.

2.
Қажет болған жағдайда үй-жайларды тексеру және ұсынылған жоспарларды Объектінің нақты орналасуымен салыстыру.

3.
Негізгі және қосалқы эвакуациялық шығулардың, дәліздердің, баспалдақ торларының және адамдардың қозғалыс бағыттарының орналасуын анықтаңыз.

4.
Схемаларда өрт сөндіру құралдарының, қол өрт хабарлағыштарының, байланыс телефондарының және объектінің нақты жарақтандырылуына сәйкес болған жағдайда өрт қауіпсіздігінің басқа элементтерінің орналасуын көрсету.

5.
Әр эвакуация жоспарының графикалық бөлігін жасаңыз.

6.
Шартты белгілерді, "Сіз осындасыз" индексін, қозғалыс бағыттарын және қажетті түсіндірмелерді қолданыңыз.

7.
Жоспарларды негізгі элементтердің оқылуы мен визуалды айырмашылығын қамтамасыз ете отырып, бірыңғай графикалық стильде дайындаңыз.

8.
Тапсырыс берушімен келісілген форматта 26 эвакуация жоспарын дайындау.

9.
Көрсетілген маршруттардың дұрыстығын, шығу орындарын және шартты белгілерді тексеріңіз.

10.
Дайын жоспарларды Тапсырыс берушіге тапсырыңыз және электрондық нұсқаларды PDF сияқты жалпы форматта ұсыныңыз.

3. Эвакуация жоспарларына қойылатын техникалық талаптар
Графикалық және мәтіндік бөліктер, сондай-ақ маршруттарды ресімдеу Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі қағидаларына 2-қосымшада белгіленген нысанға сәйкес келуге тиіс. 

4. Медициналық ұйымға қойылатын ерекше талаптар

Жоспарларды әзірлеу кезінде Орындаушы аурухананың ерекшеліктерін ескеруі керек, соның ішінде:

* палаталардың, емдеу және рәсімдеу кабинеттерінің, дәліздердің, баспалдақ торларының және қосалқы үй-жайлардың болуы;

* ұтқырлығы шектеулі пациенттердің ғимаратта болу мүмкіндігі;

* үй-жайдан өз бетінше шыға алмайтын пациенттерге көмек ұйымдастыру қажеттілігі;

* медициналық персонал бекеттерінің және тәулік бойғы кезекшілік үй-жайларының орналасуы;

* эвакуациялық шығуларға еркін қол жеткізу қажеттілігі және эвакуациялауға арналмаған үй-жайлар арқылы маршруттарды бағыттауға жол бермеу;

* негізгі жолды бұғаттау кезінде қосалқы эвакуациялық маршруттарды пайдалану мүмкіндігі.

Маршруттар нақты орналасуды ескере отырып жасалуы керек және ғимараттың бекітілген жобалық шешімдеріне қайшы келмеуі керек.

5. Жоспарларды келісу және тексеру

1.
Өндіріске шығарылғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушіге тексеру үшін барлық 26 жоспардың электрондық макеттерін ұсынады.

2.
Тапсырыс беруші үй-жайлардың, шығу жолдарының және өрт қорғау құралдарының дұрыс орналасуын тексереді.

3.
Орындаушы келісу кезінде анықталған қателерді түпкілікті дайындалғанға дейін жоюға міндетті.

4.
Дайындау тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі макеттерді келіскеннен кейін орындалады.

5.
Егер нақты орналасу ұсынылған бастапқы деректерден өзгеше болса, орындаушы қажетті өзгерістерді Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.

6.
Орындаушының схемалардағы шығу жолдарының, дәліздердің, баспалдақтар мен өрт қорғау құралдарының нақты орналасуын дербес өзгертуге құқығы жоқ.

6. Орналастыруға және беруге қойылатын талаптар

1.
Дайын жоспарлар Тапсырыс берушіге 26 дана көлемінде беріледі.

2.
Орналастыру орындарын өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып Тапсырыс беруші айқындайды.

3.
Жоспарлар қабырғаға орналастыруға дайын болуы керек және қосымша басып шығаруды немесе өңдеуді қажет етпейді.

4.
Тапсырыс берушімен келісім бойынша орындаушы жоспарларды кейіннен пайдалану орындарында қабырғаларға монтаждауды орындай алады.

5.
Монтажды сатып алу көлеміне қосу кезінде Орындаушы үй-жайларды әрлеудің сенімді бекітілуін және сақталуын қамтамасыз ететін бекітпелерді пайдалануға міндетті.

Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 12-тармағына сәйкес эвакуациялау жоспарлары ғимараттың әр қабатында дәліздің ұзындығы бойынша 20 метрден аспайтын аралықпен қабаттан эвакуациялық шығу жолдарында орналастырылады. 26 дананың саны нақты орналасу мен орналастыру талаптарын ескере отырып бөлінуі керек. 

7. Тапсырыс берушіге ұсынылатын құжаттар

Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы:

1.
Орындалған жұмыстар актісі.

2.
Ғимаратты, еденді немесе үй-жайды көрсете отырып жасалған жоспарлардың тізбесі.

3.
PDF форматындағы келісілген жоспарлардың электрондық нұсқалары.

4.
Қажет болса, жалпы графикалық форматтағы бастапқы макеттер.

5.
Тапсырыс берушіге дайындалған 26 жоспарды беруді растау.

8. Қабылдау талаптары

Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды тексеруден кейін қабылдайды:

* санның сәйкестігі-26 дана;

* схемалардың нақты орналасуына сәйкестігі;

* эвакуациялық маршруттардың дұрыстығы және шығу белгілері;

* графикалық және мәтіндік бөліктердің болуы;

* мәтіннің оқылуы және шартты белгілер;

* басып шығару сапасы, материал және қорғаныс жабыны;

* электрондық нұсқалардың және орындалған жұмыстар актісінің болуы.

Маршруттардағы қателіктері, шығу орындарының дұрыс орналаспауы, белгіленбеген белгілері немесе оқылмайтын жазулары бар жоспарларды Орындаушы өз есебінен түзетуге тиіс.

9. Жұмыстарды орындау мерзімі мен орны

Жұмыстарды орындау орны: Солтүстік Қазақстан облысындағы "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК нысандары.

Орындалу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес.

Көлемі: 26 эвакуация жоспарын жасау.

Нормативтік база: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген, қолданыстағы өзгерістермен және толықтырулармен Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі қағидалары.

