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Техническая спецификация 

Наименование работы: Прохождение межлабораторного сличения МЛС для аккредитованных лабораторий
Проведение Межлабораторных сравнительных испытаний с аккредитованным провайдером.
Почва, грунты. 
          1. Органическое вещество (гумус). ГОСТ 23740-79 (почва) - для филиала РГП «ГИПРОЗем» по Карагандинской области, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом 15- 1 образец.

           2.  Подвижный фосфор ГОСТ 26205-91 (почва)  - для филиала РГП «ГИПРОЗем» по Карагандинской области, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом 15- 1 образец. 

	 Организация, проведение и оценка испытаний на почвенных образцах лабораториями в соответствии с заданными условиями с целью проверки технической компетентности ИЛ и подтверждения достоверности результатов. 
Поставщик должен быть аккредитован как провайдер проверки квалификации на стандарт ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации» с предоставлением аттестата аккредитации, а также иметь все необходимые документы на право проведения межлабораторных сравнительных испытаний. Поставщик должен на каждый вид показателя выдать отдельный индивидуальный сертификат и протокол о прохождении межлабораторных сравнительных испытаний, Свидетельства участника МЛС и приложение к нему (отчет) по завершению МЛС. Потенциальный поставщик обязуется предоставить образцы в двух повторяемостях в случае запроса заказчика. 
Гарантийный срок: Поставщик дает гарантию на качество выполненных работ сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
Сопутствующие работы: Поставка и выгрузка почвенных образцов осуществляются силами Поставщика. В стоимость работ включены расходы на транспортировку почвенных образцов, а также все иные расходы, связанные с выполнением работ.
Срок выполнения работ: Работы выполняются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика, но не позднее 31 декабря 2026 года.
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Техникалық сипаттама

Тауардың атауы: Аккредиттелген зертханалар үшін MЛС зертханааралық салыстырудан өту. Аккредиттелген провайдермен зертханааралық салыстырмалы сынақтарды жүргізу. 
Топырақ, топырақ.
Анықталған көрсеткіштер:
   1. Органикалық құрам (гумус). ГОСТ 23740-79 (топырақ) – «ЖерЗЖМИ»  РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы үшін - Қарағанды қаласы, Пассажирская көшесі, 15 үй – 1 үлгі.
   2. Жылжымалы фосфор ГОСТ 26205-91 (топырақ)  – «ЖерЗЖМИ»  РМК Алматы қаласы бойынша филиалы үшін - Қарағанды облысы бойынша филиалы үшін - Қарағанды қаласы, Пассажирская көшесі, 15 – 1 үлгі.
       ИЛ техникалық құзыреттілігін тексеру және нәтижелердің сенімділігін растау үшін көрсетілген шарттарға сәйкес зертханалар топырақ үлгілеріне сынақтарды ұйымдастыру, жүргізу және бағалау.
	Жеткізуші ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Сәйкестікті бағалау. Біліктілікті тексеруге қойылатын негізгі талаптар» аккредиттеу туралы куәлікті ұсына отырып, сондай-ақ зертханааралық салыстырмалы сынақтарды жүргізу құқығына қажетті барлық құжаттардың болуы. Көрсеткіштің әрбір түрі бойынша өнім беруші жеке жеке куәлік пен зертханааралық салыстырмалы сынақтардан өту туралы хаттаманы, МЛС қатысушы сертификатын және МЛС аяқталғаннан кейін оған қосымшаны (есепті) беруге міндетті. Әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің сұрауы бойынша үлгілерді екі данада беруге міндеттенеді.
Кепілдік мерзімі: Өнім беруші орындалған жұмыстардың сапасына орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік береді.
Ілеспе жұмыстар: Топырақ үлгілерін жеткізу және түсіру Өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Жұмыстардың құнына топырақ үлгілерін тасымалдау шығындары, сондай-ақ жұмыстарды орындауға байланысты барлық өзге де шығындар енгізіледі.

Жұмыстарды орындау мерзімі: Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей орындалады.
