Техническая спецификация
Наименование услуги
Оказание услуг по поверке счетчика водопроводного
Цель
Подтверждение соответствия средства измерений установленным метрологическим требованиям и определение его пригодности к дальнейшей эксплуатации.
Объект поверки
Тип средства измерений: счетчик водопроводный.
Назначение: учет объема холодной воды.
Количество: 1 шт.
Место установки: учебный корпус.
Заводской номер: СВМ-40 БЕТАР №016325 2012 г.
Диаметр условного прохода (DN): 40 мм.
Межповерочный интервал – согласно требованиям производителя и действующему законодательству.
Состав оказываемых услуг
Исполнитель обязан:
Провести визуальный осмотр счетчика и проверить целостность корпуса и пломб (при наличии).
Выполнить поверку средства измерений в соответствии с действующей методикой поверки.
Использовать эталонное оборудование, имеющее действующую поверку (калибровку).
По результатам поверки оформить документы, подтверждающие результаты поверки в соответствии с требованиями законодательства.
При необходимости нанести знак поверки или установить соответствующую отметку в документах.
В случае непригодности счетчика оформить извещение (заключение) о непригодности.
Требования к исполнителю
Исполнитель должен:
иметь право на выполнение работ по поверке средств измерений в соответствии с требованиями законодательства;
располагать необходимым поверочным оборудованием;
иметь квалифицированный персонал, допущенный к выполнению метрологических работ;
соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.
Требования к качеству услуг
Поверка должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и утвержденной методикой поверки.
Результаты поверки должны быть достоверными и воспроизводимыми.
Документы по результатам поверки должны быть оформлены без ошибок и содержать все обязательные сведения.
Место оказания услуг
По месту установки счетчика либо в лаборатории Исполнителя (в зависимости от способа проведения поверки).
Результат оказания услуг
По итогам выполнения работ Заказчику предоставляются:
документ, подтверждающий проведение поверки и ее результат;
сведения о пригодности или непригодности счетчика к эксплуатации;
при необходимости — рекомендации по дальнейшей эксплуатации или замене прибора.
Требования по приемке услуг
Услуга считается оказанной после:
завершения поверки;
передачи Заказчику всех предусмотренных документов;
подписания акта оказанных услуг (при наличии такого требования договором).
Гарантийные обязательства
Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и достоверность результатов поверки в соответствии с действующим законодательством и условиями договора.
Все вопросы касаемо выполнения данной услуги согласовать с Заказчиком по номеру телефона 8 (771) 547-45-41














Техникалық сипаттама
Қызмет атауы Су құбыры есептегішін тексеру бойынша қызметтер көрсету
Мақсаты 
Өлшеу құралының белгіленген метрологиялық талаптарға сәйкестігін растау және оның одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау. 
Тексеру объектісі 
Өлшеу құралының түрі: сантехникалық есептегіш. 
Мақсаты: суық судың көлемін есепке алу. 
Саны: 1 дана. 
Орнату орны: оқу ғимараты. 
Зауыт нөмірі: АӨСШК-40 БЕТАР №016325 2012 ж. 
Шартты өту диаметрі (DN): 40 мм. 
Тексеру аралығы-өндірушінің талаптарына және қолданыстағы заңнамаға сәйкес. 
Көрсетілетін қызметтердің құрамы Орындаушы міндетті: Есептегішті визуалды тексеру және корпус пен пломбалардың тұтастығын тексеру (бар болса). Қолданыстағы тексеру әдістемесіне сәйкес өлшеу құралын тексеру. Қолданыстағы тексеру (калибрлеу) бар анықтамалық жабдықты пайдаланыңыз. Тексеру нәтижелері бойынша заңнаманың талаптарына сәйкес Тексеру нәтижелерін растайтын құжаттарды ресімдеу. Қажет болған жағдайда тексеру белгісін қойыңыз немесе құжаттарға тиісті белгі қойыңыз. Есептегіш жарамсыз болған жағдайда жарамсыздық туралы хабарлама (қорытынды) ресімдеу қажет. Орындаушыға қойылатын талаптар Орындаушы керек: заңнама талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі жұмыстарды орындауға құқығы бар; қажетті тексеру жабдығына ие болу; метрологиялық жұмыстарды орындауға жіберілген білікті персоналдың болуы; еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау. 
Қызмет сапасына қойылатын талаптар Тексеру қолданыстағы нормативтік құжаттарға және бекітілген тексеру әдістемесіне сәйкес орындалуы тиіс. 
Тексеру нәтижелері сенімді және қайталануы тиіс. Тексеру нәтижелері бойынша құжаттар қатесіз ресімделуі және барлық міндетті мәліметтерді қамтуы тиіс. 
Қызмет көрсету орны Есептегішті орнату орны бойынша немесе Орындаушының зертханасында (тексеру жүргізу тәсіліне байланысты). 
Қызмет көрсету нәтижесі Жұмыстарды орындау қорытындысы бойынша Тапсырыс берушіге: тексеру жүргізілгенін және оның нәтижесін растайтын құжат; есептегіштің пайдалануға жарамдылығы немесе жарамсыздығы туралы мәліметтер; қажет болса-құрылғыны одан әрі пайдалану немесе ауыстыру бойынша ұсыныстар. Қызметтерді қабылдау бойынша талаптар Қызмет кейін көрсетілген болып саналады: тексеруді аяқтау; барлық көзделген құжаттарды Тапсырыс берушіге беру; көрсетілген қызметтер актісіне қол қою (шартта осындай талап болған кезде). 
Кепілдік міндеттемелері Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасы мен тексеру нәтижелерінің жарамдылығы үшін қолданыстағы заңнамаға және шарттың талаптарына сәйкес жауапты болады.
Осы қызметті орындауға қатысты барлық мәселелер Тапсырыс берушімен 8 (771) 547-45-41 телефон нөмірі бойынша келісілсін
