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Работа  по изготовлению информационных стендов  в количестве 2  штук
  Описание стенда:
     Основание стенда изготовлено из ПВХ толщиной не менее 8 мм (служит подложкой), белого цвета, края обрамлены рамкой черного цвета 10-15 мм. 
     Лицевая часть – защитное стекло из прозрачного поликарбоната, акрила или оргстекла 3мм, установленного на дистанционных металлических хромированных держателях, от 6 до 8 штук по периметру стенда с учетом веса изделия, обеспечивающих зазор (пространство) между основанием и лицевой панелью 2 см. 
     Карманы для размещения информации изготовлены из прозрачного оргстекла толщиной  2 мм и приклеены на двухсторонний скотч повышенной фиксации на лицевой панели. Края кармашек (левый, правый, нижний) оклеены с лицевой стороны золотистой кромкой. Конструкция должна обеспечивать удобную замену информационных материалов без демонтажа стенда.
     Текст и изображения должны быть нанесены на поверхность лицевой части
Размеры в (см).: 
120*90 – 1 штука, стенд информационного содержания (рисунок 1);
120*150 – 1 штука, стенд информационного содержания (рисунок 2);


Қосымша №2
Ақпараттық стендтерді 2 дана көлемінде дайындау жұмыстары
Стендтің сипаттамасы:
Стендтің негізі қалыңдығы кемінде 8 мм болатын ақ түсті ПВХ материалынан дайындалады және төсем ретінде қолданылады. Шеттері ені 10–15 мм қара түсті жақтаумен қапталады.
Алдыңғы бөлігі — қалыңдығы 3 мм мөлдір поликарбонаттан, акрилден немесе органикалық әйнектен жасалған қорғаныш әйнек. Ол бұйымның салмағын ескере отырып, стендтің периметрі бойынша 6-дан 8 данаға дейінгі хромдалған металл қашықтық ұстағыштарға орнатылады. Бұл ұстағыштар негіз бен алдыңғы панель арасында 2 см саңылау қалуын қамтамасыз етеді.
Ақпарат орналастыруға арналған қалташалар қалыңдығы 2 мм мөлдір органикалық әйнектен дайындалып, алдыңғы панельге жоғары бекіту қабілеті бар екіжақты скотч арқылы жабыстырылады. Қалташалардың шеттері — сол жақ, оң жақ және төменгі бөлігі — алдыңғы жағынан алтын түсті жиекпен қапталады. Құрылым ақпараттық материалдарды стендті демонтаждамай ыңғайлы ауыстыруға мүмкіндік беруі тиіс.
Мәтін мен суреттер алдыңғы бөліктің бетіне түсірілуі тиіс.
Өлшемдері (см):
120*90 – 1 дана, ақпараттық мазмұндағы стенд (1-сурет);
120*150 – 1 дана, ақпараттық мазмұндағы стенд (2-сурет);
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