Техническая спецификация

Услуга по диагностике и ремонту Аудиометрического модуля 
регистрации вызванных потенциалов EP25, Interacoustics A/S, Дания
	N
п/п
	Техническая спецификация
	Наименование услуги 

	1
	Оказать квалифицированную работу по диагностике и ремонту Аудиометрического модуля регистрации вызванных потенциалов EP25, (2014г) №0921093, Interacoustics A/S, Дания:  
-диагностика согласно ServiceManualEclipse
-чистка, настройка, регулировка, чистка, смазка, удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса и составных частей с частичной блочно-узловой разборкой
-замена кабеля костного телефона Bone-7l/8l
-калибровка внутриушных телефонов ABR_3A/ABR/EAR/IP30

-калибровка головных телефонов TDH

-калибровка костного телефона «BONE-71/81»

-калибровка Модуля «ЕР»

-калибровка Модуля «ASSR»
-контрольное тестирование согласно ServiceManualEclipse.
Замена отработавших ресурс составных частей
Набор электродов PEG15 (25 штук -2 уп)
Набор электродов-кнопочные (60 штук-2 уп)
Гель SPG15 (2 штуки)

Ушной вкладыш (3А 13 мм -10 и 3В 10 мм 20 штук)

Ушной вкладыш (для новорожденных 3.5мм и 4.0мм 20 штук)
Сроки проведения работы 15 рабочих дней

	Работа по диагностике и ремонту Аудиометрического модуля регистрации вызванных потенциалов EP25, (2014г) №0921093
Interacoustics A/S, Дания


Техникалық сипаттама

Аудиометриялық модульді диагностикалау және жөндеу қызметі

ep25 шақырылған потенциалдарды тіркеу, Interacoustics A / S, Дания
	N
п/п
	Техническалық сипаттама
	Қызмет атауы

	1
	Шақырылған потенциалдарды тіркеу аудиометриялық модулін диагностикалау және жөндеу бойынша білікті жұмыс көрсету EP25, (2014ж) № 0921093, Interacoustics A / S, Дания:  

- servicemanualeclipse бойынша диагностика

-корпустың сыртқы және ішкі беттерінен және ішінара блокты-түйінді бөлшектеумен құрамдас бөліктерден тазалау, баптау, реттеу, тазалау, майлау, шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру

-Bone-7L/8l сүйек телефонының кабелін ауыстыру

-abr_3a/ABR/EAR/IP30 құлақ ішіндегі телефондарды калибрлеу

-TDH бас телефондарын калибрлеу

- "BONE-71/81"сүйек телефонын калибрлеу

- "ЕР" модулін калибрлеу

- "ASSR"модулін калибрлеу

- servicemanualeclipse бойынша бақылау тестілеуі.

Пайдаланылған құрамдас бөліктерді ауыстыру

Peg15 электрод жинағы (25 дана -2 уп)

Электродтар жиынтығы-түйме (60 дана - 2 уп)

SPG15 гелі (2 дана)

Құлаққап (3А 13мм -10 және 3В 10мм 20 дана)

Құлаққап (жаңа туған нәрестелер үшін 3.5 мм және 4.0 мм 20 дана)

Жұмыс мерзімі 15 жұмыс күні
	Туындаған потенциалдарды тіркеу аудиометриялық модулін диагностикалау және жөндеу бойынша жұмыс EP25, (2014ж) №0921093

Interacoustics A / S, Дания


