ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Сатып алынатын жұмыстардың атауы:

«Жарма ауданы Жарык ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ үшін елді мекенішілік автомобиль жолдарының бойындағы шөптесін өсімдіктерді шабу жұмыстары.

1. Жалпы мәліметтер

Сатып алынатын жұмыстарға 2026 жылдың жазғы-күзгі кезеңінде Жарык ауылдық округінің елді мекенішілік автомобиль жолдарының бойындағы шөптесін өсімдіктерді шабу жұмыстары кіреді.

2. Жұмыстарды орындау орны

Абай облысы, Жарма ауданы, Жарык ауылдық округі:

С.Жарык-с. Калбатау автожолы- 70 км
Шабуға жататын автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы – 70 км.

3. Жұмыстарды орындау мерзімі

Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы қазан-қараша айлары аралығында 2 (екі) рет орындалады.

4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

Өнім беруші:

· Тапсырыс берушінің өтінімінде көрсетілген мерзімде жұмыстарды орындауға кірісуге;

· жұмыстарды арнайы техникамен және қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге;

· жұмыстарды орындау бағыты мен кезектілігін Тапсырыс берушімен келісуге;

· жұмыстарды орындау кезеңінде қауіпсіздік техникасы мен жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге;

· орындалатын жұмыстардың тиісті сапасын қамтамасыз етуге міндетті.

Өтінім Тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу веб-порталы, электрондық пошта немесе Өнім берушімен келісілген байланыс деректері бойынша WhatsApp мессенджері арқылы жолданады.

5. Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар

· Шөптесін өсімдіктерді шабу автомобиль жолының екі жағынан жүргізіледі.

· Бір жұмыс циклі барысында шабу екі өтумен орындалуы тиіс.

· Жұмыстар аяқталғаннан кейін қалған шөптің биіктігі 10 см-ден аспауға тиіс.

· Жол төсемі мен жол жиегінің көрінуіне кедергі келтіретін шабылмаған учаскелердің болуына жол берілмейді.

· Шабылған шөп жол қозғалысына кедергі келтірмеуге тиіс.

6. Жұмыстарды қабылдау тәртібі

Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың сапасын тексереді.

Кемшіліктер анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде оларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

7. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар, оның ішінде жанар-жағармай материалдарына, қызметкерлердің еңбекақысына, техниканы пайдалануға, көлік шығыстарына, салықтарға және өзге де міндетті төлемдерге жұмсалатын шығындар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

8. Төлем тәртібі

Төлем орындалған жұмыстар актісіне тараптар қол қойғаннан кейін және мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген мерзімдерде нақты орындалған жұмыс көлемі бойынша жүргізіледі.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работ:
Работы по окосу травянистой растительности вдоль внутрипоселковых автомобильных дорог ГУ «Аппарат акима Жарыкского сельского округа Жарминского района».

1. Общие сведения

Закупаемые работы включают выполнение работ по окосу травянистой растительности вдоль внутрипоселковых автомобильных дорог населенных пунктов Жарыкского сельского округа в летне-осенний период 2026 года.

2. Место выполнения работ

Область Абай, Жарминский район, Жарыкский сельский округ:

Автодорога: С.Жарык -с. Калбатау
Общая протяженность дорог, подлежащих окосу – 70 км.

3. Срок выполнения работ

Работы выполняются 2 (два) раза в период с октября - ноябрь 2026 года по заявкам Заказчика.

4. Требования к выполнению работ

Поставщик обязан:

· приступить к выполнению работ в срок, указанный в заявке Заказчика;

· обеспечить выполнение работ специализированной техникой и необходимым оборудованием;

· согласовывать с Заказчиком очередность и маршруты выполнения работ;

· обеспечить соблюдение требований техники безопасности и безопасности дорожного движения на весь период выполнения работ;

· обеспечить надлежащее качество выполняемых работ.

Заявка направляется Заказчиком посредством веб-портала государственных закупок, электронной почты либо через мессенджер WhatsApp по согласованным контактным данным Поставщика.

5. Требования к качеству работ

· Окос травянистой растительности производится по обеим сторонам автомобильной дороги.

· За один цикл выполнения работ окос должен выполняться в два прохода.

· После выполнения работ высота оставшейся травянистой растительности не должна превышать 10 см.

· Не допускается наличие неокошенных участков, препятствующих обзору дорожного полотна и обочин.

· Скошенная растительность не должна создавать помех для дорожного движения.

6. Приемка работ

Заказчик осуществляет проверку качества выполненных работ.

В случае выявления недостатков Поставщик обязан устранить их за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика.

7. Материально-техническое обеспечение

Все расходы, связанные с выполнением работ, включая затраты на горюче-смазочные материалы, оплату труда персонала, эксплуатацию техники, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи, осуществляются за счет Поставщика.

8. Порядок оплаты

Оплата производится по фактически выполненному объему работ после подписания сторонами акта выполненных работ в сроки, предусмотренные договором о государственных закупках.

