
Техникалық ерекшелік
жалпы орта білім беру Ақпатер мектебіндегі жұмыстар

1, Қызмет көрсету орны: Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Ақпәтер ауылы, Ақпәтер ЖОББМ.
2, Жұмыс түрлері мен көлемі: спорт залының сыртқы жағынан, төбеге көлденең - 45 қума метр, тігінен 5 қума метр су ағатын құбыр орнату. Су ағатын құбырдың материалы - диаметрі 100 мм полиэтилен.
[bookmark: _GoBack]3, Ескертпе: Құрылыс ағаштарын қолданумен биіктік жұмыстары. Жұмыстар 2-8 метр биіктікте жүргізіледі. Монтаждауға байланысты барлық материалдар мен ресурстар Қызмет көрсетушінің есебінен жүргізілетін болады.

Ескерту: Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезінде Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық Заңдар, НҚА және Құрылыс нормалары мен ережелері, өрт және санитарлық нормалар сақталсын. Объектіні тапсырған сәттен бастап орындалған жұмыстарға 3 (үш) жыл кепілдік.

Техническая спецификация 
на работу в средней общеобразовательной школы Акпатер
1. Место оказания услуги: Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Акпатер, СОШ Акпатер.
2. Виды и объем работ: с наружной стороны спортивного зала, на кровлю устроить водосточную трубу горизонтально – 45 погонных метров, вертикально 5 погонных метров. Материал водосточной трубы – полиэтилен, диаметром 100мм.
3. Примечание: Работы высотные, с применением строительных лесов. Работы будут производиться на высоте от 2-х до 8-ми метров. Все материалы и ресурсы связанные монтажом будут производиться за счет Поставщика услуги.

Примечание: При выполнении  строительно-монтажных работ соблюдать все Законы, НПА и  Строительные нормы и правила, пожарные и санитарные нормы действующих в Республике Казахстан. Гарантия на выполненные работы 3 (три) года с момента сдачи объекта.
