

Техническая спецификация 

	№ п/п
	Наименование Услуги
	Характеристика

	1
	Промывка и 
опрессовка внутренней системы отопления
	Предоставление услуги по промывке и опрессовке внутренней системы отопления в здании по адресу: 
006000,г.Атырау,ул.Баймуханова 45А, проспект Азаттык,1





Наименование услуги: Промывка, опрессовка, ревизия системы отопления. В ходе работ провести ревизию фильтров теплового узла. Замена прокладки в тепловых узлах, ревизия запорных арматуры (вскрытие и замена вышедших из строя задвижек, их смазка и т.д.) восстановление теплоизоляции, комплектация. 
Требования к безопасности и выполнения работ: при производстве работ подрядчик обязан соблюдать требования и мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Требования к качеству работ: работы проводится квалифицированными специалистами организации в соответствии с нормативными требованиями. Услуги по промывке и опрессовке систем отопления зданий и сооружений должны быть оказаны в соответствии с действующими техническими правилами и других нормативных правовых актов и отвечать требованиям, предъявляемым к таким видам услуг и работ в Республике Казахстан. 
Срок оказания услуги: в течении 16 календарных дней с момента подачи заявки заказчика























Техникалық сипаттама 

	Тармақ №
	Атауы
	Қызметтер сипаттамасы

	1
	Шаю және
ішкі жылу жүйесін қысымды сынау
	Ғимараттың ішкі жылу жүйесін шаю және қысымды сынау бойынша қызметтерді мына мекенжай бойынша көрсету:
006000, Атырау қ., Баймұханова көшесі 45А, Азаттық даңғылы, 1




Қызметтің атауы: Шаю, қысымды сынау, жылу жүйесін қайта қарау. Жұмыс барысында жылу қондырғысының сүзгілеріне аудит жүргізіңіз. Жылу қондырғыларындағы тығыздағыштарды ауыстыру, өшіру клапандарын қайта қарау (іссіз қалған клапандарды ашу және ауыстыру, оларды майлау және т.б.) жылу оқшаулауын қалпына келтіру, толық жинақ.
Қауіпсіздік және жұмыстарды орындау талаптары: жұмыстарды орындау кезінде мердігер еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар мен шараларды сақтауға міндетті.
Жұмыс сапасына қойылатын талаптар: жұмысты ұйымның білікті мамандары нормативтік талаптарға сәйкес жүргізеді. Ғимараттар мен құрылыстардың жылу жүйелерін шаю және қысымды сынау бойынша қызметтер қолданыстағы техникалық ережелерге және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес көрсетілуі және Қазақстан Республикасындағы осындай қызметтер мен жұмыстардың түрлеріне қойылатын талаптарға сәйкес болуы керек.
Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

