ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Атауы: персоналға жеке дозиметриялық бақылау жүргізу жөніндегі қызметтер

Дозиметрлер саны:

Hp (10) және Hp (0,07) дозаларының жеке эквивалентін өлшеуге және бүкіл дененің тиімді сәулелену дозасын және терідегі баламалы дозаны анықтауға арналған 12 дана.

Дозиметрлерге қойылатын талаптар:

Дозиметрдің түрі Тапсырыс берушімен келісіледі.

Фотонды сәулелену дозасының жеке эквивалентін өлшеу диапазоны 10 мкЗв-1 Зв және энергия диапазоны 10 кэВ.

Дозиметрлерден көрсеткіштерді алу адам қателігінің қаупін болдырмайтын Автоматты оқырманнан жүргізілуі тиіс.

Жеке дозаны анықтау қателігі 10% - дан аспайды.

- Қолданыстағы тексеру сертификаттары бар сертификатталған мамандардың және өлшеу жабдықтарының болуы.

Жұмыстарды жүргізу тәртібі:

Тоқсан басталар алдында " өнім беруші "нөмірлерді аудара отырып, қабылдау-беру актісі бойынша жеке термолюминесцентті дозиметрлерді" Тапсырыс берушіге " пайдалануға береді.

"Жеткізуші "жеке дозиметрлермен жұмыс істеу ережелері туралы" Тапсырыс берушіге " нұсқау береді.

Дозиметрлерді қолданар алдында "Тапсырыс беруші" тіркейді:

* тіркеу журналында т. а. ә. және туған күнін көрсете отырып, әрбір пайдаланушы үшін дозиметрлердің нөмірлері;

* дозиметрлерді беру және қабылдау күні.

"Тапсырыс беруші "дозиметрлерді тапсыру актісін толтыра отырып, дозаларды оқу үшін" жеткізушіге " жеке дозиметрлерді береді.

"Жеткізуші "пайдаланылған дозиметрлерді"Тапсырыс берушіден" алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде автоматтандырылған оқу құрылғысын пайдалана отырып, сәулеленудің жеке дозаларын оқуды жүргізеді.

Сәулелену дозаларын оқу бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, автоматты түрде жүргізіледі.

"Өнім беруші "" Тапсырыс берушіге " әрбір жеке дозаны оқығаннан кейін дозиметрлерді оқыған күннен бастап 10 күн ішінде әрбір пайдаланушының алынған сәулелену дозалары туралы хаттаманы ұсынады.

Санаулы дозалардың нәтижелері "жеткізушіде" 50 жыл бойы сақталады.

"Тапсырыс беруші" қолданатын дозиметрлер "жеткізушінің" меншігі болып табылады. "Тапсырыс беруші" дозиметрлерді пайдалану кезеңінде олардың толық сақталуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Пайдалану процесінде дербес дозиметр сынған, бүлінген немесе жоғалған жағдайда "Тапсырыс беруші" дозиметрдің құнын өндірушіден, өндірушінің өкілінен немесе Қазақстан Республикасындағы ресми дистрибьютерден ағымдағы баға бойынша төлейді, ал "өнім беруші" осы қызметкердің дозиметриялық бақылауын ағымдағы тоқсанда орындағаны үшін жауапкершілікті өзінен алып тастайды. Қалған дозиметрлер бойынша жұмыстар Шартқа сәйкес орындалады.

Жеке дозиметрлерді "Тапсырыс берушіге" дейін жөнелту және жеткізу "өнім беруші"есебінен жүргізіледі. Барлық ілеспе қызметтер шарттың жалпы сомасына енгізіледі.

Қызмет көрсету орны:

- Алматы қ., Ақан Сері 36А
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Услуги по проведению индивидуального дозиметрического контроля персонала
Количество дозиметров:

12 штук для измерения индивидуального эквивалента дозы Hp (10) и  Hp (0,07) и определения эффективной дозы облучения всего тела и эквивалентной дозы в коже.

Требования к дозиметрам:

Тип дозиметра согласовать с Заказчиком.

Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения 10 мкЗв – 1 Зв и диапазоном энергии от 10 кэВ.

Снятие показаний с дозиметров должно производиться с автоматического считывателя, исключающего риск человеческой ошибки. 

Погрешность определения индивидуальной дозы не более 10%.

- Наличие сертифицированных специалистов и измерительного оборудования с действующими сертификатами поверки.

Порядок проведения работ:

Перед началом квартала «Поставщик» передает в пользование «Заказчику» индивидуальные термолюминесцентные дозиметры по акту приема-передачи с перечислением номеров. 

«Поставщик» проводит инструктаж «Заказчика» о правилах обращения с индивидуальными дозиметрами.

Перед использованием дозиметров «Заказчик» регистрирует:

• номера дозиметров для каждого пользователя с указанием Ф.И.О. и даты рождения в регистрационном журнале;

      • дату выдачи и приема дозиметров.

«Заказчик» передает «Поставщику» индивидуальные дозиметры для считывания доз, заполнив Акт сдачи дозиметров.

«Поставщик» проводит считывание индивидуальных доз облучения с использованием автоматизированного считывающего устройства в течение 5рабочих дней с момента получения использованных дозиметров от «Заказчика».

Считывание доз облучения проводится автоматически с использованием программного обеспечения.

«Поставщик» представляет «Заказчику» после каждого считывания индивидуальных доз протокол о полученных дозах облучения каждого пользователя в течении 10 дней со дня считывания дозиметров.

Результаты считанных доз хранятся у «Поставщика» в течение 50 лет.

Используемые «Заказчиком» дозиметры являются собственностью «Поставщика». «Заказчик» обязуется обеспечить полную сохранность дозиметров на период их использования.

 В случае поломки, порчи или утери персонального дозиметра в процессе эксплуатации «Заказчик» оплачивает стоимость дозиметра по текущей цене от производителя, представителя производителя или официального дистрибьютера в Республике Казахстан, а «Поставщик» снимает с себя ответственность за выполнение дозиметрического контроля данного работника в текущем квартале. По остальным дозиметрам работы выполняются согласно договору.

Отправка и доставка индивидуальных дозиметров до «Заказчика» производится за счёт  «Поставщика». Все сопутствующие услуги включаются в общую сумму Договора.

Место проведения услуги:

- г. Алматы ул. Акан Серы36А
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