Приложение 2
Техническая спецификация на метрологические услуги по измерениям технических характеристик видеокамер
	№
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена в тенге, с учетом НДС 
	Общая сумма 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Метрологические услуги по измерениям технических характеристик видеокамер в количестве 112 штук:

1. Измерение стабильности питающего напряжения;

2. Измерение уровня питающего напряжения;

3. Измерение тока, потребляемого устройством;

4. Измерение уровня выходного сигнала;

5. Измерение работоспособности видеокамеры в заданном диапазоне температур;
6. Дальность подсветки;

7. Внешний осмотр;

С выдачей сертификата

Всего 112 камер
	услуга
	1
	1515000
	1515000


2 Қосымша

Бейнекамералардың техникалық сипаттамаларын өлшеу бойынша метрологиялық қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	№
	Қызмет атауы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі
	Бағасы, ҚҚС-мен, теңге
	Жалпы сомасы


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	112 дана көлеміндегі бейнекамералардың техникалық сипаттамаларын өлшеу бойынша метрологиялық қызметтер:

1. Тұрақтылық қоректендіруші кернеулерді өлшеу;

2. Қоректендіруші кернеудің деңгейін өлшеу;

3. Құрылғының ток тұтынатынын өлшеу;

4. Шығу сигналының деңгейін өлшеу;

5. Бейнекамералардың берілген температура диапазонында жұмыс қабілетін тексеру;
6. Жарық қашықтығы;

7. Сыртқы тексеру;

Сапа сертификатын ұсыну қажет

Барлығы 112 камералар
	қызмет
	1
	1515000
	1515000


