Техникалық ерекшелігі

1. Жүйелерді механикалық монтаждау және бөлшектеу; электр монтаждау жұмыстары (құрылғыға қуат беру кабельдерін қосу); шығын және температура датчиктерінен келетін басқару (сигнал) кабельдерін екіншілік құрылғыға қосу; жабдықты орнату, оған жоспарлы техникалық қызмет көрсету, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және оны жылу беру маусымына дайындау; кабельдер мен электрлік қосылыстардың бүтіндігін тексеру; шығын өлшегіштердің ағын арналарын тазалау; термометр гильзаларын тексеру және оларға май құю; сондай-ақ екіншілік қуат көзі блоктарын ауыстыру. 2. Есептегіш құралдардың көрсеткіштерін ай сайын тіркеу және есепті кезеңдегі жылу энергиясын нақты тұтыну туралы деректерді жылумен жабдықтау ұйымына қағаз түрінде, қолданыстағы «Жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты есепке алу қағидаларына» сәйкес ұсыну. 3. Жылу есептегіштің, шығын датчигінің және температура датчигінің жай-күйін тексеру. 4. Бүкіл жылу беру маусымы бойына жылуды есепке алу жүйелеріне техникалық қызмет көрсету. 5. Есепке алу жүйесінің жұмыс жай-күйіне мерзімді мониторинг жүргізу, жылу есептегіш бағдарламалық жасақтамасындағы ақауларды жою, жоспарлы техникалық қызмет көрсету және мұрағатталған деректерді басып шығару.

Техническая спецификация
1. Механо-монтаж, демонтаж систем, электромонтажные работы систем (присоединение силовых кабелей питания к блоку), и присоединение контрольного (сигнального) кабеля от датчиков расхода температуры до вторичного блока, установка, профилактика, наладка, подготовка оборудования к отопительному сезону, проверка целостности кабелей и контактных соединений, чистка проточной части расходомеров, проверка и доливка масла в гильзы термометров, замена блоков вторичного питания. 2. Ежемесячное снятие показаний с приборов и передача в теплоснабжающую организацию контрольных данных о фактическом потреблении тепловой энергии на бумажном носителе за отчетный период в соответствии с действующими «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». 3. Проверка состояния тепловычислителя, датчика расхода, датчика температуры. 4. Сервисное обслуживание систем учета тепла на весь отопительный сезон. 5. Периодический контроль работоспособности системы учета, устранение сбоев программ тепловычислителя, проведение регламентных работ, распечатка архивов.

