Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

	№
п/п
	Наименование работы, услуги
	Техническая спецификация, характеристика работ, услуг

	1
	2
	3

	
	Работы по изготовлению информационных табличек из оргстекла формата А3 и А4.
	Работы по изготовлению информационных табличек из оргстекла формата А3 и А4. Информационные таблички на оргстекле: формат А4 и формат А3. Подложка: оргстекло. Материал: акриловое оргстекло (литьевой акрил).Толщина: не менее 3-5 мм. Тип поверхности: прозрачный или белый молочный акрил. Обработка краев- фрезеровка + полировка торцов до зеркала. УФ-печать прямо на акриле (UV flatbed). Цветность: 4+0 (CMYK) для многоцветных изображений; допускается расширение белилами (White ink) для непрозрачного слоя на прозрачном акриле.
Разрешение печати: минимум 720 dpi, рекомендуется 1440 dpi для текста и мелких элементов. Цветовой профиль: CMYK, профиль ISO Coated v2 (ECI) или Fogra39. яркие, насыщенные цвета при УФ-печати, белый подслой (white underbase) обязателен для непрозрачного белого фона: без него цвета будут просвечивать. Защитный слой: УФ-лак поверх печати (матовый или глянцевый) – защита от истирания и УФ-выгорания. Вылет (bleed): 3 мм со всех сторон; для вырезных форм – 2 мм вылет за контур реза. Формат файла для передачи: PDF/X-4 или AI (Illustrator); шрифты в кривых; изображения встроены. Прямые края, скругленные углы. Количество табличек- формата А4- 30 штук. Формат А3- 10 штук. Рисунок предоставляется заказчиком.  












Сатып алынатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі
	№ р/с
	Жұмыстың, қызметтің атауы
	Жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	А3 және А4 форматындағы органикалық шыныдан ақпараттық тақтайшалар жасау бойынша жұмыстар
	А3 және А4 форматындағы органикалық шыныдан ақпараттық тақтайшалар жасау бойынша жұмыстар. Өрнектегі ақпараттық тақтайшалар: А4 форматы және А3 форматы. Астары: оргшыны. Материал: акрил оргшыны (құйма акрил). Үстіңгі бетінің түрі: мөлдір немесе ақ сүт акрилі. Шеттерді фрезерлеу + бүйірін айнаға дейін жылтырату. Тікелей акрилде УК басып шығару (UV flatbed). Түсі: 4+0 (CMYK) көп түсті суреттер үшін; мөлдір акрильдегі мөлдір емес қабат үшін белилдермен (White ink) кеңейтуге рұқсат етіледі.
Басып шығару рұқсаты: кемінде 720 н/д, мәтін және ұсақ элементтер үшін 1440 н/д ұсынылады. Түс профилі: CMYK, ISO Coated v2 (ECI) немесе Fogra39 профилі. ашық, UV басып шығару кезінде қанық түстер, ақ түс (white underbase) мөлдір емес ақ фон үшін міндетті: онсыз түстер мөлдір болады. Қорғаныш қабаты: баспа үстіндегі УК-лак (күңгірт немесе жылтыр) - тозудан және УК-күйуден қорғау. Ұшып шығу (bleed): барлық жағынан 3 мм; кесу нысандары үшін - кесу контурынан ұшып шығу 2 мм. Файл пішімі: PDF/X-4 немесе AI (Illustrator); қисық қаріптер; кескіндер орнатылған. Тік шеттері, дөңгеленген бұрыштары. Форматтағы кесте саны А4- 30 дана. Форматы А3- 10 дана. Суретті тапсырыс беруші ұсынады.



