	       Техническая спецификация на использование услуг электротехнической                                                                                   лаборатории 

	       Техническая спецификация на использование услуг электротехнической лаборатории для исключения аварийных стуаций                                                                                             -Своевременное устранение проблем, как утечка тока, перебои электроснабжения и воспламенение изоляционного покрытия кабельных линий, для меньших материальных затрат для производства. Перечень основных услуг электротехнической лаборатории состоят в следующем:

	
	
	
	
	
	

	№
	Найменование услуг 
	Ед.измерения 
	Кол-во
	Цена за ед-цу тенге 
	Сумма 

	1
	Испытание повышенным напряжением  КЛ до 10кВ с места разреза, в обе стораны
	услуга 
	10
	35000
	                     350000   

	2
	Определение места повреждения кабеля до 10 кв из  полиэтилена 
	услуга 
	5
	100000
	                     500 000   

	3
	Муфта соеденительная 10 кв Raihem 70/120
	шт
	10
	135000
	                     1350 000   

	4
	Кабель ААбл 3*120
	метр
	50
	8960
	447000

	5
	Установка соеденительной муфты 10 кв
	работа
	10
	50000
	                     500 000   

	6
	Испытания повышенным напряжением КЛ-10 кВ после установки муфт, с выпиской протоколоа испытания на включения КЛ-10кВ с предоставлением протокала лаборотории.
	услуга 
	5
	35000
	                       175 000   

	7
	Испытание КТП (Опорный, проходной изолятор. Трансформатор.)
	услуга 
	5
	100000
	                     500 000   

	8
	Работа спец-техники  
	час
	40
	15000
	                     600 000   

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	4422000  

	
	Срок оказания услуг: до 31 декабря 2026г. по заявке заказчика. Оплата за оказыные услуги оплачиваются согласно актов выполненных работ, которые подписываются представителем объекта образование на месте оказание услуги. Акты выполненных работ должны быть оформлены надлежащим образом, суммарно, с указанием видов, наименований работ и услуг. Количественный объем должен отражаться в разрезе стоимости согласно таблицы 1 одной единицы работ,услуги. Работы выполняются с применением экскаватора для определения места повреждения кабеля. После обнаружения кабеля дальнейшая раскопка производится вручную, с помощью лопаты. После установки муфты кабель со всех сторон засыпается мелким песком. Сверху, на высоте 20 см, укладывается красная сигнальная лента с надписью «Осторожно, кабель», после чего траншея засыпается грунтом. Все расходы выполняются за счет подрядчика.
	




	
	
	


	Электротехникалық зертхана қызметтерін пайдалануға арналған техникалық ерекшелік

	
	
	
	
	
	

	        Авариялық стуацияларды болдырмау үшін электротехникалық зертхана қызметтерін пайдалануға арналған техникалық ерекшелік. - Өндіріске аз материалдық шығындар үшін токтың ағуы, электр қуатының үзілуі және кабельдік желілердің оқшаулағыш жабынының тұтануы сияқты мәселелерді уақтылы жою. Электротехникалық зертхананың негізгі қызметтерінің тізімі келесідей:

	
	
	
	
	
	

	№
	Найменование услуг 
	Ед.измерения 
	Кол-во
	Цена за ед-цу тенге 
	Сумма 

	1
	Испытание повышенным напряжением  КЛ до 10кВ с места разреза, в обе стораны
	услуга 
	10
	35000
	                     350000   

	2
	Определение места повреждения кабеля до 10 кв из  полиэтилена 
	услуга 
	5
	100000
	                     500 000   

	3
	Муфта соеденительная 10 кв Raihem 70/120
	шт
	10
	135000
	                     1350 000   

	4
	Кабель ААбл 3*120
	метр
	50
	8960
	447000

	5
	Установка соеденительной муфты 10 кв
	работа
	10
	50000
	                     500 000   

	6
	Испытания повышенным напряжением КЛ-10 кВ после установки муфт, с выпиской протоколоа испытания на включения КЛ-10кВ
	услуга 
	5
	35000
	                       175 000   

	7
	Испытание КТП (Опорный, проходной изолятор. Трансформатор.)
	услуга 
	5
	100000
	                     500 000   

	8
	Работа спец-техники  
	час
	40
	15000
	                     600 000   

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	4422000  

	[bookmark: _GoBack]
Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Көрсетілген қызметтер үшін төлем орындалған жұмыстар актілеріне сәйкес төленеді, оған білім беру объектісінің өкілі қол қояды. Орындалған жұмыстардың актілері жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін, атауларын көрсете отырып, тиісті түрде, жиынтық ресімделуге тиіс. Сандық көлем жұмыстардың,көрсетілетін қызметтердің бір бірлігінің 1-кестесіне сәйкес құн бөлінісінде көрсетілуі тиіс.
Жұмыстар кабельдің зақымдалған жерін анықтау үшін экскаваторды қолданумен жүргізіледі. Кабель табылғаннан кейін, ары қарай қазба жұмыстары күректің көмегімен қолмен жасалады. Муфта орнатылғаннан кейін кабель барлық жағынан ұсақ құммен құйылады. Жоғарыдан 20 см биіктікте «Сақ болыңыз, кабель» деп жазылған қызыл ескерту таспасы қойылады, содан кейін траншея топырақпен толтырылады. Барлық шығындар мердірердің есебінен.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



