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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	
	Ұнтақты өрт сөндіру ОПУ-5 ОП -2 құрылғысын қайта зарядтау және қайта куәландыру
	ОПУ-5, -40 дана                                                                                                                                                      ОП-2 -  6 дана;                                                                                                                                                Барлығы  қайта зарядтауға арналған ұнтақты өрт сөндіргіштердің саны-  46  дана;                                    - 

Өнім беруші өз күштерімен сәйкестік сертификаттарын ұсына отырып, А,B,C,E класты өрттерді сөндіруге арналған ұнтақпен өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға міндетті, оның ішінде тасымалдау бойынша қызметтер қосылуы тиіс (өнім беруші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға алып кетуге және қайта зарядтағаннан кейін мекемеге қайта әкелуге міндетті, беру қабылдау-беру актісімен ресімделеді); 

- Өрт сөндіргіштерді беру қайта зарядталған өрт сөндіргіштерге бирка берумен ресімделуі тиіс;

- Өнім беруші өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету журналын: өрт сөндіргіштердің тораптарын тексеру, қысым индикаторын тексеру, қайта зарядтау күнін, өрт сөндіргіштің тораптарын сынау және т. б. параметрлерін көрсете отырып толтыруға міндетті.

 - Қайта зарядтау өрт сөндіргіштің жарамдылығына екі жыл мерзімге кепілдік береді;;

- Жеткізуші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін бекіту арматурасын (крандар, клапандар және т.б.) пломбалауға міндетті. Орнатылған пломбалар өрт сөндіргішті тез іске қосу үшін оңай алынып тасталуы тиіс. 

- Өрт сөндіргіштердің ақаулығы анықталған кезде Жеткізуші ОП  өрт сөндіргішінің бөлшектерін ауыстыра отырып жөндеу жүргізуі тиіс.

- Қайта зарядтауға жарамсыз өрт сөндіргіштер кейіннен шарттық соманы азайтуға қосымша келісім ресімдей отырып, олардың пайдалануға жарамсыздығы туралы акт-қорытынды жасай отырып, "Тапсырыс берушіге" қайтарылады.

Кызмет  көрсету мерзімі: 10 жұмыс күн.


Приложение 2 к Договору 

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	
	Услуга по перезарядке и переосвидетельствование огнетушителей порошковых ОПУ-5 ОП-2
	 Количество порошковых огнетушителей на перезарядку  46 шт.

ОПУ-5- 40 шт,
 ОП-2- 6шт,
 - Поставщик обязан собственными силами перезарядить огнетушители порошком, предназначенным для тушения пожаров класса А,B,C,E, с предоставлением сертификатов соответствия, в том числе должны быть включены услуги по транспортировке (Поставщик обязан забрать огнетушители на перезарядку и привезти обратно в учреждение после перезарядки, передача оформляется актом приема-передачи); 

- Передача огнетушителей должна оформляться с выдачей бирок на перезаряженные огнетушители;

- Поставщик обязан заполнить журнал технического обслуживания огнетушителей с указанием параметров: проверки узлов огнетушителей, проверки индикатора давления, даты проведения перезарядки, испытания узлов огнетушителя и т.п.

 - Перезарядка гарантирует пригодность огнетушителя  сроком на два года;

- Поставщик обязан после проведения перезарядки огнетушителей опломбировать запорную арматуру (краны, клапаны и т.д.). Установленные пломбы должны быть легко снимаемыми, для быстрого приведения в действие огнетушителя. 

- При выявлении неисправности огнетушителей Поставщик должен произвести ремонт с заменой деталей огнетушителя ОП .

- Огнетушители, непригодные к перезарядке, возвращаются "Заказчику" с составлением акта-заключения о их непригодности к эксплуатации, с последующим оформлением дополнительного соглашения на уменьшение договорной суммы.
Обслуживание  10 рабочих дней.


