Техническая спецификация на прохождения технического осмотра автотранспортного средства.

Адрес заказчика: Ұлытауская область, город Жезказган, улица Абая 77

Общие требования к потенциальному поставщику:
При осуществлении обязательного технического осмотра применяется контрольно-диагностическое оборудование, соответствующее требованиям Законов Республики Казахстан в области технического регулирования и обеспечения единства измерений. 
Проведение обязательного технического осмотра включает в себя два этапа: подготовительный и основной.
[bookmark: z41]В ходе подготовительного этапа проведения обязательного технического осмотра: устанавливается марка, модель и модификация транспортного средства; устанавливается цвет транспортного средства; проверяются наличие регистрационных знаков; устанавливается наличие внесенных изменений в конструкцию транспортного средства; сверяются (сопоставляются) полученные результаты с данными свидетельства о государственной регистрации транспортного средства.
[bookmark: z42]Основной этап проведения обязательного технического осмотра содержит проверку в отношении комплектности, предельных значений параметров, характеризующих отдельные свойства эксплуатационной безопасности, ограничения допускаемых в эксплуатации износов (деформаций) отдельных компонентов, норм, характеризующих ограничения допустимых пределов изменения конструкции автотранспортных средств.
Основной этап проведения обязательного технического осмотра выполняются без разборки и снятия частей транспортного средства. Марка автомобиля, подлежащего техническому осмотру:

	Марка
	Регистрационный              номер
	Год вып.
	Место  регистрации автотранспортных средств
	Категория

	YUTONG ZK6745DX
	617AC20
	2023
	Ұлытауская область
	D



Срок оказания услуг – на 12 месяцев 
Услуги должны оказываться по месту нахождения заказчика.



Көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізуге
арналған техникалық ерекшелігі.

Тапсырыс берушінің орналасқан жері: Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Абая көшесі 77 

Ықтимал мердігерге қойылатын жалпы талаптар:
Міндетті техникалық байқауды өткізу кезінде техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасы Заңдарының талаптарына сәйкес келетін бақылау-диагностикалық жабдық қолданылады.
Міндетті техникалық байқау екі кезеңді қамтиды: дайындық және негізгі.
Міндетті техникалық байқаудың дайындық кезеңінде: көлік құралының маркасы, моделі және модификациясы белгіленеді; көлік құралының түсі орнатылған; тіркеу нөмірлерінің болуы тексеріледі; көлік құралының дизайнында өзгерістердің болуы анықталады; алынған нәтижелер көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің деректерімен салыстырылады (салыстырылады).
Міндетті техникалық байқаудың негізгі кезеңінде эксплуатациялық қауіпсіздіктің жеке қасиеттерін сипаттайтын параметрлердің толықтығына, шекті мәндеріне, пайдалануға рұқсат етілген жекелеген компоненттердің тозуына (деформациясына) қатысты шектеулерге, рұқсат етілген шектеулерді сипаттайтын нормаларға қатысты тексеру бар. көлік құралдары құрылымының өзгеру шектері.
Міндетті техникалық байқаудың негізгі кезеңі көлік құралының бөлшектерін бөлшектемей және алмай-ақ жүзеге асырылады.
Техникалық тексеруге жататын көлік маркасы:
	Марка
	Регистрационный              номер
	Год вып.
	Место  регистрации автотранспортных средств
	Категория

	YUTONG ZK6745DX
	617AC20
	2023
	Ұлытауская область
	D



Қызмет көрсету мерзімі-12 айға
Қызметтер тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша көрсетілуі тиіс.
