ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
балалар ойын алаңын орнатуға арналған сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша қызметтер көрсетуге
1. Жалпы мәліметтер және зерттеу нысаны
· Нысанның атауы: Қаратал ауылындағы балалар ойын алаңы.
· [bookmark: _GoBack]Орналасқан жері: СҚО, Айыртау ауданы, Қаратал ауылдық округі, Қаратал ауылы.
· Жұмыстың мақсаты: Қауіпсіздік пен сапаның заманауи стандарттарына сәйкес келетін балалар алаңын абаттандыру жұмыстарының сметалық құнын анықтау.
2. Құжаттаманы әзірлеуге қойылатын талаптар
· Нормативтік база: Сметалық құжаттама ҚР ҚНЖБ 8.01-08-2022 сәйкес және ағымдағы тоқсандағы ағымдағы бағалардағы ҚР СН 8.02-01-2020 бағалар жинақтарына сәйкес әзірленуі тиіс.
· Нысанға бару: Өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушімен бірлесіп учаскені өлшеу, жер жұмыстарының көлемін бағалау және фототіркеу жүргізу үшін нысанға баруды жүзеге асыруға міндетті.
· Техникалық параметрлер (сметада ескерілетін):
· Негізі және жабыны: Топырақты дайындау, ЕАЭО ТР 042/2017 «Балалар ойын алаңдарына арналған жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне сәйкес соққыны бәсеңдететін жабынды (тартан/резеңке жабыны немесе мамандандырылған құмды негіз) орнату.
· Ойын жабдықтары: Кіші сәулет нысандарын (КСН) таңдау және құнын есептеу: ойын кешені (сырғанақ, әткеншек, карусель), құмсалғыш, серіппелі тербелгіштер.
· Абаттандыру: Орындықтарды, урналарды орнату, жаяу жүргіншілер жолдарын (қажет болған жағдайда) және алаңның қоршауын (аймақтарға бөлу үшін биіктігі 0,7–1 м кем емес) орнату.
· Қауіпсіздік: Жабдықтың әрбір түрі үшін қауіпсіздік аймақтарын есептеу.
3. Ұсынылатын материалдардың құрамы мен форматы
Жұмыс нәтижесі қағаз жеткізгіште 2 данада және электрондық түрде ұсынылады.
Құжаттама құрамына келесілер кіруі тиіс:
1. Түсіндірме жазба.
2. Құнның жиынтық сметалық есебі.
3. Жергілікті сметалар (жабдықтарды монтаждауға, құрылыс жұмыстарына, жабынға).
4. Жұмыс көлемдерінің ведомосы және ресурстар ведомосы.
5. PDF форматындағы және өңделетін форматтағы (АВС / SANA-2015 немесе Excel) электрондық нұсқасы.
4. Мерзімдері мен шарттары
· Орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
· Өнім беруші Тапсырыс берушінің ескертулерін 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтеусіз жоюға міндетті.
· Өнім беруші бекітілгенге дейін немесе сараптаманың оң қорытындысын алғанға дейін (қажет болған жағдайда) құжаттаманы сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по разработке сметной документации на устройство детской игровой площадки

1. Общие сведения и объект обследования
· Наименование объекта: Детская игровая площадка в селе Каратал.
· Местонахождение: СКО, Айыртауский район, Каратальский сельский округ, село Каратал.
· Цель работ: Определение сметной стоимости работ по обустройству детской площадки, соответствующей современным стандартам безопасности и качества.
2. Требования к разработке документации
· Нормативная база: Сметная документация должна быть разработана в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 и сборниками цен СН РК 8.02-01-2020 в текущих ценах на текущий квартал.
· Выезд на объект: Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора произвести выезд на место для проведения замеров участка, оценки объема земляных работ и фотофиксации.
· Технические параметры (учитываемые в смете):
· Основание и покрытие: Подготовка грунта, устройство ударопоглощающего покрытия (тартановое/резиновое покрытие или специализированное песчаное основание) согласно ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
· Игровое оборудование: Подбор и расчет стоимости малых архитектурных форм (МАФ): игровой комплекс (горка, качели, карусель), песочница, качалки на пружине.
· Благоустройство: Установка скамеек, урн, устройство пешеходных дорожек (при необходимости) и ограждения площадки (высотой не менее 0,7–1 м для зонирования).
· Безопасность: Расчет зон безопасности для каждого вида оборудования.
3. Состав и формат предоставляемых материалов
Результат работ предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
В состав документации должны входить:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчет.
3. Локальные сметы (на монтаж оборудования, строительные работы, покрытие).
4. Ведомость объемов работ и ресурсная ведомость.
5. Электронная версия в формате PDF и в редактируемом формате (АВС / SANA-2015 или Excel).
4. Сроки и условия
· Срок выполнения: в течение 16 календарных дней с момента подписания договора.
· Поставщик обязан безвозмездно устранять замечания Заказчика в течение 3-х рабочих дней.
· Поставщик обеспечивает сопровождение документации до момента утверждения или получения положительного заключения экспертизы (при необходимости).


