Приложение №2 к Договору о государственных закупках услуги по очистке и промывке канализационной системы 
№________ от ____________



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по очистке и промывке канализационной системы
1. Общие положения
Наименование услуг: Услуги по профилактической и аварийной промывке/очистке канализационных сетей, колодцев и сопутствующих сооружений.
Цель оказания услуг: Восстановление проектной пропускной способности трубопроводов, удаление илистых отложений, жировых наложений, засоров и посторонних предметов.
Место оказания услуг: г. Астана, район Нұра, шоссе Коргалжын 25/3.
Сроки оказания услуг: В течении 15 календарных дней с момента заключения договора.

2. Требования к объемам и содержанию услуг
Исполнитель должен выполнить следующий комплекс мероприятий:
1. Гидродинамическая промывка трубопроводов: промывка внутренних поверхностей труб потоком воды под высоким давлением (от 100 до 150–200 атм) до полного восстановления пропускной способности.
2. Механическая/электромеханическая очистка: удаление сложных (твердых, строительных или корневых) засоров с помощью специализированных спиралей и насадок (при необходимости).
3. Очистка смотровых и дождевых колодцев: откачка осадка, ила, песка и жировых масс из колодцев и отстойников с ручной или механизированной доочисткой лотков.
4. Откачка и вывоз отходов: сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) / иловых масс с последующим вывозом и утилизацией на специализированных полигонах или очистных сооружениях.

3. Требования к техническим средствам и оборудованию
Исполнитель должен использовать (при необходимости) специализированную технику и оборудование:
-комбинированные (илососные и каналопромывочные) машины;
-набор сменных гидродинамических насадок для разных диаметров труб (от 100 мм до 600 мм и более).

4. Сдача-приемка оказанных услуг
        Гарантийный срок на качество выполненных работ по прочистке составляет 3 месяца с момента подписания акта (при условии соблюдения правил эксплуатации сети Заказчиком).






















Кәріз жүйесін тазалау және жуу қызметін ұсыну бойынша мемлекеттік сатып алу туралы №__________Шартқа №2 қосымша 



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Кәріз жүйесін тазалау және жуу қызметін ұсыну бойынша

1. Жалпы ережелер
Қызмет атауы: Кәріз желілерін, қарау құдықтарын және оларға қатысты құрылыстарды алдын ала және авариялық тәртіпте жуу/тазалау қызметтері.
Қызметтің мақсаты: Құбыржолдардың жобалық өткізу қабілетін қалпына келтіру; тұнба шөгінділерін, май жиналымдарын, бітелулер мен бөгде заттарды жою.
Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Нұра ауданы, Қорғалжын тас жолы, 25/3.
Қызмет көрсету мерзімі: Шарт жасалған сәттен бастап 15 күн ішінде.

2. Қызметтердің көлемі мен мазмұнына қойылатын талаптар

Мердігер жұмыстардың мынадай кешенін орындауы тиіс:
1.	Құбыржолды гидродинамикалық әдіспен жуу: құбырдың ішкі беттерін жоғары қысымды су ағынымен (100-ден 150–200 атм-ға дейінгі аралықта) оның өткізу қабілеті толық қалпына келгенше жуу.
2.	Механикалық/электромеханикалық тазалау: арнайы иілгіш біліктер мен саптамаларды (қажет болған жағдайда) пайдалана отырып, күрделі бітелулерді (қатты шөгінділерді, құрылыс қоқыстарын немесе өсімдік тамырларының енуін) жою.
3.	Бақылау және нөсерлік кәріз құдықтарын тазалау: құдықтар мен тұнба жинағыш резервуарлардан шөгінділерді, лайды, құм мен май қалдықтарын сорып шығару, соның ішінде арналарды қолмен немесе механикаландырылған тәсілмен түпкілікті тазалау.
4.	Қалдықтарды сорып алу және шығару: сұйық тұрмыстық қалдықтарды немесе лайды жинау, содан кейін оларды арнайы полигондарға немесе тазарту құрылыстарына тасымалдау және кәдеге жарату.

3. Техникалық құралдар мен жабдықтарға қойылатын талаптар
Мердігердің арнайы техниканы пайдалануы тиіс (қажет болған жағдайда):
-Құрама көлік құралдары (вакуумдық/тұнба соратын және кәріз жүйесін жоғары қысыммен жуатын көліктер);
-Әртүрлі диаметрдегі құбырларға (100 мм-ден 600 мм-ге дейін және одан да үлкен) арналған ауыстырмалы гидродинамикалық саптамалар жинағы.


4. Көрсетілген қызметтерді қабылдап алу
	Орындалған тазалау жұмыстарының сапасына берілетін кепілдік мерзімі – актіге қол қойылған күннен бастап 3 ай (Тапсырыс берушінің желіні пайдалану ережелерін сақтауы шартымен).

