ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемых Работ

	№
	Раздел
	Требования

	1
	Наименование работ
	Работы по изготовлению баннера с установкой

	2
	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 мес

	3
	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Изготовление и установка Баннер размерами           2083 кв/м 
Перед изготовлением баннеров  дополнительно текст, цвет и шрифт текста, фон, материалы и эскиз проекта баннеров, необходимо согласовать с Заказчиком. Заказ после согласования, должен быть изготовлен и установлен в течении 3 календарных дня.
В стоимость услуг входит разработка совместно дизайна, печать, доставка, разгрузка, установка с монтажом и демонтажам баннеров по месту нахождения Заказчика (все финансовые затраты, которые могут возникнуть во время доставки и установки входят в общую стоимость работ).
Гарантия обслуживания 12 мес.
Поставщик обязан учесть климатические условия региона, где будет устанавливаться баннер, для исключения разрыва баннера при сильном ветре и других погодных условиях. 
Технические требования к конструкции и материалу для баннера в районе:
Размер рекламной конструкции: 2083 кв/м
Материал: Баннер.
Плотность: 440 г/м
Печать: односторонняя, цветность 4+0
Комплектация: печать одним полотном. Швы не допускаются.
Разрешение печати: не менее 1440dpi!
Станок должен быть с головкой коника 512i
Поля для подгиба и люверсирования: + по 100 мм белого поля с каждой стороны.
Поля не проклеивать / не проваривать!
Должен быть рассматривается услуга автовышки.

 
Место оказания услуг (монтаж, демонтаж): по заявке Заказчика - Туркестанская область Казыгуртский район.







                                               
Сатып алынатын жұмыстардың
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

	№
	Бөлімі
	Талаптар

	1
	Жұмыстардың атауы
	Баннерды жасаумен орнату бойынша жұмыстар


	2
	Кепілдік мерзімі (айлар)
	12 ай

	3
	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	Көлемі 2083 кв/м баннер жасау және орнату.
Баннерлерді  жасамас бұрын қосымша мәтін, мәтіннің түсі мен әрпі, фон, материалдар және стендтер жобасының эскизі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Тапсырыс келісілген соң 3 күнтізбелік күнде әзрленіп, орнатылуы керек. Қызметтердің құнына бірлескен дизайнды әзірлеу, басып шығару, жеткізу, түсіру, Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде баннерлерді орнату және демонтаждау арқылы орнату кіреді (жеткізу және орнату кезінде туындауы мүмкін барлық қаржылық шығындар жұмыстың жалпы құнына кіреді) .
Қызмет көрсету кепілдігі 12 ай.
Жеткізуші қатты желде және басқа да ауа райы жағдайында баннердің жыртылуын болдырмау үшін баннер орнатылатын аймақтың климаттық жағдайын ескеруге міндетті.
Аудандық баннердің дизайны мен материалдарына қойылатын техникалық талаптар:
Жарнама құрылымының өлшемі: 2083 кв/м
Материал: баннер.
Салмағы: 440 г/м
Басып шығару: бір жақты, түсті 4+0
Толық жиынтық: бір шүберекті басыңыз. Тігістерге рұқсат етілмейді.
Басып шығару ажыратымдылығы: кемінде 1440dpi!
Станок 512i коник басымен болуы керек
Жиектер мен көздердің жиектері: әр жағынан + 100 мм ақ жиек.
Өрістер желімделмейді / қайнамайды!
Автокөлік мұнарасы қызметі қарастырылу керек.

Қызмет көрсету орны (монтаждау, бөлшектеу): Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша – Түркістан облысы Қазығұрт ауданы. 
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