
Техникалық сипаттама
 ғимараттағы қазандық жабдықтарын ағымдағы жөндеу/құрылғы/монтаж жұмыстары
(Газ қазандығын сатып алу Потенциалды жеткізушінің есебінен)
Жеткізушіге қойылатын талаптар: Қазандықты орнату үшін барлық қажетті материалдар, газ қазандығын сатып алу және барлық жұмыстар, оның ішінде дәнекерлеу жұмыстарын орындау - Потенциалды жеткізушінің есебінен.
 	Потенциалды жеткізуші жаңа газ қазандығын жеткізуі тиіс (қазандықтың жылыту көлемі кемінде 2030 м³ болуы керек) және қазандық бөлмесіне қажетті материалдарды жеткізу, ескі қазанды демонтаждау, жаңа жабдықты іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу, тапсырыс берушінің қызметкерлерін газ қазандығын пайдалану бойынша оқыту, сондай-ақ қазандықты күтіп-ұстау бойынша технологиялық процесті көрсетуі қажет. Сонымен қатар, қажетті құжаттарды (паспорт, пайдалану нұсқаулығы, 24 айдан кем емес кепілдік талоны, пайдаланылатын материалдарға арналған сәйкестік сертификаты, қауіпті өндірістік объектілерде және қауіпті техникалық құрылғыларда қолданылатын технологияларға рұқсат) тапсыруы қажет.
 	Барлық пайдаланылатын материалдар тапсырыс берушімен келісілген тәртіпте сатып алынады. Қолданылатын материалдар жаңа (қолданылмаған) болуы тиіс. Егер сапасыз материалдар қолданылғаны анықталса, Потенциалды жеткізуші оларды ауыстыруға міндетті. 
Жұмыстар қазіргі қолданыстағы нормалар, ережелер, стандарттар, сондай-ақ заңнамалық құқықтық актілерге сәйкес орындалуы тиіс және экологиялық, санитарлық-гигиеналық, өртке қарсы талаптар мен еңбек қауіпсіздігі және құрылыс техникасы талаптарына сай болуы қажет. 	
Барлық жұмыстар мен рәсімдер алдын ала 8/7073337364 Азамат нөмірі бойынша келісу қажет.
Жеткізу мерзімі: Шартты Қазынашылық органдарында тіркеген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.
	1
	Kiturami Котел газовый KSG-200R Hirin
	1
	шт

	2
	Kiturami Насос циркуляционный KP-351
	1
	шт

	3
	Стабилизатор RUCELF 1000
	1
	шт

	4
	Кран шаровый из ППР для холодной и горячей воды ф 20
	4
	шт

	5
	Фильтр газовый Ф 20
	1
	шт

	6
	Турба из ППР ф 50 для горячей холодной и питьевой воды 
	4
	шт

	7
	Сборка аварийная PICKS 3bar DN 25
	1
	шт

	8
	Шланг газовый гофрированный UNO Ф20 300см
	1
	шт

	9
	Фитинг 40 метал переход на 50 пластик 
	7
	шт

	10
	Фильтр Сетчатый металлический ф 50
	1
	шт

	11
	Комплект дымоходов нержавейка 
	1
	шт

	12
	Демонтаж и монтаж оборудования 
	1
	шт

	13
	Доставка 
	1
	шт


















	Назар аударыңыз: тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру (тексеру және көрсету) әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүргізіледі (Тапсырыс берушінің қоймалары: г.Алматы, улица Санжар Жандосова 1г.  

Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]Работы по текущему ремонту/c установкой/монтажу,  демонтажу котельного оборудования в здании 
(с приобретением газового котла за счет Потенциального поставщика.)

Требование к поставщику: Все необходимые материалы для установки, приобретение газового котла и все работы включая сварочные за счет Потенциального поставщика. 
Потенциальный поставщик должен осуществить поставку нового газового котла (отапливаемая объем здании газового котла должен быть не менее – 2030 куб.м.)  и материалов для котельной до места установки, демонтаж  существующего старого котла, провести пуско-наладку нового поставляемого оборудования, провести обучение сотрудников Заказчика по эксплуатации газового котла, а так же показать процедуры по уходу за ним согласно технологическому процессу, предоставить документы (паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон не менее 24 месяцев, сертификат соответствия на используемые материалы, разрешение на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств).
Все материалы, используемые в работе, приобретаются по согласованию с Заказчиком. Используемые материалы должны быть новыми (неиспользованными). В случае установления факта использования материалов ненадлежащего качества Потенциальный поставщик обязан заменить такие материалы.
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, а также нормативным правовым актам и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных норм, охрана труда и техники безопасности в строительстве.
Все работы и процедуры заранее надо согласовать с – 8/7073337364 Азамат
Срок поставки: В течении 15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства.
	1
	Kiturami Котел газовый  KSG-200 R Hirin 
	1
	шт

	2
	Kiturami Насос циркуляционный  KP-351
	1
	шт

	3
	Стабилизатор RUCELF 1000
	1
	шт

	4
	Кран шаровый из ППР для холодной и горячей воды ф 20
	4
	шт

	5
	Фильтр газовый ф 20
	1
	шт

	6
	 Труба из ППР ф 50 для горячей холодной и питьевой воды
	4
	шт

	7
	Сборка аварийная PICKS 3bar DN 25
	1
	шт

	8
	Шланг газовый гофрированный UNO ф 20 300 см
	1
	шт

	9
	Фитинг 40 метал переход на 50 пластик 
	7
	шт

	10
	Фильтр Сетчатый металлический ф 50
	1
	шт

	11
	Комплект дымоходов нержавейка
	1
	шт

	12
	Демонтаж и монтаж оборудования
	1
	шт

	13
	Доставка 
	1
	ш


Доставка, погрузка и разгрузка (проверка и демонстрация) товара на  Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика ( Заказчика находятся по адресу: г.Алматы, улица Санжар Жандосова 1г. 

