
                                 Приложение 2

Техническая спецификация
На работы по текущему содержанию, устройству и ремонту сетей уличного освещения на 2026 год в селе Тимирязево Тимирязевского района СКО.

Перечень работ:
Выполнение работ по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок» и обеспечением III категории надежности электроснабжения объектов уличного освещения.
Периодический осмотр установок наружного освещения с выполнением и проверки состояния проводов, изоляторов, кронштейнов, устройств автоматического управления освещением и коммутационной аппаратуры, замена перегоревших электрических светодиодных ламп, постоянный надзор за исправностью электросетей и оборудования, устранения повреждений на электросетях, светильников и оборудования, светодиодных прожекторов и энергосберегающих ламп.; замена поврежденных участков сети, дополнительное крепление проводов и кабелей, ремонт поврежденных опор и выравнивание опор уличного освещения, замена проводов и кабелей, светильников, проведение ревизии и ремонт автоматики и пусковой аппаратуры, ремонт клемников в опорах наружного освещения; ремонт крепления крышек на клемниках; возможный ремонт светильников на линии без снятия с кронштейна; замена и поверка расчетных приборов учета электроэнергии. Выполнять работы, предусмотренные технической спецификацией.
Технические характеристики светильников и металлические опоры согласно задания заказчика.
Работы (услуги) должны быть оказаны, по заданию Заказчика,  время и место оказания услуг согласно заданиям Заказчика;
Особые условия:
    Выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения сдавать Заказчику;
    При поступлении заявок об аварии или повреждении сетей электропередач,  поставщик должен реагировать на заявку незамедлительно в течении одного часа с момента поступления заявки.
Срок выполнения работ:  до конца 2026г
Техникалық сипаттама
СҚО Тимирязев ауданы Тимирязево ауылында 2026 жылға арналған көше жарықтандыру желілерін ағымдағы ұстау, орнату және жөндеу жұмыстарына.

Жұмыс тізімі:
"Электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына" және көше жарықтандыру объектілерін электрмен жабдықтау сенімділігінің III санатын қамтамасыз етуге сәйкес көше жарықтандыру желілерін күтіп ұстау және оларға қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау.
Сымдарды, изоляторларды, кронштейндерді, жарықтандыруды автоматты басқару құрылғыларын және коммутациялық аппаратураны орындаумен және олардың жай-күйін тексерумен сыртқы жарықтандыру қондырғыларын мерзімді тексеру, жанып кеткен электр жарықдиодты шамдарды ауыстыру, электр желілері мен жабдықтардың жарамдылығын ұдайы қадағалау, электр желілеріндегі, шамдар мен жабдықтардағы, жарықдиодты прожекторлар мен энергия үнемдейтін шамдардағы зақымдарды жою.; желінің зақымдалған учаскелерін ауыстыру, сымдар мен кабельдерді қосымша бекіту, зақымдалған тіректерді жөндеу және көше жарықтандыру тіректерін тегістеу, сымдар мен кабельдерді, Шамдарды ауыстыру, автоматика мен іске қосу аппаратурасын тексеру және жөндеу, сыртқы жарықтандыру тіректеріндегі клемниктерді жөндеу; клемниктердегі қақпақтарды бекітуді жөндеу; кронштейннен шығармай желідегі шамдарды ықтимал жөндеу;  және электр энергиясын есепке алудың есептік аспаптарын тексеру. Техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстарды орындау.
Тапсырыс берушінің тапсырмасына сәйкес шамдардың және металл тіректердің техникалық сипаттамалары.
Жұмыстар (қызметтер) Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша, Тапсырыс берушінің тапсырмаларына сәйкес қызмет көрсету уақыты мен орны көрсетілуі тиіс;
Ерекше шарттар:
    Көше жарықтандыру желілерін жөндеу жұмыстарын орындау Тапсырыс берушіге тапсыру;
    Авария немесе электр беру желілерінің зақымдануы туралы өтінімдер келіп түскен кезде Өнім беруші өтінім келіп түскен сәттен бастап 1 сағат ішінде өтінімге жауап беруі тиіс.
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