
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупки: Работы по изготовлению, поставке и сборке офисной мебели.
Заказчик: ГУ «Отдел финансов города Аксу».
Место выполнения работ (поставки): Павлодарская область, г. Аксу, ул. Пушкина, здание 72/2.
Срок выполнения работ: не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика.
1. Обязанности Поставщика
Поставщик обязан:
1. Осуществить выезд на объект для проведения необходимых замеров.
2. Выполнить замеры помещений и мест установки мебели с последующим согласованием результатов с Заказчиком.
3. Разработать дизайнерское предложение с указанием размеров, цветового решения, используемых материалов и фурнитуры.
4. До начала изготовления предоставить Заказчику эскизы, рабочие чертежи либо 3D-визуализацию мебели для согласования.
5. Приступить к изготовлению мебели только после письменного согласования проекта Заказчиком.
6. Согласовать дату и время доставки и сборки мебели. Работы выполняются в рабочие дни и рабочее время Заказчика.
7. Обеспечить изготовление, доставку, разгрузку, подъем, сборку, установку и регулировку мебели собственными силами и за свой счет.
2. Общие требования к мебели
Изготавливаемая мебель должна соответствовать следующим требованиям:
· новая, ранее не бывшая в эксплуатации;
· изготовлена из качественных материалов;
· без механических повреждений, сколов, царапин, трещин, вздутий, следов клея и иных дефектов;
· соответствовать требованиям безопасности и действующим нормативным документам Республики Казахстан.
Материалы:
· корпус и фасады — ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), класс эмиссии формальдегида Е1, толщиной не менее 16 мм;
· задние стенки — цельный лист ХДФ (ДВП высокой плотности);
· кромка торцов — ПВХ или ABS толщиной не менее 1 мм, на наиболее нагруженных элементах (столешницы) — не менее 2 мм;
· соединение элементов — конфирматы и эксцентриковые стяжки, обеспечивающие многократную сборку и разборку;
· петли — металлические, антикоррозионные, угол открывания не менее 110°;
· направляющие выдвижных ящиков — шариковые полного выдвижения с плавным ходом;
· ручки — металлические;
· регулируемые опоры мебели — с возможностью регулировки по высоте не менее ±10 мм.
Цвет ЛДСП и кромки определяется Заказчиком после согласования проекта.
3. Требования к упаковке и транспортировке
Поставщик обязан обеспечить надежную упаковку мебели.
Каждый элемент мебели должен быть упакован отдельно.
Для упаковки применяются:
· гофрокартон;
· воздушно-пузырчатая пленка;
· защитные уголки.
Фурнитура должна быть упакована отдельно и промаркирована.
Все расходы по транспортировке несет Поставщик.
4. Требования к качеству выполнения работ
После сборки мебели не допускаются:
· перекосы конструкции;
· неплотное прилегание фасадов;
· неравномерные зазоры;
· повреждения поверхности;
· затрудненное открывание дверей и выдвижных ящиков.
Все механизмы должны функционировать свободно и без посторонних шумов.
5. Приемка
Приемка осуществляется после:
· доставки мебели;
· полной сборки;
· проверки комплектности;
· проверки соответствия технической спецификации;
· подписания Акта выполненных работ.
При выявлении несоответствий по размерам, материалам, цвету, качеству изготовления либо комплектности мебель приемке не подлежит.
Все расходы по устранению недостатков несет Поставщик.
6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок — 36 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.
Срок устранения недостатков — не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
Способ устранения недостатков определяется Поставщиком по согласованию с Заказчиком и включает ремонт либо замену изделия (его части).





Перечень мебели
	№
	                Наименование
	
	Количество

	1
	Шкаф для документов со стеклом
	
	           1



1. Шкаф для документов со стеклом
Размеры:
· высота — 1900 мм;
· ширина — 700 мм;
· глубина — 400 мм.

· Корпус: Изготавливается из прочного ламинированного ДСП (ЛДСП) толщиной 16–22 мм, устойчивого к царапинам и износу. Торцы защищены кромкой ПВХ. 
· Фасад: Верхняя часть оснащена распашными дверцами из закаленного или обычного стекла, нижняя часть глухая состоит из двух дверей внутри две полки. Материал ЛДСП.
· Внутреннее наполнение: Комплектуется полками (фиксированными и регулируемыми по высоте), рассчитанными под стандартные офисные папки (например, типа CORONA). 
· Основание: Имеет регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола. 

Все размеры являются номинальными и уточняются по результатам замеров, выполненных Поставщиком, после обязательного согласования с Заказчиком. Цветовое решение мебели, текстура ЛДСП и цвет кромки определяются Заказчиком на этапе согласования эскизов. Допускается изменение конструктивных решений, не ухудшающих функциональные, эксплуатационные и эстетические характеристики мебели, только по письменному согласованию с Заказчиком.

Допускаются конструктивные изменения, не ухудшающие функциональные, эксплуатационные и эстетические характеристики мебели. Цвет, текстура ЛДСП, размеры и материалы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком по результатам проведения замеров.







ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алу атауы: кеңсе жиһазын дайындау, жеткізу және құрастыру жұмыстары. Тапсырыс беруші: "Ақсу қаласының қаржы бөлімі" ММ. Жұмыстарды орындау (жеткізу) орны: Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Пушкин көшесі, 72/2 ғимарат. Жұмыстарды орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей. 1. Жеткізушінің Міндеттері Жеткізуші міндетті: 1. Қажетті өлшеулер жүргізу үшін объектіге шығуды жүзеге асыру. 2. Үй-жайларды және жиһаз Орнатылатын орындарды өлшеуді кейіннен нәтижелерді Тапсырыс берушімен келісе отырып орындау. 3. Өлшемдерін, түс схемасын, қолданылатын материалдар мен жабдықтарды көрсете отырып, дизайн ұсынысын жасаңыз. 4. Дайындау басталғанға дейін тапсырыс берушіге келісу үшін эскиздер, жұмыс сызбалары немесе жиһаздың 3D визуализациясын ұсыныңыз. 5. Тапсырыс беруші жобаны жазбаша келіскеннен кейін ғана жиһаз жасауға кірісіңіз. 6. Жиһазды жеткізу және құрастыру күні мен уақытын келісіңіз. Жұмыстар Тапсырыс берушінің жұмыс күндері мен жұмыс уақытында орындалады. 7. Жиһазды өз бетімен және өз есебінен дайындауды, жеткізуді, түсіруді, көтеруді, жинауды, орнатуды және реттеуді қамтамасыз етіңіз. 2. Жиһазға қойылатын жалпы талаптар Өндірілген жиһаз келесі талаптарға сай болуы керек: * жаңа, бұрын пайдаланылмаған; • сапалы материалдардан жасалған; * механикалық зақымданулар, чиптер, сызаттар, жарықтар, ісінулер, желім іздері және басқа ақаулар жоқ; * қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес келу. Материалдар: * корпус және қасбеттер-қалыңдығы кемінде 16 мм Е1 формальдегидтің эмиссия класы, ламинатталған ағаш-жоңқа тақтасы (ЛДСП); * артқы қабырғалар-бір бөліктен тұратын HDF парағы (жоғары тығыздықтағы талшықты тақта); * ұштарының шеті-қалыңдығы кемінде 1 мм ПВХ немесе ABS, ең көп жүктелген элементтерде (үстелшелер) — кемінде 2 мм; * элементтерді біріктіру-бірнеше рет құрастыру мен бөлшектеуді қамтамасыз ететін растау және эксцентрикті байланыстар; * ілмектер-металл, коррозияға қарсы, ашылу бұрышы кемінде 110°; • тартпа бағыттағыштары-тегіс Жүрісі бар толық ұзартылатын шарикті; * тұтқалар — металл; * реттелетін жиһаз тіректері — биіктігі бойынша кемінде ±10 мм реттеу мүмкіндігі бар. ДСП мен жиектің түсін Тапсырыс беруші жоба келісілгеннен кейін айқындайды. 3. Қаптамаға және тасымалдауға қойылатын талаптар Жеткізуші жиһаздың сенімді қаптамасын қамтамасыз етуге міндетті. Жиһаздың әр элементі бөлек оралуы керек. Орау үшін қолданылады: * гофр картон; * ауа көпіршігі пленкасы; * қорғаныс бұрыштары. Арматура бөлек оралған және таңбаланған болуы керек. Барлық тасымалдау шығындарын жеткізуші көтереді. 4. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар Жиһаз құрастырылғаннан кейін рұқсат етілмейді: * құрылымның қисаюы; * қасбеттердің бос орналасуы; * біркелкі емес саңылаулар; * бетінің зақымдануы; * есіктер мен тартпаларды ашу қиын. Барлық механизмдер еркін және бөгде шуылсыз жұмыс істеуі керек. 5. Қабылдау Қабылдау кейін жүзеге асырылады: * жиһазды жеткізу; * толық құрастыру; * толықтығын тексеру; * техникалық сипаттаманың сәйкестігін тексеру; * орындалған жұмыстар актісіне қол қою. Көлемі, материалдары, түсі, дайындау сапасы не жиынтықтылығы бойынша сәйкессіздіктер анықталған кезде жиһаз қабылдауға жатпайды. Кемшіліктерді жою бойынша барлық шығындарды жеткізуші көтереді. 6. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі-орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 36 ай. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті. Кемшіліктерді жою мерзімі-Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайды. Кемшіліктерді жою тәсілін өнім беруші Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындайды және бұйымды (оның бір бөлігін) жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды.

Жиһаз тізімі
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	Шыны бар құжаттарға арналған Шкаф
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1. Шыны бар құжаттарға арналған Шкаф
Өлшемдері:
[bookmark: _GoBack]* биіктігі-1900 мм;
* ені - 700 мм;
* тереңдігі — 400 мм.

* Корпус: қалыңдығы 16-22 мм берік ламинатталған ДСП (ДСП), сызаттар мен тозуға төзімді. Ұштары ПВХ жиегімен қорғалған. 
* Қасбет: жоғарғы бөлігі шыңдалған немесе кәдімгі әйнектен жасалған бұралмалы есіктермен жабдықталған, төменгі жағы соқыр, ішіндегі екі есіктен тұрады. екі сөре. ЛДСП материалы.
* Ішкі толтыру: стандартты кеңсе қалталары үшін есептелген сөрелермен (бекітілген және биіктігі реттелетін) жабдықталған (мысалы, CORONA түрі). 
* Негіз: еденнің біркелкі компенсстігін өтеу үшін биіктігі реттелетін тіректері бар. 

Барлық өлшемдер номиналды болып табылады және Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілгеннен кейін жеткізуші орындаған өлшеу нәтижелері бойынша нақтыланады. Жиһаздың түс схемасын, ДСП текстурасын және жиектің түсін Тапсырыс беруші эскиздерді келісу кезеңінде анықтайды. Жиһаздың функционалдық, пайдалану және эстетикалық сипаттамаларын нашарлатпайтын конструктивтік шешімдерді тек Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша өзгертуге жол беріледі.

Жиһаздың функционалдық, пайдалану және эстетикалық сипаттамаларын нашарлатпайтын конструктивті өзгерістерге жол беріледі. ДСП түсі, құрылымы, өлшемдері мен материалдары өлшеу нәтижелері бойынша Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады.
