Техническая спецификация
Техникалық сипаттама
	№
	Наименование
Атауы
	Описание работ
Жұмыс сипаттамасы

	1
	Работы по замене и
установке
тонированного
закалённого стекла













Тонирленген
шыңдалған әйнекті
ауыстыру және
орнату жұмыстары 
	Исполнитель должен выполнить работы по замене и установке поврежденного наружного стекла на первом этаже здания физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Астана, ул. Өндіріс, 14А.
Размер стекла – не менее 1,5 x 2,5 м. Стекло - тонированное, закалённое.
Перед изготовлением и установкой Исполнитель обязан произвести контрольный замер на объекте. Цвет и степень тонировки стекла предварительно согласовываются с Заказчиком.
В стоимость работ входят демонтаж поврежденного стекла, изготовление и доставка нового стекла, установка, монтаж, необходимые крепёжные и расходные материалы, герметизация, уборка и вывоз строительного мусора. После установки стекло должно быть полностью готово к эксплуатации. Все расходы включаются в стоимость работ.
Срок выполнения работ - 16 календарных дней со дня подписания договора.



Орындаушы Астана қаласы, Өндіріс көшесі, 14А мекенжайында орналасқан Дене шынықтыру-сауықтыру кешені ғимаратының бірінші қабатындағы зақымдалған сыртқы әйнекті ауыстыру және орнату жұмыстарын орындауы тиіс.
Әйнектің өлшемі - 1,5 x 2,5 м кем емес. Әйнек - тонирленген, шыңдалған.
Дайындау және орнату алдында Орындаушы объектіде бақылау өлшемдерін жүргізуге міндетті. Әйнектің түсі мен тонирлеу дәрежесі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Жұмыс құнына зақымдалған әйнекті демонтаждау, жаңа әйнекті дайындау және жеткізу, орнату, монтаждау, қажетті бекіту және шығыс материалдары, герметизациялау, құрылыс қалдықтарын жинау және шығару кіреді.  Орнатылғаннан кейін әйнек пайдалануға толық дайын болуы тиіс. Барлық шығындар жұмыс құнына кіреді. 
Жұмыстарды орындау мерзімі – шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн.



