ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку органайзеров для хранения мобильных телефонов
для использования в учебных классах общеобразовательной школы
1. Наименование товара
Органайзер (настольный/настольный напольный контейнер) для организованного хранения мобильных телефонов учащихся во время учебного процесса.
2. Назначение
Товар предназначен для временного организованного хранения мобильных телефонов учащихся в учебных классах с целью соблюдения порядка, сохранности мобильных устройств и исключения их использования во время занятий.
3. Основные технические характеристики
	Параметр
	Требование

	Тип изделия
	Органайзер/ячейковый контейнер для хранения мобильных телефонов

	Количество ячеек
	Не менее 30 отдельных пронумерованных ячеек

	Нумерация
	Каждая ячейка должна иметь индивидуальный номер от 1 до 30 либо последовательную нумерацию

	Габаритные размеры
	Ориентировочно 350 × 250 × 140 мм (Д × Ш × В), допускается отклонение до ±10 мм

	Размер ячейки
	Должен обеспечивать размещение смартфонов распространенных размеров; ориентировочно не менее 50 × 70 мм

	Материал
	Фанера березовая или аналогичный прочный листовой материал, безопасный для использования в помещении

	Толщина материала
	Не менее 6 мм для основных конструктивных элементов

	Конструкция
	Разборная или сборная, устойчивая, с перегородками между ячейками

	Обработка поверхности
	Поверхность должна быть гладкой, без заноз, острых и травмоопасных кромок

	Покрытие
	Безопасное для использования в помещении; допускается натуральная шлифованная поверхность либо экологичное покрытие без резкого запаха

	Цвет
	Натуральный цвет дерева либо иной нейтральный цвет

	Маркировка
	На передней части допускается нанесение надписи, связанной с назначением изделия, например «Сдай телефон и учись спокойно»

	Совместимость
	Ячейки должны подходить для хранения мобильных телефонов различных моделей и размеров


4. Требования к качеству и безопасности
• Изделие должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и следов эксплуатации.
• Все детали должны быть надежно соединены и обеспечивать устойчивость органайзера при обычном использовании.
• Не допускаются выступающие элементы, острые углы, необработанные кромки, занозы и другие дефекты, способные причинить травму.
• Перегородки ячеек должны быть закреплены таким образом, чтобы не выпадать и не смещаться при размещении и извлечении телефонов.
• Конструкция должна обеспечивать удобное помещение и извлечение мобильного телефона без повреждения устройства.
• Материалы и покрытие не должны иметь резкого или неприятного запаха и должны быть пригодны для эксплуатации внутри учебного помещения.
5. Комплектация
В комплект поставки входит полностью готовый к эксплуатации органайзер с необходимым количеством ячеек, перегородками и нумерацией. 
6. Требования к поставке
• Поставка осуществляется до места, указанного Заказчиком.
• Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить повреждение при транспортировке.
• Поставщик несет ответственность за соответствие поставленного товара требованиям настоящей технической спецификации.
• При выявлении товара ненадлежащего качества или несоответствия техническим требованиям поставщик обязан заменить такой товар за свой счет в порядке, установленном договором.
• Срок поставки — в соответствии с условиями договора о государственных закупках.
7. Количество
Количество: 7 шт. (в соответствии с планом государственных закупок).
8. Гарантийные требования
Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки, если иной срок не установлен условиями договора. В течение гарантийного срока поставщик устраняет выявленные производственные дефекты или заменяет некачественный товар в соответствии с условиями договора.
9. Особые условия
Допускается незначительное изменение внешнего вида, формы, оттенка материала, способа нанесения нумерации или надписи при условии сохранения функционального назначения, количества ячеек, размеров и основных технических характеристик товара.

Техническая спецификация составлена с учетом необходимости использования органайзера в учебных классах общеобразовательной школы и направлена на обеспечение удобства, порядка и сохранности мобильных телефонов учащихся.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Мобильді телефондарды сақтауға арналған органайзерлерді жеткізуге
жалпы білім беретін мектептің оқу сыныптарында пайдалану үшін
1. Тауардың атауы
Оқушылардың мобильді телефондарын оқу процесі кезінде ұйымдасқан түрде сақтауға арналған органайзер (үстел үстіне немесе еденге орналастырылатын ұяшықтары бар контейнер).
2. Мақсаты
Тауар оқушылардың мобильді телефондарын оқу сабақтары кезінде уақытша және ұйымдасқан түрде сақтауға, тәртіпті сақтауға, мобильді құрылғылардың сақталуын қамтамасыз етуге және сабақ уақытында телефондарды пайдалануды болдырмауға арналған.
3. Негізгі техникалық сипаттамалары
	Параметр
	Талап

	Бұйымның түрі
	Мобильді телефондарды сақтауға арналған органайзер/ұяшықты контейнер

	Ұяшықтар саны
	Кемінде 30 жеке нөмірленген ұяшық

	Нөмірленуі
	Әр ұяшықтың 1-ден 30-ге дейін жеке нөмірі болуы немесе ретімен нөмірленуі тиіс

	Габариттік өлшемдері
	Шамамен 350 × 250 × 140 мм (Ұ × Е × Б), ±10 мм-ге дейін ауытқуға жол беріледі

	Бір ұяшықтың өлшемі
	Кең таралған өлшемдегі смартфондарды орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс; шамамен кемінде 50 × 70 мм

	Материалы
	Қайың фанерасы немесе үй-жайда пайдалануға қауіпсіз, берік баламалы табақ материал

	Материалдың қалыңдығы
	Негізгі конструкциялық элементтер үшін кемінде 6 мм

	Конструкциясы
	Жиналмалы немесе құрастырмалы, орнықты, ұяшықтар арасында бөлгіштері бар

	Беткі қабатын өңдеу
	Беті тегіс, жаңқасыз, өткір және жарақат келтіруі мүмкін жиектері болмауы тиіс

	Қаптамасы
	Үй-жайда пайдалануға қауіпсіз; табиғи тегістелген бет немесе өткір иісі жоқ экологиялық қауіпсіз жабын қолдануға жол беріледі

	Түсі
	Ағаштың табиғи түсі немесе басқа бейтарап түс

	Таңбалануы
	Алдыңғы бөлігіне бұйымның мақсатына байланысты «Телефонды тапсыр да, сабағыңды тыныш оқы» сияқты жазу орналастыруға жол беріледі

	Үйлесімділігі
	Ұяшықтар әртүрлі модельдер мен өлшемдегі мобильді телефондарды сақтауға жарамды болуы тиіс


4. Сапаға және қауіпсіздікке қойылатын талаптар
· Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және пайдалану іздерінсіз болуы тиіс. 
· Барлық бөлшектер сенімді біріктіріліп, органайзердің қалыпты пайдалану кезінде орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс. 
· Шығыңқы элементтерге, өткір бұрыштарға, өңделмеген жиектерге, жаңқаларға және жарақат келтіруі мүмкін басқа да ақауларға жол берілмейді. 
· Ұяшықтардың бөлгіштері телефондарды орналастыру және алу кезінде құлап қалмайтындай және жылжымайтындай етіп бекітілуі тиіс. 
· Конструкция мобильді телефонды құрылғыға зақым келтірмей ыңғайлы орналастыруды және алуды қамтамасыз етуі тиіс. 
· Материалдар мен жабынның өткір немесе жағымсыз иісі болмауы және оқу үй-жайында пайдалануға жарамды болуы тиіс. 
5. Жиынтықтылығы
Жеткізу жиынтығына пайдалануға толық дайын, қажетті мөлшердегі ұяшықтары, бөлгіштері және нөмірленуі бар органайзер кіреді.
6. Жеткізуге қойылатын талаптар
· Тауар Тапсырыс беруші көрсеткен орынға жеткізіледі. 
· Тауар тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмайтындай етіп қапталуы тиіс. 
· Жеткізуші жеткізілген тауардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігіне жауап береді. 
· Сапасы талапқа сай емес немесе техникалық талаптарға сәйкес келмейтін тауар анықталған жағдайда, Жеткізуші мұндай тауарды шартта белгіленген тәртіппен өз есебінен ауыстыруға міндетті. 
· Жеткізу мерзімі — мемлекеттік сатып алу туралы шарт талаптарына сәйкес. 
7. Саны
[bookmark: _GoBack]Саны: 7 дана (мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес).
8. Кепілдік талаптары
Кепілдік мерзімі — шарт талаптарында өзге мерзім белгіленбесе, жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.
Кепілдік мерзімі ішінде анықталған өндірістік ақауларды Жеткізуші шарт талаптарына сәйкес жоюға немесе сапасыз тауарды ауыстыруға міндетті.
9. Ерекше талаптар
Тауардың сыртқы түріне, пішініне, материал түсінің реңкіне, нөмірлеу немесе жазуды нанесу тәсіліне шамалы өзгерістер енгізуге жол беріледі. Бұл ретте тауардың функционалдық мақсаты, ұяшықтар саны, өлшемдері және негізгі техникалық сипаттамалары сақталуы тиіс.
Техникалық ерекшелік органайзерді жалпы білім беретін мектептің оқу сыныптарында пайдалану қажеттілігін ескере отырып әзірленді және оқушылардың мобильді телефондарын ыңғайлы, реттелген және қауіпсіз сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған.

